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1 ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1.1 Ο καθορισμός των απαιτήσεων των τεχνολογικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών του Ολοκληρωμένου Συστήματος Νέου Αεροσκάφους Σταδίου Επιλογής (ΟΣ ΝΑΣΕ).
1.2 Το ΟΣ ΝΑΣΕ είναι σύστημα αποτελούμενο από μονοκινητήριο ελικοφόρο εκπαιδευτικό αεροσκάφος (Α/Φ), σύστημα εκπαίδευσης (Flight Simulator Training Device-FSTD) και Computer Based Training System (CBTS).
2 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
	2.1 AS9120, Quality Management Systems - Aerospace Requirements for Stockist Distributors.

2.2 ASTM-D-3951, Standard Practice for Commercial Packaging.

2.3 EASA CS-ACNS, Certification Specifications and Acceptable Means of Compliance for Airborne Communications, Navigation and Surveillance.

2.4 EASA CS-ETSO, Certification Specifications for European Technical Standard Orders.

2.5 EASA CS-FSTD(A), Certification Specifications for Aeroplane Flight Simulation Training Devices.

2.6 EN ISO 9001: Quality Management Systems – Requirements.

2.7 Κανονισμός (ΕΕ) (ΕΕ) αριθ. 1321/2014 της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2014 για την διαρκή αξιοπλοΐα του αεροσκάφους και των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και για την έγκριση των φορέων και του προσωπικού που είναι αρμόδιοι για τα εν λόγω καθήκοντα.

2.8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ.

2.9 Ευρωπαϊκός Κανονισμός (EK) 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Νοεμβρίου 2002 περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV).

2.10 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1907/2006.
2.11 Π.Δ. 85/2020 (ΦΕΚ Α 198) «Απαιτήσεις αξιοπλοΐας στρατιωτικών αεροσκαφών και οργάνωση της Εθνικής Στρατιωτικής Αρχής Αξιοπλοΐας (Ε.Σ.Α.Α.)».
2.12 HNMAA-AWB-00-003 «’Ενσωμάτωση Απαιτήσεων Αξιοπλοΐας Σχεδίασης σε Δημόσιες Συμβάσεις Προμήθειας Νέων Αεροναυτικών Προϊόντων, Εξαρτημάτων και Μη Εγκατεστημένου Εξοπλισμού και Τροποποιήσεων και Επισκευών Αυτών».
2.13 ΕΣΚΑ 21 «Πιστοποίηση Στρατιωτικών Αεροσκαφών και Συναφών Προϊόντων, Εξαρτημάτων και Συσκευών και Οργανισμός Σχεδίασης και Παραγωγής».
2.14 ΕΣΚΑ Σ «Αξιοπλοΐα Συντήρησης».
2.15 MIL-STD-1530 «Aircraft Structural Integrity Program (ASIP)».


Τα σχετικά έγγραφα αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. 
Σε περίπτωση χρήσης προδιαγραφών – προτύπων ισοδυνάμων αυτών που αναφέρονται στην παρούσα, ο οικονομικός φορέας θα έχει την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη να αποδείξει ότι το παρεχόμενο προϊόν – υπηρεσία είναι ισοδύναμο/η με το ζητούμενο/η.
Αναφορά σε ένα έγγραφο δεν σημαίνει ότι αυτομάτως ισχύουν και τα άλλα έγγραφα που συμπεριλαμβάνονται στο έγγραφο επί του οποίου γίνεται αναφορά στην ΠΕΔ. Ο κατάλογος της παρούσας παραγράφου περιορίζεται μόνο στα έγγραφα, για τα οποία γίνεται σαφής αναφορά στις λοιπές παραγράφους και τις προσθήκες της ΠΕΔ. 
3 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3.1 Κωδικοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος ΝΑΣΕ κατά Common Procurement Vocabulary (CPV) ως ακολούθως:
· 34711110-8 (Fixed wing aircRAFT). 
· 34711300-7 (PILOTED aircraft). 

· 34731000-0 (PARTS FOR AIRCRAFT).
· 34740000-6 (AIRCRAFT OR SPACECRAFT EQUIPMENT, TRAINERS, SIMULATORS AND ASSOCIATED PARTS)
· 34741000-3 (AIRCRAFT EQUIPMENT)

· 34741400-7 (FLIGHT SIMULATORS)

· 34741500-8 (GROUND FLYING TRAINER)  
· Δύναται εναλλακτικά η κωδικοποίηση κατά CPV για το Α/Φ με CPV 35611500-5 (TRAINING aircraft).

4 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
4.1 
Ορισμός Υλικού
4.1.1 
Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Νέου Αεροσκάφους Σταδίου Επιλογής (στο εξής θα αναφέρεται ως ΟΣ ΝΑΣΕ), το οποίο θα περιλαμβάνει Αεροσκάφη (Α/Φ) σταθερής πτέρυγας, Προσομοιωτή Πτήσεων (Flight Simulator Training Device-FSTD) με κονσόλες - cockpit εκπαιδευομένων και θέσεις ελέγχου - εκπαιδευτών, Σύστημα Εκπαίδευσης Εδάφους μέσω Η/Υ (Computer Based Training System-CBTS) με ταυτόχρονη υποστήριξη θέσεων εργασίας (Η/Υ) εκπαιδευομένων, τον επίγειο εξοπλισμό υποστήριξης (Ground Support Equipment – GSE) και τα Υλικά Αρχικής Υποστήριξης. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.1.1.1 Θα καλύπτει τις απαιτήσεις της ΠΑ και λοιπών Κλάδων ΕΔ ως εκπαιδευτικό Α/Φ [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)].
4.2 
Γενικά Χαρακτηριστικά ΟΣ ΝΑΣΕ 
4.2.1 Το ΟΣ ΝΑΣΕ καθώς και όλα τα επιμέρους υποσυστήματα του να είναι καινούργια και όχι πρωτότυπα, πλην των απαιτούμενων πτητικών δοκιμών. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.2 Να διαθέτει Πιστοποιητικό Τύπου [Στρατιωτικό ή Πολιτικό, ήτοι Military Type Certificate / Type Certificate – (M)TC / TC] ή ισοδύναμο αποδεικτικό έγκρισης τύπου, εκδοθέν κατά περίπτωση από την ΕΣΑΑ ή από αρμόδια στρατιωτική ή πολιτική αρχή αεροπορίας / αξιοπλοΐας της χώρας σχεδίασης (State of Design) αποδεκτό από την ΕΣΑΑ, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Π.Δ. 85/2020 και του ΕΣΚΑ 21 (Τμήμα Β) και του Δελτίου Αξιοπλοΐας HNMAA-AWB-00-003. Το Πιστοποιητικό Τύπου να συνοδεύεται από το αντίστοιχο Δελτίο Δεδομένων Πιστοποιητικού Τύπου [Military Type Certificate Data Sheet / Type Certificate Data Sheet – MTCDS / TCDS ή ισοδύναμο], το οποίο να συμπεριλαμβάνει την τελική παραδοτέα διαμόρφωση του αεροσκάφους, τους εγκεκριμένους περιορισμούς, τις εγκεκριμένες διαμορφώσεις και κάθε άλλο στοιχείο που απαιτείται για την ταυτοποίηση του εγκεκριμένου τύπου. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.2.1 Το Α/Φ να διαθέτει Πιστοποιητικό Θορύβου (Noise Certificate), σύμφωνα με την ισχύουσα διεθνή νομοθεσία» [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.3 Το Α/Φ και ο επιμέρους εξοπλισμός του να είναι πιστοποιημένος κατά EASA ή ισοδύναμη προδιαγραφή για την εκτέλεση πτήσης με κανόνες VFR Day. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.3.1 Το Α/Φ και ο επιμέρους εξοπλισμός του να είναι πιστοποιημένος κατά EASA ή ισοδύναμη προδιαγραφή για την εκτέλεση πτήσης με κανόνες VFR Night. [Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)]
4.2.4 Το Α/Φ να είναι three-control, κατηγορίας Normal ή Utility ή Aerobatic, μονοκινητήριο, ελικοφόρο, τουλάχιστον διθέσιο, διάταξη θέσεων πληρώματος side by side, διπλού χειρισμού, με δυνατότητα πλήρους ελέγχου του Α/Φ από αμφότερες θέσεις χειρισμού με μέγιστο βάρος απογείωσης (Maximum Take Off Weight) ίσο ή μεγαλύτερο των 1000kg. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.5 Κάθε παραδοτέο αεροσκάφος να συνοδεύεται τουλάχιστον από:
4.2.5.1 Δήλωση Συμμόρφωσης [Statement of Conformity – HNMAA / EMAR / EASA / FAA Form 52 ή ισοδύναμο] ή, εναλλακτικά όπου εφαρμόζεται, Πιστοποιητικό Αξιοπλοΐας Εξαγωγής (Export Certificate of Airworthiness ή ισοδύναμο). Έκθεση σχετικά με το βάρος και τη ζυγοστάθμιση (Weight and Balance Report), η οποία θα συνοδεύεται από πρόγραμμα φόρτωσης (Loading Schedule). [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.5.2 Έκθεση Βάρους και Ζυγοστάθμισης (Weight and Balance Report) με πρόγραμμα φόρτωσης (Loading Schedule) για τις εγκεκριμένες διαμορφώσεις. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.5.3 Εγχειρίδιο Πτήσης (AFM / Flight Manual) στην ισχύουσα εγκεκριμένη έκδοση, ανταποκρινόμενο στη συγκεκριμένη build standard και modification state του αεροσκάφους. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.5.4 Μητρώο Ιστορικών Στοιχείων Αεροσκάφους (Aircraft Historical Records), και[Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.5.5 Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Διαγραφής Νηολόγησης, εφόσον έχει εφαρμογή, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Δελτίου Αξιοπλοΐας HNMAA-AWB-00-003.» [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.6 Το Α/Φ να χρησιμοποιείται ήδη για Πτητική εκπαίδευση από Ένοπλες Δυνάμεις ή Σώματα Ασφαλείας άλλων χωρών ή από φορέα εκπαίδευσης δεόντως πιστοποιημένο από εθνική αρχή αεροπλοΐας. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.7 Η σήμανση (Marking) και οι επιγραφές (Labels) όλων των υλικών (χειριστήρια, όργανα, παρελκόμενα κ.ά.) του ΟΣ ΝΑΣΕ πρέπει να είναι στην Αγγλική γλώσσα. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.8 Να έχουν εφαρμοστεί όλες οι Οδηγίες Αξιοπλοΐας (Airworthiness Directives – AD), οι Τεχνικές Οδηγίες (Δελτία Επιθεωρήσεων – Service Bulletins – SB, letters κ.ά.) υποχρεωτικής εκτέλεσης (π.χ. κατηγορίας ασφαλείας) σε όλα τα αεροναυτικά προϊόντα [Α/Φ – Αεροκινητήρες (Α-Κ) – Έλικες] μέχρι την παράδοση του τελευταίου τεμαχίου έκαστου αεροναυτικού προϊόντος. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.9 Χαρακτηριστικά Επιδόσεων Α/Φ
4.2.9.1 Η επιχειρησιακή οροφή (Maximum Operating Altitude – MOA), του Α/Φ να είναι μεγαλύτερη από 10.000 ft από την επιφάνεια της θάλασσας. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.9.2 Η εμβέλεια του Α/Φ (45min fuel reserves, λαμβάνοντας υπόψη δύο καθήμενους στις θέσεις χειριστών βάρους τουλάχιστον 77 κιλών έκαστος και με συνθήκες ανέμου άπνοια) να είναι μεγαλύτερη από 450ΝΜ σε ύψος 5000 ft MSL (International Standard Atmosphere - ISA) στην ταχύτητα πλεύσης (cruise speed). [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.9.3 Η διαδρομή απογείωσης (Α/Γ), σε συνθήκες ISA, άπνοια, ύψος Α/Δ sea level, με MTOW (Maximum Take-Off Weight), να είναι μικρότερη από 2400 ft. (Ως διαδρομή απογείωσης ορίζεται η απόσταση που απαιτείται να διανύσει το Α/Φ από θέση στάσης μέχρι να φτάσει σε ύψος 15 μέτρων από το επίπεδο του διαδρόμου). [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.9.4 Η διαδρομή προσγείωσης (Π/Γ), σε συνθήκες ISA, άπνοια, ύψος Α/Δ sea level και λαμβάνοντας υπόψη εμπόδιο 15 μέτρα στο κατώφλι του διάδρομου προσγείωσης, να είναι μικρότερη από 2200 ft. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.9.5 Ο βαθμός ανόδου, σε συνθήκες ISA, άπνοια, σε ύψος sea level, με MTOW, να είναι μεγαλύτερος από 600 ft/min. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.9.6 Η ταχύτητα αναφοράς προσέγγισης για Π/Γ (reference landing approach speed), να κυμαίνεται μεταξύ 60 και 80 knots. [Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)]
4.2.9.7 Η ταχύτητα απώλειας στήριξης του Α/Φ (Vso), με κινητήρα σε θέση Idle, Flaps σε θέση Π/Γ, χωρίς κλίσεις και με MTOW, να μην υπερβαίνει τα 60 knots [Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)]

4.2.10 Χαρακτηριστικά Αεροκινητήρα 
4.2.10.1 Ο αεροκινητήρας να είναι τουλάχιστον τετρακύλινδρος, τετράχρονος εμβολοφόρος ή Turboprop και η ελάχιστη ισχύς του να είναι 160 hp. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.10.2 Ο αεροκινητήρας να λειτουργεί με καύσιμο τύπου AVGAS 100LL ή με καύσιμο τύπου JET A-1 ή με καύσιμο τύπου MOGAS. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.10.3 Ο αεροκινητήρας να έχει δυνατότητα εκκίνησης στο έδαφος, ως ακολούθως: [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.10.3.1 Με χρήση εσωτερικής ηλεκτρικής πηγής, ως πρωτεύουσα διαδικασία. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.10.3.2 Με χρήση εξωτερικής πηγής ηλεκτρικής ενέργειας, ως δευτερεύουσα διαδικασία. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.10.4 Το Α/Φ να έχει τη δυνατότητα επανεκκίνησης του αεροκινητήρα εν πτήσει. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.10.5 Το Α/Φ να διαθέτει σύστημα προειδοποίησης φωτιάς ή/και υπερθέρμανσης στο χώρο του αεροκινητήρα. [Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)]
4.2.11 Χαρακτηριστικά AVIONICS 
4.2.11.1 Να διαθέτει τουλάχιστον τα παρακάτω όργανα: Υψόμετρο (Altimeter), Ταχύμετρο (Airspeed), Μαγνητική Πυξίδα (Magnetic Compass), Γυροσκοπικό Ενδείκτη Πορειών (Gyro Stabilised Directional Indicator), Τεχνικό Ορίζοντα (Altitude Indicator), Ανόδου – Καθόδου (Vertical Speed Indicator) και Στροφών και Ολισθήσεων (Turn and Bank Indicator or Turn Co-ordinator), τα οποία να είναι αναλογικά ή ψηφιακά με αναλογική απεικόνιση. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.11.2 Να διαθέτει Emergency Locator Transmitter (406 MHz ELT), σύμφωνα με την προδιαγραφή ETSO-C126b ή ισοδύναμη. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.11.3 Να διαθέτει πλήρως ολοκληρωμένο ψηφιακό σύστημα απεικόνισης παραμέτρων πτήσης και κινητήρα (Glass Cockpit). Η αρχιτεκτονική του συστήματος θα αποτελείται από οθόνες πολλαπλών λειτουργιών MFD (Multi – Function Displays) / PFD (Primary Flight Displays), με ελάχιστο αριθμό μία (1) ανά θέση χειριστή και να εξασφαλίζεται πλήρης εφεδρεία (redundancy), είτε από δεύτερη ψηφιακή οθόνη είτε από ανεξάρτητα αναλογικά όργανα. [Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)]

4.2.11.4 Χαρακτηριστικά Συστήματος Ναυτιλίας GPS 
4.2.11.4.1 Το σύστημα GPS να είναι ολοκληρωμένο, ώστε να παρέχει πληροφορίες ταχύτητας, υψομέτρου, πορείας, καθώς και θέσης σε χάρτη πάνω σε κατάλληλη/ες οθόνη/ες, όπως περιγράφεται στην προδιαγραφή AMC1 ACNS.D.ADSB.070 ή ισοδύναμη αυτής. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.11.4.2 Το σύστημα GPS να διαθέτει έγχρωμο κινούμενο ψηφιακό χάρτη (Digital Moving Map - DMM) εμπορικού τύπου. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.11.4.3 Το σύστημα GPS να έχει τη δυνατότητα τοποθέτησης waypoints για την εκτέλεση αποστολών ναυτιλίας. . [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.11.4.4 Να υπάρχει δυνατότητα περιοδικής ενημέρωσης των χαρτών DMM [Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)]
4.2.11.5 Χαρακτηριστικά Συστημάτων Ραδιοναυτιλίας και Διαδικασιών Προσέγγισης (Radio Navigation & Approach Capabilities):
4.2.11.5.1 Το Α/Φ να διαθέτει VOR/DME και ILS με πιστοποίηση IFR, όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές ETSO-2C40c και ETSO-2C66b ή ισοδύναμες αυτών. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)].
4.2.11.5.2 Το σύστημα VOR/DME να διαθέτει να διαθέτει ενσωματωμένη προστασία από παρεμβολές ραδιοφωνικών εκπομπών FM (FM Immunity), σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα του ICAO, της EASA και της FAA [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)].
4.2.11.5.3 Το σύστημα αεροναυτιλίας του Α/Φ να παρέχει στο πλήρωμα την ικανότητα σχεδίασης και εκτέλεσης τόσο συμβατικών διαδικασιών (VOR, VOR/DME, ILS), όσο και διαδικασιών PBN (Performance Based Navigation), συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων RNP APCH (Required Navigation Performance Approach) [Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)].
4.2.11.6 Χαρακτηριστικά Ασυρμάτων:
4.2.11.6.1 Να διαθέτει πιστοποιημένο πομποδέκτη VHF, ο οποίος να συμμορφώνεται πλήρως με τις προδιαγραφές πιστοποίησης EASA CS-ACNS (Subpart B, Section 1). Η συμμόρφωση πρέπει να αποδεικνύεται σύμφωνα με το πρότυπο AMC1 ACNS.B.VCS.010 ή ισοδύναμο, εξασφαλίζοντας πλήρη δυνατότητα διαχωρισμού διαύλων (channel spacing) 8.33kHz και διαλειτουργικότητας εντός του Ενιαίου Ευρωπαικού Ουρανού (Single European Sky – SES). Επιπλέον να λειτουργεί εναλλακτικά και με την ισχύ μπαταρίας. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.11.6.2 Ο πομποδέκτης VHF να έχει δυνατότητα FM Immunity. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.11.6.3 Ο αριθμός προ-τοποθετημένων καναλιών του ασυρμάτου να είναι τουλάχιστον 20. [Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)].
4.2.11.6.4 Να υπάρχει δυνατότητα ακρόασης του ασυρμάτου από ηχείο στο cockpit. [Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)]
4.2.11.7 Χαρακτηριστικά ATCΤ (Air Traffic Controller Transponder)
4.2.11.7.1 Να διαθέτει σύστημα Transponder με λειτουργία MODE S και ADS-B OUT, σύμφωνα με την προδιαγραφή CS-ACNS ή ισοδύναμη. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.11.8 Οι κύριες οθόνες του Α/Φ να διαθέτουν τεχνολογία anti-glare/anti-reflective ή ισοδύναμη, ώστε να διασφαλίζεται η αναγνωσιμότητά τους υπό άμεση ηλιακή ακτινοβολία[Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)].
4.2.12 Χαρακτηριστικά χώρου των θέσεων χειρισμού - Cockpit
4.2.12.1 Η διαμόρφωση του cockpit στις θέσεις εκπαιδευτή -  εκπαιδευόμενου να καλύπτει το εύρος των σωματομετρικών στοιχείων χειριστού, σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής για το Ιπτάμενο προσωπικό της Πολεμικής Αεροπορίας (ΠΑ) (Ύψος 1.65 έως 1.90m). [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.12.2 Τα καθίσματα του πληρώματος πρέπει να είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις αρχές των Ανθρωπίνων Παραγόντων (Human Factors / Ergonomics). Να παρέχουν πλήρη και ορθοπεδικά αποδεκτή στήριξη της σπονδυλικής στήλης και της οσφυικής χώρας, με σκοπό την ελαχιστοποίησης της σωματικής κόπωσης κατά τη διάρκεια των εκπαιδευτικών πτήσεων. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.12.3 Το cockpit να διαθέτει τουλάχιστον τα εξής όργανα ή ενδείξεις αεροκινητήρα: Ενδείκτη Ποσότητας Καυσίμου για κάθε δεξαμενή (Fuel Quantity Indicator), Ενδείκτη Πίεσης Λαδιού (Oil Pressure Indicator), Ενδείκτη Θερμοκρασίας Λαδιού (Oil Temperature Indicator), Στροφόμετρο (Tachometer), Ενδείκτη Πίεσης Καυσίμου (Fuel Pressure Indicator) ή Ενδείκτη Χαμηλής Πίεσης Καυσίμου (Low Fuel Pressure Warning) σε περίπτωση ύπαρξης κινητήρα με αντλία καυσίμου, Manifold Pressure Indicator σε περίπτωση ύπαρξης έλικα μεταβλητού βήματος και Ενδείκτη Θερμοκρασίας Κεφαλών Κυλίνδρων για κάθε κύλινδρο (Cylinder Head Temperature Indicator). [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.12.4 Στην περίπτωση που το Α/Φ διαθέτει έλικα μεταβλητού βήματος, να υφίσταται πλήρες ψηφιακό σύστημα ελέγχου κινητήρα FADEC (Full Authority Digital Engine Control) ή ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης». [Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)]
4.2.12.5 Να υπάρχει δυνατότητα εξωτερικής μηχανικής ανέωξης της καλύπτρας/θυρών για λόγους διάσωσης. ). [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.12.6 Να παρέχεται ηχητική προειδοποίηση για επερχόμενη απώλεια στήριξης. ). [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.12.7 Να διαθέτει σύστημα κλιματισμού. [Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)]
4.2.13 Χαρακτηριστικά Σωστικών Μέσων

4.2.13.1 Να διαθέτει ζώνες για τις θέσεις χειριστών με μηχανισμό ταχείας απελευθέρωσης. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.13.2 Το Α/Φ να διαθέτει διαμόρφωση πτερύγων που να επιτρέπει την ταχεία διαφυγή του πληρώματος από το εσωτερικό της καμπίνας σε περίπτωση ανατροπής (rollover) ή πυρκαγιάς, μη εξαρτώμενη από εξωτερική βοήθεια. [Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)]

4.2.14 Χαρακτηριστικά Συστήματος Προσγείωσης 

4.2.14.1 Το σύστημα προσγείωσης να είναι σταθερό, τρίκυκλο με ριναίο τροχό. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.14.2 Να διαθέτει σύστημα πέδησης των κύριων τροχών κατά την στάθμευση (Parking Brake). [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.15 Χαρακτηριστικά Ηλεκτρικού Συστήματος 

4.2.15.1 Να διαθέτει μπαταρία ικανή να υποστηρίξει την αυτόνομη εκκίνηση του Α/Φ σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από -20 ºC έως +50 ºC. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.16 Χαρακτηριστικά Συστήματος Καυσίμου
4.2.16.1 Το Α/Φ να διαθέτει σύστημα πλήρωσης και αποπλήρωσης δεξαμενών καυσίμου διά βαρύτητας. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.17 Χαρακτηριστικά Προσομοιωτή Πτήσεων (FSTD)

4.2.17.1 Ο προσομοιωτής πτήσεων (FSTD) να είναι τύπου Flight and Navigation Procedures Trainer (FNPT) Level ΙΙ, όπως περιγράφεται στο πρότυπο EASA CS-FSTD(A) και επιπλέον να διαθέτει Visual System έγχρωμης απεικόνισης με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.17.1.1 Η ανάλυση της απεικόνισης να είναι τουλάχιστον 1080p. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.17.1.2 Το οριζόντιο εύρος της απεικόνισης να είναι τουλάχιστον 180ο. [Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)]
4.2.17.1.3 Το κατακόρυφο εύρος της απεικόνισης να είναι τουλάχιστον 40ο. [Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)]
4.2.17.1.4 Ο ρυθμός ανανέωσης της απεικόνισης να είναι τουλάχιστον 60Hz. [Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)]
4.2.17.2 Το FSTD να έχει δυνατότητα εκμετάλλευσης των ιδίων DMM Databases που χρησιμοποιούνται από το Α/Φ (χάρτες, υψομετρικά στοιχεία κλπ). [Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)]
4.2.17.3 Η κονσόλα – cockpit του FSTD να προσομοιάζει αυτή του Α/Φ. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.18 Χαρακτηριστικά Συστήματος Εκπαίδευσης Εδάφους με Η/Υ (Computer Based Training System – CBTS) [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.18.1 Το σύνολο των αντικειμένων της θεωρητικής εκπαίδευσης των μαθητών/εκπαιδευτών/προσωπικού συντήρησης να παρέχεται σε οργανωμένες διαλέξεις στην Αγγλική, μέσω της διδασκαλίας στην τάξη, με τη χρήση Η/Υ και σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων, για την ταυτόχρονη υποστήριξη θέσεων εργασίας (Η/Υ) εκπαιδευομένων. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.18.2 Η αξιολόγηση των γνώσεων των μαθητών/εκπαιδευτών/ προσωπικού συντήρησης να γίνεται με τη χρήση των H/Y των θέσεων εργασίας, μέσω ερωτηματολογίων πολλαπλών απαντήσεων. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.18.3 Το σύνολο των διδασκομένων αντικειμένων του CBTS να δύναται να παρασχεθεί στους μαθητές/εκπαιδευτές/προσωπικό συντήρησης σε ηλεκτρονική μορφή. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.2.18.4 Να παρέχεται στον χρήστη η αδειοδότηση και η αυτόνομη δυνατότητα ηλεκτρονικής τροποποίησης – ενημέρωσης επί των αντικειμένων διδασκαλίας του CBTS. [Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)]
4.2.18.5 Το υλικό (hardware-software-firmware) των υποσυστημάτων (ήτοι H/Y, Server, Projector, Smart Board κτλ) του CBTS να είναι εμπορικού τύπου (Commercial Off-The-Self - COTS), να μην είναι κατηργημένο και να πληροί τις ελάχιστες προδιαγραφές της ΠΑ (Παράρτημα «Β»). [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.3 Αξιοπιστία
4.3.1 Το όριο ζωής της δομής του Α/Φ (Airframe Life Limit) να είναι τουλάχιστον 10.000 ΩΠ και να τεκμηριώνεται με τους τρεις ακόλουθους τρόπους: [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]


α. 
Με αναγραφή του ορίου στο εγκεκριμένο από την αρχή αεροπλοΐας 
Δελτίο Δεδομένων Πιστοποιητικού Τύπου (Type Certificate Data Sheet - 
TCDS).



β.
Με σαφή αναγραφή του ορίου στην εγκεκριμένη από την αρχή 
αεροπλοΐας βιβλιογραφία του Α/Φ (Airworthiness Limitation Section, I
nstructions for Continued Airworthiness κτλ).



γ.
Με μελέτη δομικής αντοχής/ακεραιότητας (όπως durability analysis, 
damage tolerance analysis, fatigue evaluation κτλ), η οποία να είναι 
υπογεγραμμένη από τον επικεφαλής του οργανισμού σχεδίασης του 
Α/Φ  (Head of Approved Design Organization).

4.3.2 Το Α/Φ να διαθέτει ανεπτυγμένο σύστημα παρακολούθησης δομικής ακεραιότητας (Aircraft Structural Integrity Program-ASIP) με δυνατότητα αυτόνομης λειτουργίας του από την ΠΑ.» [Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)]
4.4 Δυνατότητα Συντήρησης

4.4.1 O οικονομικός φορέας να παραδώσει οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας (Instructions for Continued  Airworthiness – ICA) για το Α/Φ. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.4.2 O οικονομικός φορέας να παραδώσει πρόγραμμα συντήρησης (Aircraft Maintenance Plan), προσαρμοσμένο στην τελική διαμόρφωση των Α/Φ και συμβατό με τις ICA που εκπόνησε στο πλαίσιο έκδοσης του Πιστοποιητικού Τύπου (Type Certificate). [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.4.3 Η περιοδικότητα Γενικής Επισκευής του Αεροκινητήρα να είναι τουλάχιστον 2000 ώρες πτήσης. [Βαθμολογούμενο Κριτήριο(ΒΚ)]
4.4.4 Η περιοδικότητα Γενικής Επισκευής του Έλικα να είναι τουλάχιστον 2000 ώρες πτήσης. [Βαθμολογούμενο Κριτήριο(ΒΚ)]
4.4.5 Ο κύκλος περιοδικής συντήρησης του Έλικα, να είναι εναρμονισμένος με τον κύκλο περιοδικής συντήρησης (Base Maintenance) του Αεροκινητήρα. [Βαθμολογούμενο Κριτήριο(ΒΚ)]
4.4.6 Η συλλογή του επιγείου εξοπλισμού υποστήριξης (GSE Package ) να συμπεριλαμβάνει όλα τα πρότυπα, κοινά και ειδικά εργαλεία, όργανα, προσαρμογείς και συσκευές διακρίβωσης. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.5 Φυσικό Περιβάλλον 
4.5.1 Το όριο αντίθετου ανέμου (headwind) να είναι μεγαλύτερο ή ίσο από 25 knots, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Πτήσης (AFM) του Α/Φ. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.5.2 Το όριο κάθετου ανέμου (crosswind) να είναι μεγαλύτερο ή ίσο από 15 knots, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Πτήσης (AFM) του Α/Φ. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.6 Σχεδίαση και Κατασκευή 
4.6.1 Υλικά / Εξαρτήματα 

4.6.1.1 Κατά την επαφή στη φάση Π/Γ, το όριο κάθετης επιτάχυνσης (g) για το οποίο δεν απαιτείται η εκτέλεση επιπλέον ελέγχων να ταυτίζεται με τα μέγιστα λειτουργικά όρια (Limit Load Factors) της κατηγορίας πιστοποίησης στην οποία επιχειρεί το Α/Φ [Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)]
4.6.1.2 Ο συντελεστής φόρτου (load factor) (g) του Α/Φ, σε συμμετρική φόρτιση να είναι μεγαλύτερος από +3,8g και -1,5 g και σε ασύμμετρη φόρτιση να είναι μεγαλύτερος από +2,5g και -0,1 g [Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)]
4.6.1.3 Η δομή της καμπίνας, των καθισμάτων και των σημείων στήριξης των κινητήρων πρέπει να είναι πιστοποιημένη ότι αντέχει, χωρίς δομική αποσύνθεση, τα κατώτατα στατικά/δυναμικά φορτία αδράνειας που προβλέπονται από τα πρότυπα EASA CS-23/FAA Part 23 . [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.6.1.4 Προστασία σε περίπτωση ανατροπής (Roll – Over Protection): Το αεροσκάφος πρέπει να διαθέτει ενσωματωμένη δομή προστασίας ικανή να φέρει το πλήρες βάρος του Α/Φ σε περίπτωση ανατροπής στο έδαφος, αποτρέποντας τη συμπίεση της καμπίνας. . [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.6.1.5 Το Α/Φ να διαθέτει σύστημα ασφαλούς πρόσδεσης στο έδαφος. . [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.6.2 Διεργασίες 
4.6.2.1 Να υφίσταται πρόγραμμα αντιδιαβρωτικής προστασίας και ελέγχου (corrosion prevention and control program) στο εγχειρίδιο συντήρησης του Α/Φ. [Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)] 
4.6.2.2 Το Α/Φ να είναι βαμμένο μονόχρωμα σε χρώμα απόχρωσης του γκρι, με επισημάνσεις απόχρωσης ερυθρού χρώματος στα ακροπτερύγια, στο κάλυμμα του κινητήρα, καθώς και στο οριζόντιο και κάθετο σταθερό. Οι ακριβείς αποχρώσεις των ανωτέρω χρωμάτων καθώς και οι διαστάσεις και οι ακριβείς θέσεις των επισημάνσεων θα καθορισθούν μετά την σύναψη της σύμβασης χωρίς να απαιτείται προηγούμενη τροποποίησή της. Επιπλέον, το Α/Φ να έχει βαμμένο το εθνόσημο και τον αριθμό σειράς, το μέγεθος και οι θέσεις των οποίων, θα καθορισθούν μετά την σύναψη της σύμβασης, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη τροποποίησή της. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.6.3 Απαιτήσεις Νομοθεσίας.
4.6.3.1 Να παρέχεται αναλυτικός κατάλογος τυχόν επικίνδυνων – τοξικών – ραδιενεργών υλικών του ΟΣ ΝΑΣΕ, καθώς και του διατιθέμενου εξοπλισμού τα οποία απαιτούν ιδιαίτερες διαδικασίες διαχείρισης κατά την χρήση, την αφαίρεση, επισκευή και τελική αχρήστευση/ απόθεσή τους (Disposal), σύμφωνα με τις βιο-περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις και το ισχύον Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο (π.χ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006). [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.6.3.2 Να παρέχονται οι διαδικασίες χρήσης, αφαίρεσης, επισκευής και τελικής αχρήστευσης/απόθεσης (Disposal) σύμφωνα με τις βιο-περιβαλλοντολογικές απαιτήσεις όλων των επικίνδυνων – τοξικών – ραδιενεργών υλικών του ΟΣ ΝΑΣΕ, οι οποίες να πληρούν το ισχύον Ευρωπαϊκό Κανονιστικό Πλαίσιο (π.χ. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006). [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.6.3.3 Να διατίθενται όλα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) (Safety Data Sheet – SDS) των επικίνδυνων – τοξικών – ραδιενεργών υλικών του ΟΣ ΝΑΣΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.7 Συσκευασία
4.7.1 Τα υλικά που θα προωθούνται στην Αναθέτουσα Αρχή, να συσκευάζονται σύμφωνα με το πρότυπο ASTM-D-3951 (Standard Practice for Commercial Packaging) ή ισοδύναμο και σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.8 Επισήμανση Υλικού και Συσκευασίας Μεταφοράς 
4.8.1 Τα υλικά και ο εξοπλισμός για τα οποία απαιτείται διακρίβωση, να φέρουν σήμανση που να αναγράφεται κατ’ ελάχιστον η τελευταία ημερομηνία διακρίβωσης και η περίοδος αυτής. Η σήμανση να ακολουθεί ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο (ISO, ANSI κτλ). [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.8.2 Η σήμανση για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία Υ&ΑΕ) (Health and Safety at Work) του προσωπικού που εργάζεται στο ΟΣ ΝΑΣΕ να συμμορφώνεται με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.8.3 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να τοποθετεί τον κατάλογο περιεχόμενων υλικών (Packing List) εντός έκαστου κιβωτίου συσκευασίας και μεταφοράς για έκαστο παραδιδόμενο υλικό. Ένα αντίγραφο αυτού θα τοποθετείται και στο εξωτερικό του κιβωτίου, σε κατάλληλη θέση, σε αδιάβροχη θήκη, όπου θα σημειώνεται κατάλληλα για εύκολη ανεύρεσή του. Στον κατάλογο περιεχόμενων υλικών (Packing List) θα περιλαμβάνονται όλα τα υλικά τα οποία περιέχονται στο κιβώτιο, για έκαστο εκ των οποίων θα αναγράφονται τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.8.3.1 Επωνυμία οικονομικού φορέα αποστολής και η πλήρης διεύθυνση, όπως ορίζονται στην Σύμβαση. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.8.3.2 Υπηρεσία τελικού χρήστη, στην οποία αποστέλλεται το κιβώτιο, και η πλήρης διεύθυνσή της, όπως ορίζονται στην Σύμβαση. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.8.3.3 Αριθμός Σύμβασης. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.8.3.4 Ονοματολογία υλικού, όπως αυτή ορίζεται στην Σύμβαση. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.8.3.5 Αριθμός Υποδείγματος (Part Number ή Reference Number). [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.8.3.6 Μονάδα Μέτρησης. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.8.3.7 Περιεχόμενη ποσότητα έκαστου συμβατικού είδους. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.8.3.8 Αύξων Αριθμός (Α/Α) υλικού στην Σύμβαση. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.8.3.9 Συνολικό βάρος και όγκος. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.8.3.10 Συνολικό αριθμό κιβωτίων αποστολής. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.9 Υπηρεσίες Υποστήριξης 
4.9.1 Να παρέχεται υποστήριξη παντός είδους λογισμικού – υλικολογισμικού (Software - Firmware) του ΟΣ ΝΑΣΕ, που να καλύπτει τις δραστηριότητες: εγκατάσταση, χρήση διαγνωστικών προγραμμάτων, αντιγραφή, φόρτωση, αλλαγή παραμέτρων. [Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)]
4.9.2 Να υφίσταται από τον κατασκευαστή του Α/Φ, των επιμέρους συστημάτων του ΟΣ ΝΑΣΕ και του επίγειου εξοπλισμού σύστημα διαχείρισης διαμόρφωσης (Configuration Management) σύμφωνα με το πρότυπο AS 9100 ή ισοδύναμο[Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)]
4.9.3 Να παρέχεται δέσμευση για Αρχική και εν συνεχεία υποστήριξη του Α/Φ τουλάχιστον για 4 έτη Απαιτήσεις Συντήρησης[Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.9.4 Να παρέχεται λίστα με τα υλικά που απαιτούνται για την αρχική υποστήριξη των Α/Φ [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.9.5 Να διατίθεται υπηρεσία παροχής Τεχνικών Δεδομένων (Technical Data) και λοιπών τεχνικών πληροφοριών σχετικών με το ΟΣ ΝΑΣΕ, μέσω διαχείρισης ερωτημάτων χρήστη από ιστοσελίδα και ενημερωτικά δελτία. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.10 Εφοδιαστική Υποστήριξη
4.10.1 Για το σύνολο των υλικών του ΟΣ ΝΑΣΕ, στο φάκελο της οικονομικής προσφοράς να περιλαμβάνεται αναλυτική λίστα σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή, ταξινομημένη ιεραρχικά, που να αναγράφει ανά υλικό τα ακόλουθα: [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.10.1.1 NSN (όπου υφίσταται). 

4.10.1.2 Ποσότητα ανά Α/Φ, ανά Αεροκινητήρα ή ανά υλικό, του επίγειου εξοπλισμού.
4.10.1.3 Αριθμό Υποδείγματος (Part Number P/N ή Reference Number R/N) και επωνυμία κατασκευαστή (Original Equipment Manufacturer - ΟΕΜ).
4.10.1.4 Κόστος προμήθειας ανά μονάδα μέτρησης.
4.10.2 Να παρασχεθεί λίστα των υλικών με απαιτήσεις χρονικής αντικατάστασης του ΟΣ ΝΑΣΕ και ο προβλεπόμενος χρόνος αντικατάστασης αυτών. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.11 Βιβλιογραφία
4.11.1 Να παρασχεθεί ηλεκτρονική βιβλιογραφία στην Αγγλική Γλώσσα σε μορφή PDF (Portable Document Format), η οποία να διατεθεί και σε έντυπη μορφή, ως ακολούθως:

4.11.1.1 Εγχειρίδια πτήσεων (Aeroplane[Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)] Flight Manual – AFM), επιχειρησιακής εκμετάλλευσης (Pilot Operating Handbook - POH) και Master Minimum Equipment List (MMEL) του Α/Φ.» [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.11.1.2 Μνημόνια (Check List) με διαδικασίες κανονικές, ανάγκης και εξυπηρέτησης (Normal, Emergency & Servicing Procedures) του Α/Φ. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.11.1.3 Εγχειρίδια χρήσης του FSTD και του CBTS. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.11.1.4 Εγχειρίδια συντήρησης που θα καλύπτουν όλες τις εργασίες συντήρησης του Α/Φ, όπως αυτές καθορίζονται στο πρόγραμμα συντήρησης (Maintenance Plan) και εικονογραφημένο κατάλογο αναγνώρισης υλικών (Illustrated Parts Breakdown ή Illustrated Parts Catalog ). [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.11.1.5 Βιβλιογραφία για την χρήση και συντήρηση του επίγειου εξοπλισμού υποστήριξης (Ground Support Equipment – GSE) και εικονογραφημένο κατάλογο αναγνώρισης υλικών (Illustrated Parts Breakdown ή Illustrated Parts Catalog). [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.11.1.6 Βιβλιογραφία για την χρήση και συντήρηση του CBTS, και εικονογραφημένο κατάλογο αναγνώρισης υλικών (Illustrated Parts Breakdown ή Illustrated Parts Catalog). [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.11.1.7 Βιβλιογραφία για την χρήση και συντήρηση του FSTD και εικονογραφημένο κατάλογο αναγνώρισης υλικών (Illustrated Parts Breakdown ή Illustrated Parts Catalog) [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.11.2 Να παρέχεται συγκεκριμένη διαδικασία αναθεώρησης της βιβλιογραφίας, με περιοδικές και έκτακτες αναθεωρήσεις όπως καθορίζεται στους ειδικούς όρους του Διαγωνισμού. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.11.3 Οι αλλαγές στην βιβλιογραφία να αποστέλλονται ηλεκτρονικά, ενσωματωμένες στην υφιστάμενη ηλεκτρονική βιβλιογραφία. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.11.4 Η διαδικασία ενημέρωσης βιβλιογραφίας να γίνεται και μέσω διαδικτύου. [Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)]
4.12 Εκπαίδευση
4.12.1 Να παρασχεθεί Θεωρητική - Πτητική εκπαίδευση Ιπταμένων ως εκπαιδευτών Πτήσεων στο ΟΣ ΝΑΣΕ. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
4.12.2 Να παρασχεθεί Θεωρητική - Πρακτική εκπαίδευση προσωπικού συντήρησης, ανά ειδικότητα και εξειδίκευση, για την πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων συντήρησης του ΟΣ ΝΑΣΕ στους βαθμούς συντήρησης για Line and Base Maintenance ανά σύστημα – υποσύστημα του ΟΣ ΝΑΣΕ. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 
5.1 Συνοδευτικά Έγγραφα/Πιστοποιητικά 
5.1.1 Ο οικονομικός φορέας θα παραδίδει Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity - CoC), των παραδοτέων υλικών, ως μειζόνων συγκροτημάτων ή ελασσόνων τμημάτων αυτών, υπογεγραμμένο από τον οργανισμό διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή, το οποίο αποτελεί αποδεικτικό της πλήρους συμβατότητας του υλικού με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές. Ειδικά για τα αεροναυτικά προϊόντα εξαρτήματα και συσκευές, το Α/Φ θα συνοδεύεται από έντυπο EASA Form 52 ή ισοδύναμο αυτού, ενώ τα υπόλοιπα θα συνοδεύονται από έντυπο EASA Form 1 ή ισοδύναμο αυτού. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
5.1.2 Το σύστημα διαχείρισης ποιότητας (Quality Management System) του κατασκευαστή του Α/Φ, του κατασκευαστή του FSTD και του κατασκευαστή του CBTS να συμμορφώνεται με το πρότυπο ISO 9001:2008 “Quality Management Systems – Requirements” (ή νεότερο) ή ισοδύναμο. [Απαράβατο Κριτήριο (ΑΚ)]
5.1.3 O κατασκευαστής του Α/Φ να διαθέτει πιστοποιητικό AS/EN 9120 ή ισοδύναμο. [Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)]
5.1.4 O κατασκευαστής του FSTD να διαθέτει πιστοποιητικό AS/EN 9120 ή ισοδύναμο. ([Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)]
6 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
6.1 Φύλλο Συμμόρφωσης 

Ο οικονομικός φορέας είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του να επισυνάψει συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ», υπόδειγμα του οποίου, με οδηγίες συμπλήρωσης, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» (http://prodiagrafes.army.gr), επιλέγοντας αρχικά «ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-ΕΝΤΥΠΑ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ» και στη συνέχεια «ΕΝΤΥΠΑ». 
7 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

7.1 Για την βέλτιστη κατανόηση των αναφερομένων στο παρόν, καθορίζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:

7.1.1 «Απαράβατα Κριτήρια» (ΑΚ): Συνιστούν κριτήρια, απόκλιση από τα οποία συνεπάγεται απόρριψη της προσφοράς. 
7.1.2 «Βαθμολογούμενα Κριτήρια» (ΒΚ): Είναι κριτήρια πέραν των απαράβατων κριτηρίων τα οποία βελτιώνουν την αξία της προσφερόμενης προμήθειας. Η συμμόρφωση ή μη με αυτά, βαθμολογείται με το σταθμισμένο συντελεστή βαρύτητας του κάθε κριτηρίου. Σε αντίθεση με τα απαράβατα Κριτήρια, τα Βαθμολογούμενα Κριτήρια καθορίζονται στο κείμενο με παρένθεση στο τέλος κάθε παραγράφου ως ακολούθως: «(Βαθμολογούμενο Κριτήριο)».
7.1.3 Τα ανωτέρω Κριτήρια περιλαμβάνονται στο Παράρτημα «Α» «Πίνακας Κριτηρίων Τεχνικής Προδιαγραφής Ποιότητας και Απόδοσης». 
7.2 
Συντελεστές Βαρύτητας 
7.2.1 Τα «Απαράβατα Κριτήρια» ΔΕΝ βαθμολογούνται.
Κάθε βαθμολογούμενο κριτήριο του πίνακα του Παραρτήματος «Α», όταν πληρείται βαθμολογείται με 120, ενώ όταν δεν πληρείται βαθμολογείται με 100. 

Εν συνεχεία, ο βαθμός που προκύπτει πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας του κριτηρίου και της ομάδας (επί τοις εκατό ποσοστό) και δίνει τον σταθμισμένο βαθμό του κριτηρίου. 

7.3 Δοκιμές – Έλεγχοι 

7.3.1 Οι έλεγχοι και οι δοκιμές για την συμμόρφωση του ΟΣ ΝΑΣΕ με τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής, καθώς και ο χρόνος εκτέλεσης αυτών, καθορίζονται στον πίνακα του Παραρτήματος «Α». 

7.3.2 Οι Πτητικές Δοκιμές συνίστανται στην εκτέλεση πλήρους δοκιμής αέρος, όπως αυτή καθορίζεται στην βιβλιογραφία του Α/Φ. 

7.3.3 Οι λειτουργικοί έλεγχοι θα εκτελεστούν, όπως αυτοί  καθορίζονται στην βιβλιογραφία του ΟΣ ΝΑΣΕ.

7.3.4 Οι φυσικοί έλεγχοι στο έδαφος αποτελούν τους μακροσκοπικούς (οπτικούς) ελέγχους καλής κατάστασης του υλικού και θα εκτελεστούν όπως αυτοί καθορίζονται στη βιβλιογραφία.

7.3.5 Οι έλεγχοι πιστοποιητικών θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παρούσας προδιαγραφής.

7.4 Συντμήσεις


Ως παράρτημα «Γ».
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	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	TCDS
	 
	 
	 
	√
	Βαθμολογούμενο Κριτήριο (ΒΚ)
	 
	 100,00%
	 8,00%

	4.2.4
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	TCDS
AFM
	 
	 
	√
	√
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.5.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	Δήλωση Συμμόρφωσης
	 
	 
	 
	√
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.5.2
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΕΚΘΕΣΗ 
(W & B Report)
	 
	 
	 
	√
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.5.3
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	AFM
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.5.4
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Μητρώο Ιστορικών Στοιχείων
	
	
	√
	
	ΑΚ
	
	
	

	4.2.5.5
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Πιστοποιητικό ή βεβαίωση διαγραφής νηολόγησης
	
	
	
	√
	ΑΚ
	
	
	

	4.2.6
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα που να δηλώνει σε ποια κρατική ή στρατιωτική Αρχή ή πιστοποιημένο φορέα εκπαίδευσης άλλης χώρας το προσφερόμενο Α/Φ χρησιμοποιείται για εκπαιδευτικούς ή άλλους σκοπούς.
	 
	 
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.7
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.8
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΜΗΤΡΏΑ Α/Φ
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	20,00%
	100,00%
	 

	4.2.9.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	TCDS
AFM
	 
	 
	 
	√
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.9.2
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	AFM
	 
	 
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 


ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 

	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	AFM
	√
	 
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.9.4
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	AFM
	√
	 
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.9.5
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	AFM
	√
	 
	 
	 
	ΑΚ
	
	
	

	4.2.9.6
	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	AFM
	√
	 
	 
	 
	ΒΚ
	 
	50,00%
	10,00%


ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 

	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	AFM
	√
	 
	 
	 
	ΒΚ
	 
	50,00%
	10,00%

	4.2.10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,00%
	100,00%
	 

	4.2.10.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	TCDS           AFM
	 
	 
	√
	
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.10.2
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	TCDS
AFM
	 
	 
	 
	√
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.10.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.10.3.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	√
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.10.3.2
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	√
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.10.4
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	AFM
	 
	 
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.10.5
	ΝΑΙ/ΌΧΙ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	 
	√
	 
	ΒΚ
	 
	100,00%
	5,00%

	4.2.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,00%
	100,00%
	 

	4.2.11.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	√
	 
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.11.2
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	√
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.11.3
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	√
	 
	 
	BK
	 
	100,00% 
	5,00% 

	4.2.11.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1,00% 
	 100%
	 

	4.2.11.4.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	√
	 
	 
	 
	ΑΚ
	 
	
	

	4.2.11.4.2
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	√
	√
	 
	 
	ΑΚ
	 
	
	

	4.2.11.4.3
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	√
	 
	 
	 
	ΑΚ
	 
	
	


ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 


ΟΙΚΕΙΑ 

	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	√
	 
	 
	ΒΚ
	 
	100,00%
	1,00%

	4.2.11.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00%
	100%
	 

	4.2.11.5.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	AFM
	√
	√
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 


ΟΙΚΕΙΑ 

	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	√
	√
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 


ΟΙΚΕΙΑ 

	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	√
	√
	 
	 
	ΒΚ
	 
	100,00% 
	2,00% 

	4.2.11.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3.0%
	100.00%
	

	4.2.11.6.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	AFM
	 
	√
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.11.6.2
	ΝΑΙ/ΌΧΙ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	AFM
	 
	√
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.11.6.3
	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	AFM
	 
	√
	 
	 
	ΒΚ
	 
	40,00%
	1,20%

	4.2.11.6.4
	ΝΑΙ/ΌΧΙ
	 ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	AFM
	 
	√
	 
	 
	ΒΚ
	 
	60,00%
	1,80%

	4.2.11.7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.11.7.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	AFM
	√
	√
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.11.8
	ΝΑΙ/ΌΧΙ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ –

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	AFM
	
	√
	
	
	ΒΚ
	2,00%
	100,00%
	2,00%

	4.2.12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	4,00%
	100,00%
	 

	4.2.12.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.12.2
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	AFM
	√ 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.12.3
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	AFM
	 
	√
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 


ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 

	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	AFM
	√
	 
	 
	 
	ΒΚ
	 
	 25,00%
	1,00% 

	4.2.12.5
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	AFM
	 
	√
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.12.6
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	AFM
	
	
	√
	
	ΑΚ
	
	
	

	4.2.12.7
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	AFM
	
	
	√
	
	ΒΚ
	
	75,00%
	3,00%

	4.2.13
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,00% 
	100,00% 
	 

	4.2.13.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	√
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.13.2
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	AFM
	
	√
	
	
	ΒΚ
	
	100,00%
	5,00%

	4.2.14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	4.2.14.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	AFM
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.14.2
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	AFM
	 
	√
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.15.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.16
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2.16.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	√
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.17
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00%
	100,00%
	 


ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 


ΟΙΚΕΙΑ 

	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	√
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.17.1.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	√
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.17.1.2
	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	√
	 
	 
	ΒΚ
	 
	40,00%
	4,00%

	4.2.17.1.3
	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	√
	 
	 
	ΒΚ
	 
	20,00%
	2,00%

	4.2.17.1.4
	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	√
	 
	 
	ΒΚ
	 
	20,00%
	2,00%

	4.2.17.2
	ΝΑΙ/ΌΧΙ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	√
	 
	 
	ΒΚ
	 
	20,00%
	2,00%

	4.2.17.3
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ και Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα
	 
	√
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.18
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,00%
	100,00%
	 

	4.2.18.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 
	 
	√
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.18.2
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 
	 
	√
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.18.3
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 
	 
	√
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.2.18.4
	ΝΑΙ/ΟΧΙ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα
	 
	√
	 
	 
	ΒΚ
	 
	 100,00%
	5,00%

	4.2.18.5
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα
	 
	√
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00%
	100,00%
	 

	4.3.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	TCDS και
ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ και ΜΕΛΕΤΗ DADTA
	 
	 
	 √
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.3.2
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	Μελέτη ASIP
	
	
	
	√
	ΒΚ
	
	100,00%
	2,00%

	4.4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5,00%
	100,00%
	 


ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 

	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ICA
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 


ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 

	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.4.3
	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	 
	 
	 
	ΒΚ
	 
	40,00%
	2,00%

	4.4.4
	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	 
	 
	 
	ΒΚ
	 
	40,00%
	2,00%

	4.4.5
	ΝΑΙ/ΌΧΙ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	 
	 
	 
	ΒΚ
	 
	20,00%
	1,00%


ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 

	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	
	 

	4.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	4.5.1 
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	AFM
	 
	 
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.5.2
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	AFM
	 
	 
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.6
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.6.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	6,00%
	100,00%
	 

	4.6.1.1 
	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	 
	 
	 
	ΒΚ
	 
	50,00%
	3,00%

	4.6.1.2
	ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	 
	 
	 
	ΒΚ
	 
	50,00%
	3,00%

	4.6.1.3
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.6.1.4
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.6.1.5
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.6.2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3,00%
	100,00%
	 

	4.6.2.1
	ΝΑΙ/ΌΧΙ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	ΟΙΚΕΙΑ 
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	 
	 
	 
	ΒΚ
	 
	100,00%
	3,00%

	4.6.2.2
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.6.3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.6.3.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.6.3.2
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.6.3.3
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	MATERIAL SDS
	 
	 
	 
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.7.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.8.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.8.2
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.8.3
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.8.3.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.8.3.2
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.8.3.3
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.8.3.4
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.8.3.5
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.8.3.6
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.8.3.7
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.8.3.8
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.8.3.9
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.8.3.10
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	
	
	
	√
	
	ΑΚ
	
	
	

	4.9
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10,00%
	100,00%
	 

	4.9.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	Υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα 
	 
	√
	 
	 
	ΒΚ
	 
	50,00%
	5,00%

	4.9.2
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
	 
	 
	 
	√
	ΒΚ
	
	50,00%
	5,00%

	4.9.3
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	
	
	
	
	
	ΑΚ
	
	
	

	4.9.4
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	
	
	
	
	
	ΑΚ
	
	
	

	4.9.5
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	
	
	
	
	
	ΑΚ
	
	
	

	4.10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.10.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.10.2
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	
	
	
	
	
	ΑΚ
	
	
	

	4.11
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00%
	100,00%
	 

	4.11.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.11.1.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.11.1.2
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.11.1.3
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.11.1.4
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.11.1.5
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	
	
	
	√
	
	ΑΚ
	
	
	

	4.11.1.6
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	
	
	
	√
	
	ΑΚ
	
	
	

	4.11.1.7
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	
	
	
	√
	
	ΑΚ
	
	
	

	4.11.2
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	 
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.11.3
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	
	
	
	√
	
	ΑΚ
	
	
	

	4.11.4
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	
	
	
	√
	
	ΒΚ
	
	100,00%
	2,00%

	4.12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	
	 

	4.12.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	4.12.2
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ - 
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
	 
	 
	√
	 
	ΑΚ
	 
	 
	 

	5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2,00%
	100,00%
	 

	5.1.1
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
	 
	 
	 
	√
	ΑΚ
	 
	 
	 

	5.1.2
	ΔΗΛΩΣΗ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
	 
	 
	 
	√
	ΑΚ
	 
	
	

	5.1.3
	ΝΑΙ/ΌΧΙ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
	 
	 
	 
	√
	ΒΚ
	 
	70,00%
	1,40%

	5.1.4
	ΝΑΙ/ΌΧΙ
	ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
	 
	 
	 
	√
	ΒΚ
	 
	30,00%
	0,60%

	 
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ
	 
	100,00%
	 
	100,000%

	
	


Παράρτημα «Β» 

Στην ΠΕΔ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΟΣ ΝΑΣΕ)»
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Η/Υ ΓΙΑ CBTS
	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
	ΚΡΙΤΗΡΙΟ
	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΗΣΗ

	1.
	Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.
	ΝΑΙ

	2.
	H Motherboard να υποστηρίζει μικροεπεξεργαστές Intel Core i7 ή νεότερης τεχνολογίας ή λειτουργικά ισοδύναμο, με κατάλληλο chip-set.
	ΝΑΙ

	3.
	Μικροεπεξεργαστής Intel Core  i7 ή λειτουργικά ισοδύναμο ή νεότερο ταχύτητας ≥ 3 GHz.
	ΝΑΙ

	4.
	Κύρια μνήμη RAM ≥ 16 GB  τύπου DDR3 ή νεότερης τεχνολογίας.
	ΝΑΙ

	5.
	Μνήμη cache ≥ 8MB.
	ΝΑΙ

	6.
	Ένα  (1) σκληρό δίσκο  SSD ≥ 500 GB.
	ΝΑΙ

	7.
	Κάρτα γραφικών, ανεξάρτητη και όχι ενσωματωμένη, με τουλάχιστον 2 Gb RAM DDR3, Memory Interface 128  bit αυτόνομης (dedicated) μνήμης. Να διαθέτει τουλάχιστον μία (1) θύρα VGA ή DVI και μία (1) θύρα HDMI ή DP. Να υποστηρίζει Direct x11 και 3D HW Acceleration (Direct3D). τουλάχιστον.
	ΝΑΙ

	8.
	USB Optical Mouse και mouse pad.
	ΝΑΙ

	9.
	Να διαθέτει κάρτα δικτύου 10/100/1000.
	ΝΑΙ

	10.
	Μονάδα τροφοδοσίας ισχύος ικανή να τροφοδοτεί τον Η/Υ με την περιγραφόμενη σύνθεση.
	ΝΑΙ

	11.
	Τουλάχιστον τέσσερις (4) θύρες USB, εκ των οποίων τουλάχιστον οι δύο (2) να βρίσκονται στην πρόσοψη.
	ΝΑΙ

	12.
	Κάρτα ήχου 16-bit stereo, ανεξάρτητη ή ενσωματωμένη. Να παρέχονται οι ανάλογοι έξοδοι – είσοδοι (Line out, Line in).
	ΝΑΙ

	13.
	Πρόσφατο ΒΙΟS με δυνατότητα αναβάθμισής του μέσω Software (Flash BIOS).
	ΝΑΙ

	14.
	USB ενσύρματο πληκτρολόγιο εργονομικό, συμβατό με το πρότυπο ΕΛΟΤ-928, με μόνιμη αποτύπωση Ελληνικών και Λατινικών χαρακτήρων και με ενσωματωμένο αριθμητικό πληκτρολόγιο. Nα φέρει σήμανση CE.
	ΝΑΙ

	15.
	Το Λειτουργικό Σύστημα να είναι Microsoft Windows 8.1  Pro 64-bit, ή νεώτερο έκδοσης Pro 64-bit.
	ΝΑΙ

	16.
	Ο προμηθευτής θα προσφέρει όλους του οδηγούς drivers για την ομαλή λειτουργία των συστημάτων.
	ΝΑΙ

	17.
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον τριών (3) ετών (on site), χωρίς επιστροφή των δίσκων (HDD).
	NAI


ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΟΘΟΝΗΣ Η/Υ ΓΙΑ CBTS
	ΧΑΡΑΚΤHΡΙΣΤΙΚΑ
	ΑΠΑΙΤΗΣΗ

	1. Το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να είναι καινούριο, αμεταχείριστο, με ανακοίνωση και έκδοση τους τελευταίους 24 μήνες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, να κυκλοφορεί στη διεθνή αγορά και να μην υπάρχει ανακοίνωση περί αντικατάστασης/απόσυρσής του.
	ΝΑΙ

	2. Να αναφερθεί ο κατασκευαστής και το μοντέλο.
	ΝΑΙ

	3. Η οθόνη πρέπει να είναι επίπεδη τεχνολογίας LED.
	ΝΑΙ

	4. Η διαγώνια διάσταση (inches) της οθόνης πρέπει να είναι από 23’’ έως 27’’ με υποστηριζόμενη ανάλυση 1920Χ1080 ή μεγαλύτερη.
	ΝΑΙ

	5. Η αναλογία οθόνης πρέπει να είναι 16:10 ή 16:9.
	ΝΑΙ

	6. Υποστήριξη χρωμάτων:  16,7 εκατομμύρια χρώματα ή περισσότερα.
	ΝΑΙ

	7. Φωτεινότητα (brightness): 250 cd/m2 ή μεγαλύτερη.
	ΝΑΙ

	8. Στατικός (τυπικός) λόγος αντίθεσης (contrast ratio static): 600/1 ή μεγαλύτερος.
	ΝΑΙ

	9. Γωνία θέασης της οθόνης (οριζόντια/κάθετη): 160/160 ή μεγαλύτερη.
	ΝΑΙ

	10. Ο χρόνος απόκρισης να είναι 5 ms ή μικρότερος.
	ΝΑΙ

	11. Να φέρει συνδεσιμότητα μέσω α) D-sub (VGA) και β) DVI-D ή HDMI ή Display Port.
	ΝΑΙ

	12. Η οθόνη να συνοδεύεται από τα καλώδια για την τροφοδοσία και τις συνδέσεις (D-sub, DVI ή HDMI ή Display Port).
	ΝΑΙ

	13. Να φέρει σήμανση CE.
	ΝΑΙ

	14. Διεθνή πρότυπα εξοπλισμού ηλεκτρολογικής ασφάλειας (CE), ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας (EMC), ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών (EMI), εξοικονόμησης ενέργειας (Energy Star)
	ΝΑΙ

	15. Μαύρου Χρώματος
	ΝΑΙ

	16. Εγγύηση δύο (2) ετών τουλάχιστον, επιθυμητό «On Site». Η εγγύηση καλής λειτουργίας περιλαμβάνει τη δωρεάν παροχή υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και τεχνικής υποστήριξης όλων των συσκευών δηλ. την υποχρέωση επισκευής ή αντικατάστασης εξαρτημάτων, τα εξαρτήματα, τις εργασίες, την παραλαβή/παράδοση από/στο το χώρο της Υπηρεσίας και τη μεταφορά των συσκευών. Η εγγύηση θα περιλαμβάνει και εγγύηση για μηδέν καμένα pixels.
	ΝΑΙ


	Παράρτημα «γ» 

Στην ΠΕΔ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΝΕΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (ΟΣ ΝΑΣΕ)»



συντμησεισ

	ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΥΝΤΜΗΣΗΣ
	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ

	ACodP
	Allied Codification Publication

	AFM
	Aeroplane Flight Manual

	ATCT
	Air Traffic Contoler Transponder

	CBTS
	Computer Based Training System

	CLP
	Classification Labelling And Packaging

	CoC
	Certificate Of Conformity

	COTS
	Commercial Off-The-Self

	CPV
	Common Procurement Vocabulary

	DMM
	Digital Moving Map

	ELT
	Emergency Locator Transmitter

	EMC
	Electro-Magnetic Compatibility

	EMS
	Engine Monitoring System

	FM
	Frequency Modulation

	FNPT
	Flight And Navigation Procedures Trainer 

	FSTD
	Flight Simulator Training Device

	FTD
	Flight Training Device

	GPS
	Global Positioning System

	GSE
	Ground Support Equipment

	hp
	Horse Power

	IPB
	Illustrated Parts Breakdown

	ISA
	International Standard Atmosphere

	MTOW
	Maximum Take Off Weight

	NSN
	National Stock Number

	P/N
	Part Number

	R/N
	Reference Number

	SDS
	Safety Data Sheet

	S/N
	Serial Number

	TCDS
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	VFR
	Visual Flight Rules

	VHF
	Very High Frequency

	Α/Α
	Αύξων Αριθμός

	Α/Γ
	Απογείωση

	ΑΚ
	Απαράβατο Κριτήριο

	Α/Φ
	Αεροσκάφος

	ΒΚ
	Βαθμολογούμενο Κριτήριο

	Η/Υ
	Ηλεκτρονικός Υπολογιστής

	ΝΑΣΕ
	Νέο Αεροσκάφος Σταδίου Επιλογής

	ΟΣ
	Ολοκληρωμένο Σύστημα

	ΠΑ
	Πολεμική Αεροπορία

	Π/Γ
	Προσγείωση
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