**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ**

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η

1ης ΕΚΔΟΣΗΣ

ΠΕΔ-Α-01617

ΦΑΝΕΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΚΕΛΙΔΕΣ

ΣΤΟΛΩΝ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑΣ

ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2025

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ-ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

1. Η παράγραφος **3.2** αντικαθίσταται από την ακόλουθη:

Οι φανέλες και οι περισκελίδες κατασκευάζονται σε **δέκα (10) μεγέθη (Νο 1-XS έως και Νο 10-6XL)** και οι περισκελίδες κατασκευάζονται σε πέντε (05) μεγέθη (Νο 1-XS έως και Νο 5-XL)με βάση τις διαστάσεις που φαίνονται στους Πίνακες των **Προσθηκών IΙΙ** και IV**,** αντίστοιχα**.** Οι πίνακες αυτοί πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τα σχήματα των παραπάνω Προσθηκών. Τα ζητούμενα ποσοστά κατά μέγεθος, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη, είναι αυτά που φαίνονται στους ιδίους Πίνακες.

**ΠΡΟΣΟΧΗ**

**Προ της κατακύρωσης του διαγωνισμού να ζητείται εγγράφως από το ΓΕΣ/ΔΥΠ ο καθορισμός των μεγεθών των προς προμήθεια υλικών, ώστε να καλύπτονται οι τρέχουσες ανάγκες της Υπηρεσίας. Τα ακριβή ποσοστά μεγεθών θα περιλαμβάνονται ως όρος στη διακήρυξη του διαγωνισμού.**

2. Ο Πίνακας «Διαστάσεων και Ποσοστών Ανά Μέγεθος Φανελών» της Προσθήκης "ΙΙΙ" αντικαθίσταται από τον ακόλουθο:

**ΠΙΝΑΚΑΣ 2**

**ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΑΝΕΛΑΣ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **Νο 1****(ΧS)****6100/****7986** | **Νο 2****(S)****6100/****8794** | **Νο 3****(M)****6100/****9502** | **Νο 4****(L)****6100/****0310** | **Νο 5****(XL)****6100/****1118** | **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ****ΣΧΕΔΙΟΥ** |
| Ολικό μήκος | 74-76 | 75-77 | 76-78 | 77-79 | 78-80 | **Α** |
| Πλάτος ώμου | 38-40 | 41-43 | 44-46 | 47-49 | 50-52 | **Β** |
| Πλάτος στήθους | 48-50 | 51-53 | 54-56 | 57-59 | 60-62 | **Β’** |
| Πλάτος λεκάνης | 51-53 | 53-57 | 57-60 | 60-63 | 63-66 | **Γ** |
| Μήκος μανικιού ολικό | 630,5 | 630,5 | 660,5 | 660,5 | 660,5 | **Δ** |
| Πλάτος μανικιού | 250,5 | 260,5 | 270,5 | 280,5 | 290,5 | **Ε** |
| Πλάτος μανικιού 30cm από το άκρο αυτής | 180,5 | 190,5 | 190,5 | 200,5 | 200,5 | **Ζ** |
| Μήκος ελαστικού μανικιού | **4-5** | **4-5** | **4-5** | **4-5** | **4-5** | **Η** |
| Ύψος βέλους περιλαίμιου | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | **Θ** |
| Άνοιγμα περιλαίμιου | 180,5 | 190,5 | 200,5 | 210,5 | 220,5 | **Ι** |
| Πλάτος ελαστικού μανικιού στο ελεύθερο άκρο | 90,5 | 100,5 | 100,5 | 110,5 | 110,5 |  |
| **Ποσοστά Μεγεθών** | **4%** | **15%** | **34%** | **27%** | **16%** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ** | **Νο 6****(2XL)****6100/****7986** | **Νο 7****(3XL)****6100/****8794** | **Νο 8****(4XL)****6100/****9502** | **Νο 9****(5XL)****6100/****0310** | **Νο 10****(6XL)****6100/****1118** | **ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ****ΣΧΕΔΙΟΥ** |
| Ολικό μήκος | 80-82 | 81-83 | 82-84 | 85-87 | 86-88 | **Α** |
| Πλάτος ώμου | 53-55 | 56-58 | 59-61 | 62-64 | 65-67 | **Β** |
| Πλάτος στήθους | 64-66 | 67-69 | 70-72 | 73-75 | 76-78 | **Β’** |
| Πλάτος λεκάνης | 54-56 | 57-60 | 60-63 | 63-66 | 66-70 | **Γ** |
| Μήκος μανικιού ολικό | 670,5 | 680,5 | 690,5 | 700,5 | 710,5 | **Δ** |
| Πλάτος μανικιού | 300,5 | 310,5 | 320,5 | 330,5 | 340,5 | **Ε** |
| Πλάτος μανικιού 30 cm από το άκρο αυτής | 210,5 | 210,5 | 220,5 | 220,5 | 230,5 | **Ζ** |
| Μήκος ελαστικού μανικιού | **4-5** | **4-5** | **4-5** | **4-5** | **4-5** | **Η** |
| Ύψος βέλους περιλαίμιου | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | 4,5-5,5 | **Θ** |
| Άνοιγμα περιλαίμιου | 230,5 | 240,5 | 250,5 | 260,5 | 270,5 | **Ι** |
| Πλάτος ελαστικού μανικιού στο ελεύθερο άκρο | 120,5 | 120,5 | 130,5 | 130,5 | 140,5 |  |
| **Ποσοστά Μεγεθών** | **2%** | **1%** | **0,5%** | **0,25%** | **0,25%** |  |

**ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ**

\* Οι διαστάσεις είναι σε cm

\*\*Τα ποσοστά μεγεθών είναι ενδεικτικά και ισχύουν εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στη διακήρυξη.