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[bookmark: _Toc23320918][bookmark: _Toc531172144]1.	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

	1.1	Η παρούσα προδιαγραφή των Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καλύπτει τις απαιτήσεις προμήθειας/ κατασκευής ρυμουλκών ανοικτής θαλάσσης, παράκτιων ρυμουλκών καθώς και ρυμουλκών λιμένος για κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών των Ναυστάθμων ΝΣ και ΝΚ.

[bookmark: _Hlk164629874]	1.2	Τα υπό προμήθεια ή προς κατασκευή[footnoteRef:1] ρυμουλκά πλοία θα είναι είτε καινούρια ή ελαφρώς μεταχειρισμένα κατασκευασμένα από το 2015 και εντεύθεν, ενώ τα υλικά κατασκευής και ο εξοπλισμός τους θα εναρμονίζεται με τα διεθνή πρότυπα για τον εξοπλισμό, ασφάλειας, ποιότητας ενός αναγνωρισμένου οργανισμού, σε συνδυασμό με τα οριζόμενα στα εφαρμοστέα διεθνή όργανα και στο ισχύον εθνικό κανονιστικό πλαίσιο περί παρακολούθησης ναυπηγήσεων, μετασκευών, επισκευών και επιθεώρησης εμπορικών πλοίων. [1:  Την 4 Ιουν 24 υπεγράφει συμφωνία συνεργασία της μεγαλύτερης εταιρείας ναυπηγικής σχεδίασης ρυμουλκών στον κόσμο Robert Allan με τον όμιλο της ONEX και αφορά τα αποκλειστικά δικαιώματα για την ναυπήγηση συγκεκριμένης σειράς ρυμουλκών στην Ελλάδα.] 


[bookmark: _Toc23320919]2.	ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

[bookmark: _Toc23320920][bookmark: _Toc60989952]	2.1	Νοµοθεσία

			α.	ν.3978/2011 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς Άμυνας και της Ασφάλειας)

			β.	ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08 – 08 - 2016), «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», καθώς και των τροποποιήσεων αυτού, όπως αυτές προκύπτουν σύμφωνα με τον Ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α’ 36/09 – 03 – 21) και τη νέα νομοθετική διάταξη του Ν. 5218/2025 (ΦΕΚ Α’ 125/14 – 07 – 25), που αφορούν τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών.

			γ.	π.δ υπ’ αριθμόν 83/2022 (αρ. φύλλου 229 από 12/12/2022) με το οποίο ρυθμίζονται θέματα των ρυμουλκών πλοίων αναφορικά με τις τεχνικές προδιαγραφές σχεδίασης και κατασκευής, τη δύναμη έλξης , την ευστάθεια, τον πυροσβεστικό και αντιρρυπαντικό εξοπλισμό και τροποποίηση του Π.Δ 1337/1981(Α’333).

	δ.	ΠΔ 232/2005 (αρ. φύλλου 280 από 15/11/2005) περί οργανικής σύνθεσης πληρώματος ρυμουλκών λιμένος και ρυμουλκών – ναυαγοσωστικών ανοικτής θαλάσσης.

	ε. Διατάξεις του N.3551/2007 (ΦΕΚ 76/Α/2-4-2007), «Μητρώο Επιχειρήσεων Ναυπήγησης, Μετατροπής, Επισκευής και Συντήρησης Πλοίων»».

[bookmark: _Toc23320921][bookmark: _Toc60989953]	2.2	Πρότυπα

			α.	EN ISO 9001:2015, «Συστήματα διαχείρισης της ποιότητας – Απαιτήσεις (Quality Management Systems)». EN ISO 14001-2015 «International standard for designing and implementing an environmental management system (EMS) ».

          	β.	ISO 14001:2026 (Environmental Management Systems – Requirements with Guidance for Use).

	γ.	IACS REC 47, «Shipbuilding and Repair Quality Standard».

	δ.	ISO/ ΙΕC 17050-1:2004, «Conformity assessment – Suppliers
declaration of conformity – Part 1: General requirements».

	ε.	ISO/ ΙΕC 17050-2:2004, «Conformity assessment – Suppliers
declaration of conformity – Part 2: Supporting documentation».

[bookmark: _Toc23320922][bookmark: _Toc60989954]	2.3	Κανονισμοί

			α.	Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 213/2008 της επιτροπής της 28ης Νοεμβρίου 2007 για τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, όσον αφορά την αναθεώρηση του CPV.

			β.	Οδηγός για ασφαλή ρυμούλκηση σε λιμένες ( GUIDELINES FOR SAFE HARBOUR TOWAGE OPERATIONS από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ιδιοκτητών Ρυμουλκών Πλοίων ( EUROPEAN TUG OWNERS ASSOCIATION) Φεβρουάριος 2015 (Πρώτη έκδοση).

	γ. 	Resolution MSC.267 (85) / Adoption of the International Code on Intact Stability, 2008.

	δ. 	Resolution MSC.415 (97) / Amendments to Part B of the International Code on Intact Stability, 2008.	

	ε.	international association of classification societies (IACS[footnoteRef:2] 99) Recommendations[footnoteRef:3].	 [2:  IACS is recognized as the principal technical advisor of IMO.]  [3:  It is recognized that the Recommendations are used as a basis for contract specifications by builders and owners, but care should be taken to ensure an appropriate level of safety, having regard to both the type and service area of the vessels involved. Vessels engaged on coastal voyages may encounter widely varying weather and sea conditions depending upon the geography of the area involved and the advice of the classification society should be sought in all cases when applying the Recommendations. are applicable for cargo vessels of less than Convention size. The provisions of recommendations of IACS 99 are intended to apply to new and - as far as reasonable and practicable, or as found necessary by the relevant Administration – to existing cargo vessels of less than 500 Gross Tonnage (GT).] 


	στ.	SOLAS convention and LSA code.

			ζ.	Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

[bookmark: _Toc60989955]	2.4	Ορισμοί

			α.	Προδιαγραφή: Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή µε όσα αυτή περιέχει.

			β.	Ανάδοχος: Ο κύριος προμηθευτής που θα αναλάβει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την υλοποίηση της κατασκευής των ρυμουλκών πλοίων.

			γ.	Νηογνώμονας: Νηογνώµονας του οποίου οι κανονισµοί και τα πρότυπα θα εφαρµοστούν από τον ανάδοχο.

			δ.	Κανονισµοί: Οι κανονισµοί (rules and regulations), τα πρότυπα (standards) και γενικώς όλες οι απαιτήσεις του νηογνώµονα, καθώς και οι ρητώς αναγραφόµενοι κανονισµοί και πρότυπα.

			ε.	Υλικά: Το σύνολο των υλικών (materials) που θα χρησιµοποιηθούν στα πλαίσια προµήθειας των ρυμουλκών πλοίων.

			στ.	Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής: Η επιτροπή που θα καθορισθεί από το ΠΝ για την παρακολούθηση και την παραλαβή της προµήθειας των ρυμουλκών πλοίων.

[bookmark: _Toc23320923]3.	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

	Κατά το κοινό λεξιλόγιο προμηθειών (Common Procurement Vocabulary -CPV): 34513200-8 Ρυμουλκά Πλοία.

[bookmark: _Toc23320924]4.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

[bookmark: _Toc23320925][bookmark: _Toc60989958]	4.1		Ορισμός Υλικού

			Ρυμουλκό (Ρ/Κ):Κάθε πλοίο κατασκευασμένο ή μετασκευασμένο για ρυμουλκήσεις εντός λιμένων ή ανοιχτής θάλασσας ή συνοδεία ή παροχή βοήθειας ρυμούλκησης σε πλοίο.

	4.2		Διάκριση Ρυμουλκών ανάλογα με τη χρήση τους:

			α.	Ρυμουλκό Ανοικτής Θαλάσσης: Έχουν ικανότητα μακράς παραμονής εν πλω και χαρακτηρίζονται από μεγάλη ισχύ, αρκετό εκτόπισμα και μεγάλη ακτίνα ενέργειας, ανάλογα με την ταχύτητα, την κατανάλωση καυσίμων και τη χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων. Τα συγκεκριμένα ρυμουλκά είναι εξοπλισμένα με άγκιστρο ρυμουλκήσεως, μέσα διάσωσης πλοίων και ναυαγών, μέσα καταπολέμησης πυρκαγιάς και σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά μέσα. Διαθέτουν ηλεκτρικά ή υδραυλικά βαρούλκα, με συγκεκριμένο φορτίο λειτουργίας, κατασκευασμένα ώστε, εάν η τάση υπερβεί το συγκεκριμένο όριο, το τύμπανο του βαρούλκου να χαλαρώσει έως ότου η τάση επανέλθει στην κανονική, αποφεύγοντας τυχόν σπάσιμο του συρματόσχοινου και ζημιές κατά τη ρυμούλκηση σε ανοιχτές θάλασσες. Η έλξη ρυμουλκήσεώς τους φτάνει και τους 300 τόνους.

			β.	Ακτοπλοϊκά ή παράκτια ρυμουλκά: Διαθέτουν σχετικά μικρή ακτίνα ενέργειας και έχουν μικρές διαστάσεις (30-40 μ.), ισχύ έως 2.500 kW, ταχύτητα ρυμουλκήσεως περίπου 12 κόμβους και έλξη ρυμουλκήσεως 25-30 τόνους. Επιχειρούν κυρίως μεταξύ λιμένων και πλησίον της ακτής.

			γ.	Ρυμουλκά λιμένος: Κάθε ρυμουλκό το οποίο δραστηριοποιείται  σε ρυμουλκικές εργασίες λιμένα (πχ. μεταφορά φορτηγίδων λυμάτων, πετρελαιοφορτηγίδων, μεταφοράς πυρομαχικών, φορτίων περιορισμένου βάρους).

	4.3 		Διάκριση Ρυμουλκών ανάλογα με τη πρόωση:

			α.	Συμβατικά ρυμουλκά (conventional tugboats): Τα ρυμουλκά που είναι εφοδιασμένα με μία, δύο, ή τρείς έλικες και πηδάλια στη πρύμνη. Οι έλικες μπορεί να είναι είτε σταθερού είτε ρυθμιζόμενου βήματος με ύπαρξη ή όχι δακτυλίου (Kort-nozzle) και βοηθητικού πηδαλίου.

			β.	Αζιμουθιακού τύπου ρυμουλκά (Αzimuth Stern Drive (ΑSD) tug boats): Τα ρυμουλκά που διαθέτουν ως μέσο πρόωσης συνήθως δύο αζιμουθιακού τύπου (z-type) σταθερού, ή ρυθμιζόμενου βήματος έλικες στην πρύμνη, ικανές να περιστρέφονται 3600, καθώς επίσης και ελικοπηδάλια (bow thrusters) στη πλώρη.

			γ.	Ρυμουλκά τύπου τράκτορ (Tractor tug boats): Τα ρυμουλκά με μηχανισμό πρόωσης που βρίσκεται πλώρα από το μέσον του πλοίου, ο οποίος διαθέτει κυκλική διάταξη πτερυγίων μεταβλητού βήματος τύπος (Voith Schneider), ή αζιμουθιακές έλικες (z-type), ικανές για ώση προς όλες τις κατευθύνσεις. Tugboats with this arrangement can change any direction nearly instantaneously. It can go from full ahead to full astern in a matter of three seconds!

			δ.	Τα απαιτούμενα βασικά (Standard), προαιρετικά (Οptional), τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά ανά κατηγορία ρυμουλκών πλοίων φαίνονται στα Παράρτημα «Α».
[bookmark: _Toc23320932]
5.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

[bookmark: _Toc23320933]	5.1		Κατά την κατασκευή ο προμηθευτής, πέραν της συμμόρφωσής του προς τους όρους της παρούσας προδιαγραφής, οφείλει να ακολουθεί τους βασικούς κανόνες ορθής τεχνικής και πρακτικής, υποκείμενος στον έλεγχο της Υπηρεσίας και συμμορφούμενος προς τις οδηγίες των εκπροσώπων της.

	5.2		Τυχόν εξαρτήματα, μη μνημονευόμενα στην παρούσα προδιαγραφή αλλά γενικά και συνήθως απαιτούμενα για την κατασκευή, τον εξοπλισμό και την λειτουργία μιας άριστης ποιότητας λέμβου των υπό προμήθεια τύπων, θα παρέχονται από τον προμηθευτή χωρίς επιβάρυνση της Υπηρεσίας.

	5.3		Η Υπηρεσία διατηρεί την ευχέρεια διαρρυθμίσεων που δεν τροποποιούν την παρούσα τεχνική περιγραφή και δεν συνεπάγονται σοβαρή οικονομική επιβάρυνση του προμηθευτή (δεν θα υπερβαίνει το 1,5% της αξίας του υλικού) και δεν μεταθέτουν τον χρόνο παράδοσης, όπως παρακάτω:

			α.	Οι τροποποιήσεις θα συμβιβάζονται προς την γενική κατασκευή και θα ζητούνται προ λογικού χρόνου.

			β.	Ο προμηθευτής θα γνωστοποιεί εγγράφως στην Υπηρεσία μέσα σε δέκα (10) ημέρες την κατά τους υπολογισμούς του μεταβολή στην συμβατική τιμή και τον χρόνο παράδοσης αναλυτικά.

			γ.	Η Υπηρεσία θα διερευνά την παραπάνω προσφορά και οι εργασίες θα εκτελούνται από τον προμηθευτή μόνο μετά την έγγραφη έγκριση της Υπηρεσίας.

			δ.	Τυχόν τροποποιήσεις που θα προτείνονται από τον προμηθευτή θα αιτούνται εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή ή τον Επιχειρησιακό Φορέα και θα εκτελούνται μόνο μετά από την έγγραφη έγκρισή τους.

	5.4		Οι απαιτήσεις των βασικών (Standard), προαιρετικών  (Οptional), τεχνικών και επιχειρησιακών χαρακτηριστικών προωστηρίου σκεύους ανά είδος ρυμουλκού αναλύονται κατωτέρω .Όλα τα Ρ/Κ θα πρέπει να έχουν ελεύθερο το κατάστρωμα επιστέγου (χωρίς ύπαρξη προστατευτικών μπαρών τοξοειδής διάταξης) για μεταφορά υλικών καθώς και θα πρέπει να διαθέτουν προσκρουστήρες κάτωθεν ισάλου ώστε να έχουν την δυνατότητα υποβοήθησης χειρισμών Υ/Β.

			5.4.1	Ρυμουλκό Ανοικτής Θαλάσσης

						Eπιχειρησιακή χρήση: Aπαίτηση κάλυψης των ακόλουθων κινήσεων συνδρομής σε ρυμουλκικές εργασίες και συμμετοχή σε αποστολές ως κάτωθι:
· Υποβοήθηση σε χειρισμούς απάρσεως, πρόσδεσης, μεθορμίσεων των αποπλεόντων και καταπλεόντων μονάδων του ΠΝ (ΠΓΥ,Φ/Γ, ΤΠΚ Κ/Φ, Ν/ΘΗ, κτλ), 

· Υποβοήθηση χειρισμών ανέλκυσης/ καθέλκυσης μονάδων του ΠΝ, σε/ από μόνιμες δεξαμενές,

· Συνδρομή σε κινδυνεύον πλοίο (Black out, πυρκαγιές, εισροής υδάτων, μηχανική βλάβη, βλάβη πηδαλίου),

· Συνδρομή σε κινδυνεύον πλοίο (Black out, πυρκαγιές, εισροής υδάτων, μηχανική βλάβη, βλάβη πηδαλίου),

· Παροχή πυρασφάλειας σε εγκαταστάσεις ΕΛΠΕ κατά την παραλαβή καυσίμου από τα Πετρελαιοφόρα (Π/Φ) του ΠΝ, 

· Ασφάλεια Ναυστάθμου για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (έντονες καιρικές συνθήκες, μηχανικές βλάβες κ.α), 

· Ρυμούλκηση/ συνοδεία πλοίων (παροπλισμένων/ σκοποσήμου, κινδυνεύον πλοίου κ.α ),

· Αποστολές σε περιοχές πλησίον Ασκήσεων/ Αποστολών μονάδων πλοίων ΠΝ μακράν Ναυστάθμου ΝΣ ή ΝΚ προς υποβοήθηση χειρισμών πλοίων σε έκτακτες περιπτώσεις. 

					5.4.1.1	Βασικά (standard) τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά:

								α.	Διαστάσεις:

									(1)	Η στατική δύναμη έλξης (Bollard Pull) από 30 έως 60 τόνους. (ενδεχομένως BPmax>60 tons),

									(2)	Μέγιστο βύθισμα (Depth) από 4 έως 5,5 μέτρα,

									(3)	Μέγιστο μήκος (Length Overall ) από 25 έως 40 μέτρα,
	
									(4)	Μέγιστο πλάτος (Breadth) από 5 έως 10 μέτρα,

									(5)	Μέγιστη Ταχύτητα (χωρίς ρυμούλκιο) έως 11 Knots.

								β.	Πρόωση:

									(1)	Το προωστήριο σκεύος μπορεί να είναι είτε:

										(α)	με δύο έλικες και πηδάλιο στην πρύμνη (συμβατικά ρυμουλκά). Οι έλικες μπορεί να είναι είτε σταθερού είτε ρυθμιζόμενου βήματος με ύπαρξη δακτύλιου (Kort-nozzle),

										(β)	με δύο έλικες αζιμουθιακού τύπου σταθερού ή ρυθμιζόμενου βήματος ικανές να περιστρέφονται 360° (Αζιμουθιακού τύπου ρυμουλκά (Azimuth Stern Drive/ ASD)). 

								γ.	Εξοπλισμός Διαμερισμάτων Πρόωσης, Β/Μ και Η/Λ:

[bookmark: _Hlk166705462]											(1)	Σύστημα πυρανίχνευσης σε μηχανοστάσιο, μαγειρείο και ενδιαιτήσεις πληρώματος με ηχητικό και οπτικό συναγερμό, με ηλεκτρική τροφοδότηση ανάγκης με συσσωρευτές, εικοσιτετράωρης διάρκειας σε περίπτωση απώλειας ηλεκτρικής ισχύος (black out). Η τροφοδότηση του συστήματος πυρανίχνευσης θα είναι ανεξάρτητη από την τροφοδότηση ανάγκης των φώτων ναυσιπλοΐας,  
	
									(2)	Σύστημα συναγερμού στάθμης κυτών σε μηχανοστάσιο και στεγανά διαμερίσματα πλοίου με ηχητικό και οπτικό συναγερμό, ηλεκτρικής τροφοδότηση ανάγκης με συσσωρευτές, εικοσιτετράωρης διάρκειας σε περίπτωση απώλειας ηλεκτρικής ισχύος (black out). Η τροφοδότηση του συστήματος συναγερμού στάθμης κυτών, θα είναι ανεξάρτητη από την τροφοδότηση ανάγκης των φώτων ναυσιπλοΐας, 

									(3)	Πηδάλιο με δυνατότητα χειρισμού τοπικά υδραυλικά και τοπικά χειροκίνητα,

										(4)	Σύστημα εξάντλησης κυτών με εγχυτήρα – (τζιφάρι) σε μηχανοστάσιο σε περίπτωση ανάγκης,

									(5)	Ηλεκτροκίνητή αντλία πυρκαγιάς, 

									(6)	Πίνακες Χειρισμού και Παρακολούθησης Κυρίων και Βοηθητικών Μηχανημάτων,

									(7)	Δύο ηλεκτρομηχανές,

									(8)	Αντλία εξάντλησης υδάτων κυτών, σεντίνας, (oily bilge water),

									(9)	Σύστημα συλλογής, συγκέντρωσης και παράδοσης ελαιωδών λυμάτων (oil residues, sludge), 

									(10) 	Δυνατότητα λήψης ρεύματος ξηράς 380 V, 50 HZ, 3 PH είτε 440 V, 60 HZ, 3 PH,

									(11)	Παροχή ρεύματος 220V, 50 HZ, για οικιακές συσκευές, 

									(12) 	Αυτόματο σύστημα αναγκαστικής κράτησης Κύριων Μηχανών, 

									(13)	Αυτόματο σύστημα αναγκαστικής κράτησης Ηλεκτρομηχανών, 

									(14) 	Μόνιμο σύστημα πυροσβεστικής κατάκλισης μηχανοστασίου.	

								δ.	Εξοπλισμός Καταστρώματος:

										(1)	Το ασφαλές φορτίο του εξοπλισμού ρυμούλκησης θα πρέπει να καθορίζεται βάσει της στατικής δύναμης έλξης BPmax του ρυμουλκού) – Ισχύει για όλες τις κατηγορίες Ρ/Κ,

									(2)	Πρωραίο εργάτη ρυμούλκησης, με δυνατότητα χειρισμού έλξης και χαλάρωσης του ρυμουλκίου από την γέφυρα, 1Bow Hawser Winch 5 tone spull, brake capacity75 tones, 

									(3)	Πρυμναίο εργάτη ρυμούλκησης, με δυνατότητα χειρισμού έλξης και χαλάρωσης του ρυμουλκίου από την γέφυρα, με χαρακτηριστικά, Winch 20 tones pull, brake capacity 75 tones, 

									(4)	Γάντζος ρυμούλκησης που να κινείται αριστερά/ δεξιά και να είναι εφοδιασμένος με σύστημα άμεσης και χειροκίνητης απελευθέρωσης του ρυμουλκίου από την Γέφυρα,

									(5) 	Δύο άγκυρες με έκταμα καδένας 192,5 μέτρων (σύνολο κλειδιών 7 και μήκος 27,5 μέτρα έκαστος),

									(6)	 Τηλεσκοπικός γερανός με ασφαλές φορτίο λειτουργίας (S.W.L) 2.5 tones,

									(7)	Πνευστή λέμβο με εξωλέμβια μηχανή 750cc μεταφορικής ικανότητας 6 ατόμων,
	
									(8) 	Κατάστρωμα επιστέγου ανοικτό (χωρίς ύπαρξη προστατευτικών μπαρών τοξοειδής διάταξης) για μεταφορά υλικών,

									(9)	Δύο κίονες (μπίντες), τονοδηγοί με ή χωρίς καρυά (ράουλα). Τύπου ΄΄Η΄΄ για πλώρη και πρύμνη (πλησίον στροφής ρυμουλκού pivot point), και δέστρες πλοίου,

									(10)	Τέσσερις μπίντες δεσίματος (2 πλώρα/ 2 πρύμα),

									(11)	Δύο ενισχυμένες μάπες ρυμούλκησης για πλώρα και πρύμα του πλοίου,

									(12)	Πέντε τριόπες (towplate) 4 πλώρα δεξιά και αριστερά της καδένας αγκύρας και 1 πρύμα του πλοίου,

									(13)	Δύο προβολείς ερεύνης (1 πλώρα/ 1 πρύμα),

									(14) 	Φώτα ναυσιπλοΐας συμφώνως ΔΚΑΣ (SOLAS chapter V),

									(15)	Δύο σχεδίες 15 ατόμων,

									(16)	Δύο εκτοξευτήρες νερού/ αφρού,

									(17)	Δύο φώτα εργασίας προστέγου και επιστέγου,

									(18)	Προσκρουστήρες κάτωθεν ισάλου ώστε να έχουν την δυνατότητα υποβοήθησης χειρισμών Υ/Β.

							ε.	Επικοινωνιακός Εξοπλισμός/ Συστήματα Ναυτιλίας:

									(1)	Όλα τα Συστήματα να συνδέονται μεταξύ τους με το ίδιο πρωτόκολλο επικοινωνίας διασύνδεσης κατά προτίμηση NMEA 0183, 

										(2)	Η τροφοδότηση όλων των Ναυτιλιακών οργάνων θα γίνεται με τροφοδότηση αδιάλειπτης λειτουργίας από DC πλοίων,

									(3) 	Δύο (2) radar επιφανείας με πομποδέκτη στην κεραία με δυνατότητα chart plotter:

										(α)	Πρωτεύον radar (με ανοικτού τύπου κεραία 10-12 KW XBAND me 19’’οθόνη,

										(β)	Δευτερεύον radar (με κλειστού τύπου κεραία 4 KW XBAND ή solid stayed με 10’’-12’’’οθόνη.

									(4) 	Δύο GPS το καθένα σε ξεχωριστό ραντάρ,

									(5)	Ηχοβολιστικό. διασυνδεμένο στα radar και με δική του οθόνη,

									(6)	Ψηφιακό Δρομόμετρο. διασυνδεμένο στα radar και με δική του οθόνη,

									(7)	Ανεμόμετρο. διασυνδεμένο στα radar και με δική του οθόνη,

									(8)	Ένα AIS με δυνατότητα κατ’ επιλογή εκπομπής,

									(9) 	Συσκευές επικοινωνίας τύπου SAILOR,

									(10)	Ένας πομποδέκτης HF 100WATT,

									(11)	Ένας πομποδέκτης VHF,

									(12)	Φορητές συσκευές επικοινωνίας (WALKIETΑLKIE),

										(13)	 Ένα NAVTEX,

						(14)	Σύστημα Ανακοινώσεων –Ενδοεπικοινωνίας,

									(15)	Μεγαφωνικό σύστημα,

									(16) 	Μαγνητική πυξίδα,

									(17) 	Γυροσκοπική πυξίδα,

									(18)	Κλινόμετρο,
	
							στ.	Εσωτερική Διαμόρφωση Χώρων:

									(1)	Χώρους ενδιαίτησης δεκατεσσάρων (14) ατόμων,
									(2) 	Αντίστοιχους χώρους υγιεινής (W.C, νιπτήρες και ντούζ) για την εξυπηρέτηση έως δεκατεσσάρων (14) ατόμων,

									(3)	 Μαγειρείο πλήρως εξοπλισμένο (για παρασκευή και αποθήκευση τροφίμων), 	

								ζ.	Στελέχωση:

									(1)	Συμφώνως ΠΔ 232/05
	
								η.	Λοιπός Εξοπλισμός: 

								(1)	Φωτισμός ανάγκης, 

									(2)	Κάμερα τηλεχειριζόμενη από την γέφυρα για την παρακολούθηση διαδικασιών ρυμούλκησης (ΠΜ),

										(3)	Κάμερα παρακολούθησης χώρων Προώσεως και Ενέργειας,

									(4)	Δυνατότητα αεροστεγανής σφράγισης μηχανοστασίου, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

					5.4.1.2	Επιθυμητά (OPTIONAL) τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά:

								α.	Πρόωση τύπου τράκτορ (Voith Schneider ),

								β.	Σύστημα επεξεργασίας βιολογικών λυμάτων,

								γ.	Φυγοκεντρικός διαχωριστήρας πετρελαίου.

			5.4.2	Παράκτιο Ρυμουλκό 

					Επιχειρησιακή Xρήση: Απαίτηση κάλυψης κινήσεων συνδρομής  σε ρυμουλκικές εργασίες λιμένος και συμμετοχή σε αποστολές ως κάτωθι:

· Υποβοήθηση σε χειρισμούς απάρσεως, πρόσδεσης, μεθορμίσεων των αποπλεόντων και καταπλεόντων μονάδων του ΠΝ (ΠΓΥ,Φ/Γ, ΤΠΚ Κ/Φ, Ν/ΘΗ, κτλ), 

· Υποβοήθηση χειρισμών ανέλκυσης/ καθέλκυσης μονάδων του ΠΝ, σε/ από μόνιμες δεξαμενές,

· Συνδρομή σε κινδυνεύον πλοίο (Black out, πυρκαγιές, εισροής υδάτων, μηχανική βλάβη, βλάβη πηδαλίου),

· Μεταφορές (Φ/ΓΔ πετρελαίου, ελαιωδών καταλοίπων, πυρομαχικών/ βαρών),

· Συνδρομή σε κινδυνεύον πλοίο (Black out, πυρκαγιές, εισροής υδάτων μηχανική βλάβη, βλάβη πηδαλίου),

· Παροχή πυρασφάλειας σε εγκαταστάσεις ΕΛΠΕ κατά την παραλαβή καυσίμου από τα Πετρελαιοφόρα (Π/Φ) του ΠΝ, 

· Ασφάλεια Ναυστάθμου για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (έντονες καιρικές συνθήκες, μηχανικές βλάβες κ.α), 

· Ρυμούλκηση/ συνοδεία πλοίων (παροπλισμένων/ σκοποσήμου, κινδυνεύον πλοίου κ.α),

· Αποστολές σε περιοχές πλησίον ασκήσεων/ αποστολών μονάδων πλοίων ΠΝ μακράν Ναυστάθμου ΝΣ ή ΝΚ προς υποβοήθηση χειρισμών πλοίων σε έκτακτες περιπτώσεις. 

					5.4.2.1.	Βασικά (standard) τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά: 

								α.	Διαστάσεις:

									(1)	Η στατική δύναμη έλξης (Bollard Pull) από 20 έως 45 τόνους,

									(2)	Μέγιστο βύθισμα (Depth) από 2,5 έως 4,5 μέτρα,

									(3)	Μέγιστο μήκος (Length Overall ) από 12 έως 24 μέτρα,

									(4)	Μέγιστο πλάτος ( Breadth) από 5 έως 10 μέτρα.
						
									β.	Πρόωση: 

									(1)	Το προωστήριο σκεύος μπορεί να είναι είτε:

										(α)	Με δύο έλικες και πηδάλιο στην πρύμνη (συμβατικά ρυμουλκά εφοδιασμένα). Οι έλικες μπορεί να είναι είτε σταθερού είτε ρυθμιζόμενου βήματος με ύπαρξη δακτύλιου (Kort-nozzle),

										(β)	Με δύο έλικες αζιμουθιακού τύπου σταθερού ή ρυθμιζόμενου βήματος ικανές να περιστρέφονται 360°.(Αζιμουθιακού τύπου ρυμουλκά (Azimuth Stern Drive (ASD). 

								γ.	Εξοπλισμός Διαμερισμάτων Πρόωσης, Β/Μ και Η/Λ:

										(1)	Σύστημα πυρανίχνευσης σε μηχανοστάσιο, μαγειρείο και ενδιαιτήσεις πληρώματος με ηχητικό και οπτικό συναγερμό, με ηλεκτρική τροφοδότηση ανάγκης με συσσωρευτές, εικοσιτετράωρης διάρκειας σε περίπτωση απώλειας ηλεκτρικής ισχύος (black out). Η τροφοδότηση του συστήματος πυρανίχνευσης θα είναι ανεξάρτητη από την τροφοδότηση ανάγκης των φώτων ναυσιπλοΐας,

										(2)	Σύστημα συναγερμού στάθμης κυτών σε μηχανοστάσιο και στεγανά διαμερίσματα πλοίου με ηχητικό και οπτικό συναγερμό, ηλεκτρικής τροφοδότηση ανάγκης με συσσωρευτές, εικοσιτετράωρης διάρκειας σε περίπτωση απώλειας ηλεκτρικής ισχύος (black out). Η τροφοδότηση του συστήματος συναγερμού στάθμης κυτών, θα είναι ανεξάρτητη από την τροφοδότηση ανάγκης των φώτων ναυσιπλοΐας,

									(3)	Πηδάλιο με δυνατότητα χειρισμού τοπικά υδραυλικά και τοπικά χειροκίνητα,

									(4)	Σύστημα εξάντλησης κυτών με εγχυτήρα – (τζιφάρι) σε μηχανοστάσιο σε περίπτωση ανάγκης,  

									(5)	Ηλεκτροκίνητή αντλία πυρκαγιάς, 

									(6)	Πίνακες Χειρισμού και Παρακολούθησης Κυρίων και Βοηθητικών Μηχανημάτων,

									(7)	Δύο ηλεκτρομηχανές,

									(8)	Αντλία εξάντλησης υδάτων κυτών, σεντίνας, (oily bilge water),

									(9)	Σύστημα συλλογής, συγκέντρωσης και παράδοσης ελαιωδών λυμάτων (oil residues , sludge), 

									(10) 	Δυνατότητα λήψης ρεύματος ξηράς 380 V, 50 HZ, 3 PH είτε 440 V, 60 HZ, 3 PH,

									(11)	Παροχή ρεύματος 220V, 50 HZ, για οικιακές συσκευές, 

									(12) 	Αυτόματο σύστημα αναγκαστικής κράτησης Κύριων Μηχανών, 

									(13) 	Αυτόματο σύστημα αναγκαστικής κράτησης Ηλεκτρομηχανών,
. 
									(14) 	Μόνιμο σύστημα πυροσβεστικής κατάκλισης  μηχανοστασίου.

								δ.	Εξοπλισμός Καταστρώματος:
		
									(1) 	Πρωραίο εργάτη ρυμούλκησης με δυνατότητα χειρισμού έλξης και χαλάρωσης του ρυμουλκίου από την γέφυρα, 1Bow Hawser Winch 5 tones pull, brake capacity75 tones, 

									(2)	Πρυμναίο εργάτη ρυμούλκησης με δυνατότητα χειρισμού έλξης και χαλάρωσης του ρυμουλκίου από την γέφυρα, με χαρακτηριστικά, Winch 20 tones pull, brake capacity 75 tones,

									(3)	Γάντζος ρυμούλκησης που να κινείται αριστερά/ δεξιά και να είναι εφοδιασμένος με σύστημα άμεσης και χειροκίνητης απελευθέρωσης του ρυμουλκίου από την Γέφυρα,

									(4)	Δύο άγκυρες με έκταμα καδένας 192,5 μέτρων (σύνολο κλειδιών 7 και μήκος 27,5 μέτρα έκαστος),

									(5) 	Τηλεσκοπικός γερανός με ασφαλές φορτίο λειτουργίας (S.W.L) 2.5 tones,

									(6)	Πνευστή λέμβο με εξωλέμβια μηχανή 750cc μεταφορικής ικανότητας 6 ατόμων,

									(7) 	Κατάστρωμα επιστέγου ανοικτό (χωρίς ύπαρξη προστατευτικών μπαρών τοξοειδής διάταξης) για μεταφορά υλικών,

									(8)	Δύο κίονες (μπίντες), τονοδηγοί με ή χωρίς καρυά (ράουλα). Τύπου ΄΄Η΄΄ για πλώρη και πρύμνη (πλησίον στροφής ρυμουλκού pivot point), και δέστρες πλοίου,

									(9)	Τέσσερις μπίντες δεσίματος (2 πλώρα/ 2 πρύμα),

									(10)	Δύο ενισχυμένες μάπες ρυμούλκησης για πλώρα και πρύμα του πλοίου,

									(11)	Πέντε τριόπες (towplate) 4 πλώρα δεξιά και αριστερά της καδένας αγκύρας και 1 πρύμα του πλοίου,

									(12)	Δύο προβολείς ερεύνης (1 πλώρα/ 1 πρύμα),

									(13)	 Φώτα ναυσιπλοΐας συμφώνως ΔΚΑΣ (SOLAS chapter V),

									(14)	Δύο σχεδίες 15 ατόμων,

									(15)	Δύο εκτοξευτήρες νερού/ αφρού,

									(16)	Δύο φώτα εργασίας προστέγου και επιστέγου,

									(17)	Προσκρουστήρες κάτωθεν ισάλου ώστε να έχουν την δυνατότητα υποβοήθησης χειρισμών Υ/Β.

								ε.	Επικοινωνιακός εξοπλισμός /συστήματα ναυτιλίας:

									(1)	Όλα τα Συστήματα να συνδέονται μεταξύ τους με το ίδιο πρωτόκολλο επικοινωνίας διασύνδεσης κατά προτίμηση NMEA 0183, 

									(2)	Η τροφοδότηση όλων των Ναυτιλιακών οργάνων θα γίνεται με τροφοδότηση αδιάλειπτης λειτουργίας από DC πλοίων,

									(3)	 Δύο (2) radar επιφανείας με πομποδέκτη στην κεραία με δυνατότητα chart plotter:

										(α)	Πρωτεύον radar (με ανοικτού τύπου κεραία 10-12 KW XBAND me 19’’οθόνη,

										(β)	Δευτερεύον radar (με κλειστού τύπου κεραία 4 KW XBAND ή solid stayed με 10’’-12’’’οθόνη.

									(4) 	Δύο GPS το καθένα σε ξεχωριστό ραντάρ,

									(5)	Ηχοβολιστικό. διασυνδεμένο στα radar και με δική του οθόνη,

									(6)	Ψηφιακό Δρομόμετρο. διασυνδεμένο στα radar και με δική του οθόνη,

									(7)	Ανεμόμετρο. διασυνδεμένο στα radar και με δική του οθόνη,

									(8)	Ένα AIS με δυνατότητα κατ’ επιλογή εκπομπής,

									(9) 	Συσκευές επικοινωνίας τύπου SAILOR,

									(10)	Ένας πομποδέκτης HF 100WATT,

									(11)	Ένας πομποδέκτης VHF,

									(12)	Φορητές συσκευές επικοινωνίας (WALKIETΑLKIE),

									(13)	 Ένα NAVTEX,

									(14)	Σύστημα Ανακοινώσεων-Ενδοεπικοινωνίας,

									(15)	Μεγαφωνικό σύστημα,

									(16) 	Μαγνητική πυξίδα,

									(17) 	Γυροσκοπική πυξίδα,

									(18)	Κλινόμετρο.

								στ.	Εσωτερική διαμόρφωση χώρων:

									(1)	Χώρους ενδιαίτησης δεκατεσσάρων (14) ατόμων,		

									(2) 	Αντίστοιχους χώρους υγιεινής (W.C, νιπτήρες και ντούζ) για την εξυπηρέτηση έως δεκατεσσάρων (14) ατόμων,

									(3)	 Μαγειρείο πλήρως εξοπλισμένο (για παρασκευή και αποθήκευση τροφίμων). 	

								ζ.	Στελέχωση:

									(1)	Συμφώνως ΠΔ 232/05.

								η.	Λοιπός Εξοπλισμός:

									(1)	Φωτισμός ανάγκης, 

									(2) 	Κάμερα τηλεχειριζόμενη από την γέφυρα για την παρακολούθηση διαδικασιών ρυμούλκησης (ΠΜ),

									(3)	Κάμερα παρακολούθησης χώρων Προώσεως και Ενέργειας,

									(4)	Δυνατότητα αεροστεγανής σφράγισης μηχανοστασίου, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

					5.4.2.2	Επιθυμητά (OPTIONAL) τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά:

								α.	Πρόωση τύπου τράκτορ (πχ Voith Schneider ),

								β.	Σύστημα επεξεργασίας βιολογικών λυμάτων,

								γ.	Φυγοκεντρικός διαχωριστήρας πετρελαίου.

			5.4.3	Ρυμουλκό Λιμένος 

					Επιχειρησιακή Xρήση: Απαίτηση κάλυψης κινήσεων συνδρομής  σε ρυμουλκικές εργασίες λιμένος ως κάτωθι:

· 	Υποβοήθηση σε χειρισμούς απάρσεως, πρόσδεσης, μεθορμίσεων των αποπλεόντων και καταπλεόντων μονάδων του ΠΝ (ΤΠΚ, Κ/Φ, Ν/ΘΗ, Υ/Β κτλ),  

· Μεταφορές (Φ/ΓΔ πετρελαίου, ελαιωδών καταλοίπων, πυρομαχικών/ βαρών),.

· Συνδρομή σε κινδυνεύον πλοίο (Black out, πυρκαγιές, εισροής υδάτων μηχανική βλάβη, βλάβη πηδαλίου), 

· Ασφάλεια Ναυστάθμου για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (έντονες καιρικές συνθήκες, μηχανικές βλάβες κ.α).

					5.4.3.1	Βασικά (standard) τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά: 

								α.	Διαστάσεις:

									(1)	Η στατική δύναμη έλξης (Bollard Pull) από 20 έως 45 τόνους,

									(2)	Μέγιστο βύθισμα (Depth) από 2,5 έως 4,5 μέτρα,

									(3)	Μέγιστο μήκος (Length Overall) από 12 έως 24 μέτρα,

									(4)	Μέγιστο πλάτος (Breadth) από 5 έως 10 μέτρα.
					
								β.	Πρόωση: 

									(1)	Το προωστήριο σκεύος μπορεί να είναι είτε:

										(α)	με δύο έλικες και πηδάλιο στην πρύμνη συμβατικά ρυμουλκά εφοδιασμένα). Οι έλικες μπορεί να είναι είτε σταθερού είτε ρυθμιζόμενου βήματος με ύπαρξη δακτύλιου (Kort-nozzle),

										(β)	με δύο έλικες αζιμουθιακού τύπου σταθερού ή ρυθμιζόμενου βήματος ικανές να περιστρέφονται 360° (Αζιμουθιακού τύπου ρυμουλκά (Azimuth Stern Drive (ASD). 

								γ.	Εξοπλισμός διαμερισμάτων Πρόωσης, Β/Μ και Η/Λ:

									(1) 	Σύστημα πυρανίχνευσης σε μηχανοστάσιο, μαγειρείο και ενδιαιτήσεις πληρώματος με ηχητικό και οπτικό συναγερμό, με ηλεκτρική τροφοδότηση ανάγκης με συσσωρευτές, σε περίπτωση απώλειας ηλεκτρικής ισχύος (black out), 

									(2) 	Σύστημα συναγερμού στάθμης κυτών σε μηχανοστάσιο και στεγανά διαμερίσματα πλοίου με ηχητικό και οπτικό συναγερμό,  ηλεκτρικής τροφοδότηση ανάγκης με συσσωρευτές, σε περίπτωση απώλειας ηλεκτρικής ισχύος (black out), 

									(3) 	Πηδάλιο με δυνατότητα χειρισμού τοπικά υδραυλικά και τοπικά χειροκίνητα,

									(4) 	Σύστημα εξάντλησης κυτών με εκχυτήρα – (τζιφάρι) σε μηχανοστάσιο σε περίπτωση ανάγκης, 

									(5)	 Ηλεκτροκίνητή αντλία πυρκαγιάς, 

									(6) 	Πίνακες Χειρισμού και Παρακολούθησης Κυρίων και Βοηθητικών Μηχανημάτων,

									(7)	 Δύο ηλεκτρομηχανές,

									(8) 	Αντλία εξάντλησης υδάτων κυτών ,σεντίνας, (oily bilge water),

									(9) 	Σύστημα συλλογής, συγκέντρωσης και παράδοσης  ελαιωδών λυμάτων (oil residues , sludge), 

									(10) 	Δυνατότητα λήψης ρεύματος ξηράς  380 V, 50 HZ, 3 PH είτε 440 V, 60 HZ, 3 PH, 

									(11) 	Παροχή ρεύματος 220V, 50 HZ, για οικιακές συσκευές, 

									(12) 	Αυτόματο σύστημα αναγκαστικής κράτησης Κύριων Μηχανών, 

									(13)	Αυτόματο σύστημα αναγκαστικής κράτησης Ηλεκτρομηχανών,

									(14) 	Μόνιμο σύστημα πυροσβεστικής κατάκλισης μηχανοστασίου.

								δ.	Εξοπλισμός καταστρώματος:

									(1)	Πρωραίο εργάτη ρυμούλκησης με δυνατότητα χειρισμού έλξης και χαλάρωσης του ρυμουλκίου από την γέφυρα, με χαρακτηριστικά Winch 5 tones pull, brake capacity 75 tones, 

									(2)	Πρυμναίο εργάτη ρυμούλκησης με δυνατότητα χειρισμού έλξης και χαλάρωσης του ρυμουλκίου από την γέφυρα, με χαρακτηριστικά Winch 20 tones pull, brake capacity 75 tones,

									(3)	Γάντζος ρυμούλκησης που να κινείται αριστερά/ δεξιά και να είναι εφοδιασμένος με σύστημα άμεσης και χειροκίνητης απελευθέρωσης του ρυμουλκίου από την Γέφυρα,

									(4)	Δύο άγκυρες με έκταμα καδένας 137,5 μέτρων (σύνολο κλειδιών 5 και μήκος 27,5 μέτρα έκαστος),

									(5)	Τηλεσκοπικός γερανός με ασφαλές φορτίο λειτουργίας (S.W.L) 2.5 tones,

									(6) 	Κατάστρωμα επιστέγου ανοικτό (χωρίς ύπαρξη προστατευτικών μπαρών τοξοειδής διάταξης) για μεταφορά υλικών,

									(7)	Δύο κίονες (μπίντες), τονοδηγοί με ή χωρίς καρυά (ράουλα). Τύπου ΄΄Η΄΄ για πλώρη και πρύμνη (πλησίον στροφής ρυμουλκού pivot point), και δέστρες πλοίου,

									(8)	Τέσσερις μπίντες δεσίματος (2 πλώρα/ 2 πρύμα),

									(9)	Δύο ενισχυμένες μάπες ρυμούλκησης για πλώρα και πρύμα του πλοίου,

									(10)	Πέντε τριόπες (tow plate) 4 πλώρα δεξιά και αριστερά της καδένας αγκύρας και 1 πρύμα του πλοίου,

									(11)	Δύο προβολείς ερεύνης (1 πλώρα/ 1 πρύμα),

									(12)	Φώτα ναυσιπλοΐας συμφώνως ΔΚΑΣ (SOLAS chapter V),

									(13)	Μία σχεδία 15 ατόμων,

									(14)	Δύο εκτοξευτήρες νερού/ αφρού,

									(15)	Δύο φώτα εργασίας προστέγου και επιστέγου,

									(16)	Προσκρουστήρες κάτωθεν ισάλου ώστε να έχουν την δυνατότητα υποβοήθησης χειρισμών Υ/Β.

								ε.	Επικοινωνιακός Εξοπλισμός/ συστήματα ναυτιλίας:

									(1)	Όλα τα συστήματα να συνδέονται μεταξύ τους με το ίδιο πρωτόκολλο επικοινωνίας διασύνδεσης κατά προτίμηση NMEA 0183, 

									(2)	Η τροφοδότηση όλων των Ναυτιλιακών οργάνων θα γίνεται με τροφοδότηση αδιάλειπτης λειτουργίας από DC πλοίων,

									(3)	Ένα radar επιφανείας με πομποδέκτη στην κεραία με δυνατότητα chart plotter ανοικτού τύπου κεραία 10-12 KW XBAND me 19’’οθόνη,

									(4)	Ένα GPS,

									(5)	Ηχοβολιστικό. διασυνδεμένο στο radar και με δική του οθόνη,

									(6)	Ψηφιακό Δρομόμετρο. Διασυνδεμένο στο radar και με δική του οθόνη,

									(7)	Ανεμόμετρο. διασυνδεμένο στο radar και με δική του οθόνη,

									(8) 	Συσκευές επικοινωνίας τύπου SAILOR,

									(9)	Ένας πομποδέκτης HF 100WATT,
		
									(10)	Φορητές συσκευές επικοινωνίας (WALKIETΑLKIE),

									(11)	Σύστημα Ανακοινώσεων –Ενδοεπικοινωνίας,

									(12)	Μεγαφωνικό σύστημα,

									(13) 	Μαγνητική πυξίδα,

									(14)	Κλινόμετρο,
	
									(15)	Ένα AIS με δυνατότητα κατ’ επιλογή εκπομπής,

									(16)	Ένας πομποδέκτης VHF.

								στ.	Εσωτερική διαμόρφωση χώρων:

									(1)	Χώρους ενδιαίτησης δέκα (10) ατόμων,

				(2)	Αντίστοιχους Χώρους Υγιεινής (W.C, νιπτήρες και ντούζ) για την εξυπηρέτηση έως δέκα (10) ατόμων.

								ζ.	Στελέχωση:

									(1)	Συμφώνως ΠΔ 232/05.

								η.	Λοιπός Εξοπλισμός: 

									(1)	Φωτισμός ανάγκης, 

									(2) 	Κάμερα τηλεχειριζόμενη από την γέφυρα για την παρακολούθηση διαδικασιών ρυμούλκησης (ΠΜ),

									(3)	Κάμερα παρακολούθησης χώρων Προώσεως και Ενέργειας,

									(4)	Δυνατότητα αεροστεγανής σφράγισης μηχανοστασίου, σε περίπτωση πυρκαγιάς.

					5.4.3.2	Επιθυμητά (OPTIONAL) τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά:

								α.	Πρόωση τύπου τράκτορ (Voith Schneider ),

								β.	Σύστημα επεξεργασίας βιολογικών λυμάτων,

								γ.	Φυγοκεντρικός διαχωριστήρας πετρελαίου.

	Όλα τα βασικά (standard) τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά ανά κατηγορία ρυμουλκών φαίνονται στον Πίνακα που παρατίθενται στο Παράρτημα «Α» .

6.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

Τα ρυμουλκά πέραν των δυνατοτήτων ρυμούλκησης (έλξης ) να δύναται να παράσχουν πυροσβεστική αρωγή (κατάσβεση/ περιφερειακή ψύξη), αρωγή σε κινδυνεύον πλοίο εν πλώ λόγω εισροής υδάτων καθώς και ναυαγοσωστικής αρωγής.

	6.1	Τα υλικά πυρόσβεσης και υλικών καταπολέμησης διαρροής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα εφαρμοστέα διεθνή όργανα και στο ισχύον εθνικό κανονιστικό πλαίσιο Π. Δ. 83/22.

	6.2 	Υλικά ναυαγοσωστικής αρωγής κατά τα διεθνή πρότυπα.

	6.3	Αντιρρυπαντική δυνατότητα ρίψης φραγμάτων ή ελαιοδιασκορπιστικών χημικών υγρών. Μεταφορά φορητών συσκευών περισυλλογής πετρελαιοειδών (skimmers) με χρήση ανυψωτικού μέσου εγκατεστημένου επί του ρυμουλκού.

	6.4	Αναφορικά με τις απαιτήσεις άθικτης ευστάθειας, τα ρυμουλκά θα συμμορφώνονται με τις διατάξεις του άρθρου Νο7 του π.δ υπ’ αριθμόν 83/2022.

7.	ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

7.1	Εγχειρίδιο από τον κατασκευαστή στο οποίο παρέχονται όλες οι πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την ασφαλή χρήση του σκάφους (και των προωστικών κινητήρων αυτού) εφιστώντας ιδιαιτέρως την προσοχή στην εγκατάσταση, τη συντήρηση, την τακτική λειτουργία, την πρόληψη και την διαχείριση των κινδύνων. 

	7.2	Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ (συνημμένη στο ανωτέρω εγχειρίδιο) από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα σε σχετικό 2.1α, για το σκάφος και τη πρόωση.

	7.3	Εικονογραφημένοι κατάλογοι των ανταλλακτικών, συλλογών ειδικών εργαλείων, ιδιοσκευών και οργάνων για την τεχνική υποστήριξη του συνόλου των συστημάτων (σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή) από την κατασκευάστρια εταιρεία. Στους καταλόγους να περιλαμβάνονται η ονομασία/ περιγραφή του υλικού, N.S.N. ή P.N.
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8.1	Διενεργούνται από τον προμηθευτή (με μέριμνα και έξοδα του) παρουσία της επιτροπής παραλαβής (καθορίζεται από την Υπηρεσία).

9. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 

   	9.1	Η κατασκευή του σκάφους (συμπεριλαμβανομένων των συστατικών του μερών και εξοπλισμού) θα είναι σύμφωνη με το σχετικό 2.1α για κατηγορία σχεδιασμού «Β».

    9.2	Το ναυπηγείο θα έχει τα παρακάτω πιστοποιητικά καταλληλότητας εν ισχύ:

α.	Πιστοποιητικό Νηογνώμονα μέλος του IACS καταλληλότητας εγκαταστάσεων Ναυπηγείου,

β.	ISO 14001 – 2026,

γ.	Άδεια λειτουργίας της επιχείρησης που να είναι απολύτως συναφής με το αντικείμενο ναυπήγησης πλοίων, 

δ.	Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα εν ισχύ, 

ε.	Πιστοποιητικό Ασφάλειας Εγκατάστασης σύμφωνα με τις διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού Βιομηχανικής Ασφάλειας (ΕΚΒΑ/2005), της Πολιτικής Ασφαλείας του ΝΑΤΟ C-M (2002)49 – Enclosure G17 June 2002 και της Απόφασης του EUROPEANCOUNCIL 2013/488/EC	από το ΓΕΕΘΑ,

στ. 	Αντίγραφο απόφασης, ισχύουσας κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι η εν λόγω επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο Επιχειρήσεων Ναυπήγησης, Μετατροπής, Επισκευής και Συντήρησης Πλοίων.
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10. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

[bookmark: _Toc23320935]	Tο σκάφος, οι προωστικοί κινητήρες και τα συστατικά μέρη (όπως ορίζονται στη σχετική 2.1α νομοθεσία) αυτού φέρουν σήμανση «CE».

11.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

	11.1	Κατά την παράδοση, το σκάφος θα συνοδεύεται από πλήρες σετ εγχειριδίων τα οποία θα είναι στην Ελληνική ή στην Αγγλική γλώσσα και θα αφορούν τη χρήση και λειτουργία του συνόλου των εγκατεστημένων συσκευών/μηχανημάτων του σκάφους. 

11.2	Εφόσον το Π.Ν. διαπιστώσει βάσει των χαρακτηριστικών του προσφερόμενου σκάφους ότι απαιτούνται διαρρυθμίσεις, που δεν τροποποιούν την παρούσα προδιαγραφή, αυτές υλοποιούνται, σε συμφωνία με τον προμηθευτή, προ παραλαβής του σκάφους.

11.3	Η εταιρεία κατασκευής θα παρέχει πλήρη εφοδιαστική υποστήριξη σε ανταλλακτικά καθώς και τεχνική βοήθεια για δέκα τουλάχιστον έτη από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους.

11.4	Από τον κατασκευαστή/ προμηθευτή θα παρασχεθεί στις εγκαταστάσεις του επισκευαστικού φορέα του Π.Ν.:

α.	Εκπαίδευση του προσωπικού του Π.Ν, 

β.	Πιστοποίηση της ανωτέρω εκπαίδευσης για το εμπλεκόμενο προσωπικό.

11.5 	Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην προδιαγραφή αυτή νοείται ότι θα γίνει με τους ισχύοντες κανόνες της τεχνικής και σύμφωνα με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας στην κατηγορία αυτή.

11.6	Σύσταση για την ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των σκαφών που θα συγκροτηθεί από το Π.Ν. η οποία θα ελέγξει την άρτια και επιμελημένη κατασκευή, τον εξοπλισμό και τα παρελκόμενα και γενικά την συμφωνία με τους όρους αυτής της προδιαγραφής, σχέδια και σχετικά πιστοποιητικά.

12.	ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (από την εταιρεία κατασκευής)

	12.1	Τα ρυμουλκά θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας δύο (2) έτη από την ημερομηνία υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης.

	12.2	Η πρόωση και τα παρελκόμενα αυτής, θα συνοδεύονται από εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης.

	12.3	Τα ηλεκτρονικά και ηλεκτρικά όργανα θα συνοδεύονται από εγγύηση δύο (2) ετών από την ημερομηνία υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης.

	12.4	Τα ρυμουλκά θα συνοδεύονται από εγγύηση για την επάρκεια ανταλλακτικών για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης.

[bookmark: _Toc23320936]	12.5	Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει κάθε εξάρτηµα/ µέρος µηχανήµατος ή και ολόκληρο µηχάνηµα με δικά του μέσα/ έξοδα, εάν υπάρξει κάποια βλάβη ή η φθορά του οφείλεται κατά οποιονδήποτε τρόπο στον κατασκευαστή και όχι σε κακό χειρισµό για το χρονικό διάστηµα που ορίζει η εγγύηση.

	12.6 Το ΠΝ υποχρεούται να ειδοποιεί εγγράφως τον ανάδοχο για οποιοδήποτε παρουσιαζόμενο πρόβλημα στη λειτουργία/ απόδοση των εξοπλισμών και των µηχανηµάτων, κατά την περίοδο της εγγύησης.

13.	ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

	13.1	Απαιτείται ρήτρα κωδικοποίησης για όσα υλικά δεν διαθέτουν ΝΑΤΟ Stock Number (NSN), σύμφωνα με τον οδηγό Συστήματος Κωδικοποίησης ΝΑΤΟ (ΥΠΕΘΑ/Απρίλιος 2005).

14.	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

	14.1	Ο προμηθευτής θα προσκομίσει με την προσφορά του (εντός του φακέλου τεχνικής προσφοράς) τα κάτωθι:

		α.	Συμπληρωμένο Φύλλο Συμμόρφωσης προς την παρούσα με τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ (υπόδειγμα του εντύπου και οδηγίες συμπλήρωσης διατίθενται στην εφαρμογή «Προδιαγραφές Ενόπλων Δυνάμεων», επιλογή «Νομοθεσία/ Έντυπα/ Υποδείγματα» του δικτυακού τόπου ΓΕΕΘΑ https://prodiagrafes.army.gr/index.xhtml),

		β.	Πιστοποιητικά (η διάρκεια ισχύος των οποίων δεν έχει παρέλθει) φορέα εγκεκριμένου από το ΕΣΥΔ ή από την «Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση» (European Cooperation of Accreditation  – ΕΑ) ή από φορέα μέλος του «International Accreditation Forum (IAF)», με αντικείμενο τη σχεδίαση/ κατασκευή σκαφών, από τα οποία προκύπτει ότι ο κατασκευαστής του σκάφους (και των προωστικών κινητήρων εάν είναι διαφορετικός) διαθέτει τόσο σύστημα διαχείρισης ποιότητας (συμφώνως παραγράφου 2.2α) ή ισοδύναμο, όσο και σύστημα περιβαλλοντικής διαχείρισης (συμφώνως παραγράφου 2.2β) ή ισοδύναμο. Παράλληλα, οι υπεργολάβοι που ενδέχεται να συνεργαστούν με τον ανάδοχο, είναι υποχρεωμένοι να κατέχουν τα εν λόγω πιστοποιητικά. Για το λόγο αυτό, ο υποψήφιος ανάδοχος οφείλει να τα καταθέσει με την αρχική προσφορά του.

	γ.	Κάθε προσφορά Προμηθευτών θα συνοδεύεται από πίνακα με γνήσιο υπογραφής στον οποίο θα αναφέρονται οι Υπηρεσίες ή άλλοι επίσημοι φορείς που ενδεχόμενα κάνουν ήδη χρήση των συγκεκριμένων ή παρόμοιων τύπων λέμβων, σε άλλη περίπτωση απαιτείται δείγμα (όρος απαράβατος),

	δ.	Κάθε προσφορά θα συνοδεύεται από λεπτομερή περιγραφή των σκαφών και των ναυπηγικών χαρακτηριστικών τους, τα απαραίτητα σχέδια ξεχωριστά για κάθε τύπο ρυμουλκού και τις προδιαγραφές των υλικών κατασκευής και όλων των αντικειμένων που θα αποτελέσουν µέρος της κατασκευής και του εξοπλισμού αυτών,

	ε.	Τυχόν υποβολή από τον ανάδοχο οποιασδήποτε µορφής δήλωση μετά την κατάθεση της προσφοράς του, που θα αναφέρεται στο χρονικό διάστημα της διακήρυξης του διαγωνισμού και δεν έχει συμπεριληφθεί στο Ενιαίο Έντυπο Συμμόρφωσης, θα έχει σαν αποτέλεσμα τον αποκλεισμό του από τον διαγωνισμό χωρίς περαιτέρω αξιολόγηση, 

	στ.	Λεπτομερή περιγραφή του σκάφους, της πρόωσης αι των συστατικών μερών/ εξοπλισµού του σκάφους (συμπεριλαμβανομένων σχεδίων: γενικής διάταξης, όλων των όψεων για πλήρη απεικόνιση), από την οποία να τεκμαίρεται ότι καλύπτονται οι απαιτήσεις της παρούσας,

	ζ.	Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 / 86, στην οποία ο Ανάδοχος θα δηλώνει ρητά και με σαφήνεια ότι:

1)	Διαθέτει ή μπορεί να εξασφαλίσει (κατοχή ή εκμίσθωση) την απαιτούμενη υποδομή/ δυναμικότητα (εξοπλισμό, τεχνικά μέσα, ειδικευμένο προσωπικό κ.λ.π.), για την καλή εκτέλεση του ανατιθέμενου έργου,

2)	Θα αναλάβει τις υποχρεώσεις ανωτέρω παραγράφων στο σύνολό τους, καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης».

	η.	Βεβαίωση, σε περίπτωση συμμετοχής ξένων εταιρειών, μεταφρασμένη στα ελληνικά και κατάλληλα επικυρωμένη για την ακρίβειά της, ότι έχουν την έδρα τους σε χώρα – μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

	θ.	Αναφορά του τμήματος της παρούσας Προδιαγραφής, το οποίο ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να εκτελέσει τη σύμβαση στηριζόμενος στις τεχνικές δυνατότητες και άλλων επιχειρήσεων, να προσκομίσει με την προσφορά του έγγραφη δέσμευση των επιχειρήσεων αυτών ότι θα θέσουν στη διάθεσή του τα αναγκαία προς τούτο μέσα και ότι θα εκτελέσουν κάθε απαιτούμενη εργασία,

	ι.	Αντίγραφο απόφασης, ισχύουσας κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της προσφοράς, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι η εν λόγω επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο Ειδικό Μητρώο Επιχειρήσεων Ναυπήγησης, Μετατροπής, Επισκευής και Συντήρησης Πλοίων,

	ια.	Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα,

	ιβ.	Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρεται ο αναγνωρισμένος Νηογνώμονας από το Ελληνικό Κράτος, σύμφωνα με τους κανονισμούς του οποίου ο υποψήφιος ανάδοχος θα εκτελέσει τις εργασίες του ανατιθέμενου έργου.

	14.2 Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα σε σχετικό 2.1α, για το σκάφος και τους προωστικούς κινητήρες, στην οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά (τουλάχιστον κατηγορία σχεδιασμού, μήκος/ πλάτος/ βύθισμα σκάφους, αριθμός επιβαινόντων, μέγιστο φορτίο, μέγιστη ισχύς/ βάρος/ αριθμός κινητήρων) για ταύτισή τους με αυτά που καθορίζονται στην παρούσα.

	14.3	Όλοι οι όροι της παρούσας προδιαγραφής είναι απαράβατοι (επί ποινή αποκλεισμού).

[bookmark: _GoBack]  	14.4 	Μη υποβολή, μίας/ ενός εκ των ανωτέρω δηλώσεων/ δικαιολογητικών, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του διαγωνιζομένου από τη διαδικασία επιλογής Αναδόχου.

[bookmark: _Toc23320937][bookmark: _Toc531172159]15.	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

	Σχολιασμός της παρούσας Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, μπορεί να γίνει μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης Π.Ε.Δ., στη διαδικτυακή τοποθεσία του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (http://www.geetha.mil.gr).
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
«Α» Πίνακας Εξοπλισμού Ρ/Κ ανά κατηγορία (βασικά (standard), προαιρετικά (optional)) - τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά. 
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	ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ 

	
	 
	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΠΛΟΙΩΝ 

	
	
	ΚΑΙ ΠΛΩΤΩΝ ΜΕΣΩΝ 

	Παράρτημα «Α» στη ΣΠΤΠ
	
	Ημερομηνία :   Μαϊ 24



Πίνακας εξοπλισμού Ρ/Κ ανά κατηγορία (βασικά (standard), επιθυμητά (optional)) - τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά 
	Α/Α
	Εξοπλισμός 





 (● Standard ) 
 ( o Optional)
	Ρυμουλκό
Ανοικτής Θαλάσσης

Διαστάσεις: 
Mήκος 25 έως 40 μέτρα
Πλάτος: 5 έως 10 μέτρα
Βυθίσματα : 4 έως 5,5 μέτρα
Δύναμη έλκης: 30 έως 60 τόνους




(● STANDARD)
	Ρυμουλκό
  Ανοικτής Θαλάσσης











(o OPTIONAL)
	Παράκτιο Ρυμουλκό


Mήκος 12 έως 24 μέτρα
Πλάτος: 5 έως 10 μέτρα
Βυθίσματα : 2,5 έως 4,5 μέτρα
Δύναμη έλκης: 20 έως 45 τόνους




(● STANDARD )
	Παράκτιο Ρυμουλκό 












(o OPTIONAL)
	Ρυμουλκό Λιμένος


Mήκος 12 έως 24 μέτρα
Πλάτος: 5 έως 10 μέτρα
Βυθίσματα : 2,5 έως 4,5 μέτρα
Δύναμη έλκης: 20 έως 45 τόνους




(● STANDARD)
	Ρυμουλκό Λιμένος












(o OPTIONAL)

	1. 
	
	Επιχειρησιακή χρήση

	2. 
	
	(1) Υποβοήθηση σε χειρισμούς απάρσεως, πρόσδεσης, μεθ ορμίσεων των αποπλεόντων και καταπλεόντων μονάδων του ΠΝ μεγέθους (πχ.ΠΓΥ, Φ/Γ, ΤΠΚ Κ/Φ, Ν/ΘΗ, κτλ), 
(2) Υποβοήθηση χειρισμών ανέλκυσης / καθέλκυσης μονάδων του ΠΝ, σε / από μόνιμες δεξαμενές.
(4) Συνδρομή σε κινδυνεύον πλοίο (Black out, πυρκαγιές, εισροής υδάτων Μηχανική βλάβη, Βλάβη πηδαλίου) 
(5)	Παροχή πυρασφάλειας σε εγκαταστάσεις ΕΛΠΕ κατά την παραλαβή καυσίμου από τα  Πετρελαιοφόρα (Π/Φ) του ΠΝ, 
(6)	Ασφάλεια Ναυστάθμου για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (έντονες καιρικές συνθήκες, Μηχανικές βλάβες κ.α) 
(7) Ρυμούλκηση / συνοδεία πλοίων(παροπλισμένων / σκοποσήμου, Κινδυνεύον πλοίου κ.α ).
(8) Αποστολές σε περιοχές πλησίων Ασκήσεων / Αποστολών μονάδων ΠΝ μακράν Ναυστάθμου ΝΣ ή ΝΚ προς υποβοήθηση χειρισμών πλοίων σε έκτακτες περιπτώσεις 


	Παρέαση αντιρρυπαντικού
φράγματος
	(1) Υποβοήθηση σε χειρισμούς απάρσεως, πρόσδεσης, μεθ ορμίσεων των αποπλεόντων και καταπλεόντων μονάδων του ΠΝ (πχ. ΠΓΥ, Φ/Γ, ΤΠΚ Κ/Φ, Ν/ΘΗ, κτλ), 
(2)Υποβοήθηση χειρισμών ανέλκυσης / καθέλκυσης μονάδων του ΠΝ, σε / από μόνιμες δεξαμενές 
(3) Μεταφορές (Φ/ΓΔ πετρελαίου, Ελαιωδών καταλοίπων, Πυρομαχικών / Βαρών
(4) Συνδρομή σε κινδυνεύον πλοίο (Black out, πυρκαγιές, εισροής υδάτων Μηχανική βλάβη, Βλάβη πηδαλίου) 
(5)	Παροχή πυρασφάλειας σε εγκαταστάσεις ΕΛΠΕ κατά την παραλαβή καυσίμου από τα  Πετρελαιοφόρα (Π/Φ) του ΠΝ, 
(6)	Ασφάλεια Ναυστάθμου για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (έντονες καιρικές συνθήκες, Μηχανικές βλάβες κ.α) 
(7) Ρυμούλκηση / συνοδεία πλοίων (παροπλισμένων / σκοποσήμου, Κινδυνεύον πλοίου κ.α ).
(8) Αποστολές σε περιοχές πλησίων Ασκήσεων / Αποστολών μονάδων ΠΝ μακράν Ναυστάθμου ΝΣ ή ΝΚ προς υποβοήθηση χειρισμών πλοίων σε έκτακτες περιπτώσεις
	
Παρέαση αντιρρυπαντικού
φράγματος

	(1) Υποβοήθηση σε χειρισμούς απάρσεως, πρόσδεσης, μεθορμίσεων των αποπλεόντων και καταπλεόντων μονάδων του ΠΝ (, ΤΠΚ Κ/Φ, Ν/ΘΗ, Υ/Β κτλ),  
(2) Μεταφορές (Φ/ΓΔ πετρελαίου, Ελαιωδών καταλοίπων, Πυρομαχικών / Βαρών
(3) Συνδρομή σε κινδυνεύον πλοίο (Black out, πυρκαγιές, εισροής υδάτων Μηχανική βλάβη, Βλάβη πηδαλίου) 
 
(4)	Ασφάλεια Ναυστάθμου για αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών (έντονες καιρικές συνθήκες, Μηχανικές βλάβες κ.α) 
	Παρέαση αντιρρυπαντικού
φράγματος

	3. 
	Πρόωση 

	4. 
	με δύο έλικες και πηδάλιο στην πρύμνη (Συμβατικά ρυμουλκά εφοδιασμένα). Οι έλικες μπορεί να έιναι είτε σταθερού είτε ρυθμιζόμενου βήματος με ύπαρξη δακτύλιου (Kort-nozzle).
	●
	
	●
	
	●
	

	5. 
	Εφοδιασμένα με δύο έλικες αζιμουθιακού τύπου ικανές να περιστρέφονται 360 μοίρες (Azimuth stern driveASD).
	●
	
	●
	
	●
	

	6. 
	Τύπου τράκτορ ( Voith Schneider ).
	
	o
	
	o
	
	o

	7. 
	Εξοπλισμός  διαμερισμάτων Πρόωσης , Β/Μ και Η/Λ

	8. 
	Σύστημα  πυρανίχνευσης σε μηχανοστάσιο, μαγειρείο και ενδιαιτήσεις πληρώματος με ηχητικό και οπτικό συναγερμό, με ηλεκτρική τροφοδότηση ανάγκης με συσσωρευτές, εικοσιτετράωρης διάρκειας σε περίπτωση απώλειας ηλεκτρικής ισχύος (black out). Η τροφοδότηση του συστήματος πυρανίχνευσης θα είναι ανεξάρτητη από την τροφοδότηση ανάγκης των φώτων ναυσιπλοΐας.  

	●
	
	●
	
	●
	

	9. 
	Σύστημα συναγερμού στάθμης κυτών σε μηχανοστάσιο και στεγανά διαμερίσματα πλοίου με ηχητικό και οπτικό συναγερμό,  ηλεκτρικής τροφοδότηση ανάγκης με συσσωρευτές, εικοσιτετράωρης διάρκειας σε περίπτωση απώλειας ηλεκτρικής ισχύος (black out). Η τροφοδότηση του συστήματος συναγερμού στάθμης κυτών, θα είναι ανεξάρτητη από την τροφοδότηση ανάγκης των φώτων ναυσιπλοΐας.
	●
	
	●
	
	●
	

	10. 
	Πηδάλιο με δυνατότητα χειρισμού τοπικά υδραυλικά και τοπικά χειροκίνητα.
	●
	
	●
	
	●
	

	11. 
	Σύστημα εξάντλησης κυτών με εγχυτήρα – (τζιφάρι) σε μηχανοστάσιο σε περίπτωση ανάγκης.

	●
	
	●
	
	●
	

	12. 
	Ηλεκτροκίνητή αντλία πυρκαγιάς
	●
	
	●
	
	●
	

	13. 
	Πίνακες Χειρισμού και Παρακολούθησης Κυρίων και Βοηθητικών Μηχανημάτων
	●
	
	●
	
	●
	

	14. 
	Δύο ηλεκτρομηχανές
	●
	
	●
	
	●
	

	15. 
	Αντλία εξάντλησης υδάτων κυτών ,σεντίνας, (oily bilge water).)
	●
	
	●
	
	●
	

	16. 
	Σύστημα συλλογής, συγκέντρωσης και παράδοσης  ελαιωδών λυμάτων (oil residues , sludge).
	●
	
	●
	
	●
	

	17. 
	Δυνατότητα λήψης ρεύματος ξηράς 380 V, 50 HZ, 3 PH είτε 440 V, 60 HZ, 3 PH.
	●
	
	●
	
	●
	

	18. 
	Παροχή ρεύματος 220V , 50 HZ, για οικιακές συσκευές
	●
	
	●
	
	●
	

	19. 
	Αυτόματο σύστημα αναγκαστικής κράτησης Κύριων Μηχανών.
	●
	
	●
	
	●
	

	20. 
	Αυτόματο σύστημα αναγκαστικής κράτησης Ηλεκτρομηχανών.
	●
	
	●
	
	●
	

	21. 
	Μόνιμο σύστημα πυροσβεστικής κατάκλισης  μηχανοστασίου.
	●
	
	●
	
	●
	

	22. 
	Εξοπλισμός καταστρώματος

	23. 
	Πρωραίο εργάτη ρυμούλκησης, με δυνατότητα χειρισμού έλξης και χαλάρωσης του ρυμουλκίου από την γέφυρα, 1Bow Hawser Winch 5 tone spull, brake capacity75 tones 

	●
	
	●
	
	●
	

	24. 
	Πρυμναίο εργάτη ρυμούλκησης, με δυνατότητα χειρισμού έλξης και χαλάρωσης του ρυμουλκίου από την γέφυρα, 1 Kraaijeveld Winch 20 tonespull, brakecapacity 75 tones 

	●
	
	●
	
	●
	

	25. 
	Γάντζος ρυμούλκησης που να κινείται αριστερά / δεξιά και να είναι εφοδιασμένος με σύστημα άμεσης και χειροκίνητης απελευθέρωσης του ρυμουλκίου από την Γέφυρα
	●
	
	●
	
	●
	

	26. 
	Δύο άγκυρες με έκταμα καδένας 192,5 μέτρων (σύνολο κλειδιών 7 και μήκος 27,5 μέτρα έκαστος)
	●
	
	●
	
	-----
	

	27. 
	Δύο άγκυρες με έκταμα καδένας 137,5 μέτρων (σύνολο κλειδιών 5 και μήκος 27,5 μέτρα έκαστος)
	------
	
	------
	
	●
	

	28. 
	Τηλεσκοπικός γερανός με ασφαλές φορτίο λειτουργίας (S.W.L) 2.5 tones.

	●
	
	●
	
	●
	

	29. 
	Πνευστή λέμβο με εξωλέμβια μηχανή 750cc μεταφορικής ικανότητας 6 ατόμων.
	●
	
	--------
	
	------
	

	30. 
	Κατάστρωμα επιστέγου ανοικτό (χωρίς ύπαρξη προστατευτικών μπαρών τοξοειδής διάταξης) για μεταφορά υλικών.

	●
	
	●
	
	●
	

	31. 
	Δύο κίονες (μπίντες), τονοδηγοί με ή χωρίς καρυά (ράουλα). Τύπου ΄΄Η΄΄ για πλώρη και πρύμνη (πλησίον στροφής ρυμουλκού pivot point), και δέστρες πλοίου.
	●
	
	●
	
	●
	

	32. 
	Τέσσερις μπίντες δεσίματος (2 πλώρα / 2 πρύμα).
	●
	
	●
	
	●
	

	33. 
	Δύο ενισχυμένες μάπες ρυμούλκησης για πλώρα και πρύμα του πλοίου.

	●
	
	●
	
	●
	

	34. 
	Δύο εκτοξευτήρες νερού / αφρού που να καλύπτουν απαιτήσεις πυρασφάλειας. 
	●
	
	●
	
	●
	

	35. 
	Πέντε τριόπες (towplate) 4 πλώρα δεξιά και αριστερά της καδένας αγκύρας και 1 πρύμα του πλοίου.
	●
	
	●
	
	●
	

	36. 
	Δύο προβολείς ερεύνης (1 πλώρα / 1 πρύμα).

	●
	
	●
	
	●
	

	37. 
	Φώτα ναυσιπλοΐας συμφώνως ΔΚΑΣ.
	●
	
	●
	
	●
	

	38. 
	Δύο εκτοξευτήρες νερού / αφρού.

	●
	
	●
	
	●
	

	39. 
	Δύο φώτα εργασίας πρωστέγου και επιστέγου
	●
	
	●
	
	●
	

	40. 
	Δύο σχεδίες 15 ατόμων.
	●
	
	●
	
	------
	

	41. 
	Προσκρουστήρες κάτωθεν ισάλου ώστε να έχουν την δυνατότητα υποβοήθησης χειρισμών Υ/Β.

	---
	
	----
	
	●
	

	42. 
	Επικοινωνιακός Εξοπλισμός / Συστήματα Ναυτιλίας

	43. 
	Όλα τα Συστήματα να συνδέονται μεταξύ τους με το ίδιο πρωτόκολλο επικοινωνίας διασύνδεσης κατά προτίμηση NMEA 0183.
	●
	
	●
	
	●
	

	44. 
	Η  τροφοδότηση όλων των Ναυτιλιακών οργάνων θα γίνεται με τροφοδότηση αδιάλειπτης λειτουργίας από DC πλοίων
	●
	
	●
	
	●
	

	45. 
	Δύο (2) radar επιφανείας με πομποδέκτη στην κεραία με δυνατότητα chartplotter
   (α)	Πρωτεύον radar (με ανοικτού τύπου κεραία 10-12 KW XBAND me 19’’οθόνη
  (β)	Δευτερεύον radar (με κλειστού τύπου κεραία 4 KW XBAND ή solidstayed με 10’’-12’’’οθόνη

	●
	
	●
	
	------
	

	46. 
	Ένα radar επιφανείας με πομποδέκτη στην κεραία με δυνατότητα chartplotter ανοικτού τύπου κεραία 10-12 KW XBAND me 19’’οθόνη
	-----
	
	----
	
	●
	

	47. 
	Δύο GPS το καθένα σε ξεχωριστό ραντάρ.

	●
	
	●
	
	----
	

	48. 
	Ένα GPS στο ραντάρ.

	------
	
	------
	
	●
	

	49. 
	Ηχοβολιστικό. Διασυνδεμένο στα radar και με δική του οθόνη.

	●
	
	●
	
	●
	

	50. 
	Ψηφιακό Δρομόμετρο. Διασυνδεμένο στα radar και με δική του οθόνη.

	●
	
	●
	
	●
	

	51. 
	Ανεμόμετρο. Διασυνδεμένο στα radar και με δική του οθόνη.

	●
	
	●
	
	●
	

	52. 
	Ένα AIS με δυνατότητα κατ’ επιλογή εκπομπής
	●
	
	●
	
	●
	

	53. 
	Συσκευές επικοινωνίας τύπου SAILOR.
	●
	
	●
	
	●
	

	54. 
	Ένας πομποδέκτης HF 100WATT
	●
	
	●
	
	●
	

	55. 
	Ένας πομποδέκτης VHF
	●
	
	●
	
	●
	

	56. 
	Φορητές συσκευές επικοινωνίας (WALKIETΑLKIE).
	●
	
	●
	
	●
	

	57. 
	Ένα NAVTEX
	●
	
	●
	
	-
	

	58. 
	Σύστημα Ανακοινώσεων-Ενδοεπικοινωνίας.
	●
	
	●
	
	●
	

	59. 
	Μεγαφωνικό σύστημα
	●
	
	●
	
	●
	

	60. 
	Μαγνητική πυξίδα.
	●
	
	●
	
	●
	

	48.
	Γυροσκοπική πυξίδα.
	●
	
	●
	
	
	

	
	Κλινόμετρο.
	●
	
	●
	
	●
	

	61. 
	Εσωτερική  διαμόρφωση χώρων

	62. 
	Χώρους ενδιαίτησης 14 ατόμων.
	●
	
	●
	
	-
	

	63. 
	Χώρους ενδιαίτησης 10 ατόμων.
	-
	
	-
	
	●
	

	64. 
	Χώρους υγιεινής δύο W.C, νιπτήρες και ντους.
	●
	
	●
	
	●
	

	65. 
	Μαγειρείο πλήρως εξοπλισμένο (για παρασκευή και αποθήκευση τροφίμων).
	●
	
	●
	
	-
	

	66. 
	Στελέχωση (συμφώνως ΠΔ 232/05) 

	67. 
	Έως 14 άτομα 
	●
	
	●
	
	-
	-

	68. 
	Έως 10 άτομα
	-
	
	-
	
	●
	

	69. 
	Λοιπός Εξοπλισμός

	70. 
	Φωτισμός ανάγκης 
	●
	
	●
	
	●
	

	71. 
	Κάμερα τηλεχειριζόμενη από την γέφυρα για την παρακολούθηση διαδικασιών ρυμούλκησης (ΠΜ).

	●
	
	●
	
	●
	

	72. 
	Κάμερα παρακολούθησης χώρων Προώσεως και Ενέργειας.

	●
	
	●
	
	●
	

	73. 
	Δυνατότητα αεροστεγανής σφράγισης μηχανοστασίου, σε περίπτωση πυρκαγιάς.
	●
	
	●
	
	●
	

	74. 
	Σύστημα επεξεργασίας βιολογικών λυμάτων.
	
	o
	
	o
	
	o

	75. 
	Φυγοκεντρικός διαχωριστήρας πετρελαίου
	
	o
	
	o
	
	o


	

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

				           Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ							ΤΑ    ΜΕΛΗ

 				Πλοίαρχος Εμμ. Μαμουζέλος ΠΝ					α. Πλωτάρχης  (Μ) Ν. Λάσκος ΠΝ
													β. Πλωτάρχης (Μ) Χ. Τσακίρης ΠΝ
													γ. Πλωτάρχης (Ε) Γ. Βολικάκης ΠΝ
													δ. Ανθυποπλοίαρχος (Ε) Χ. Κωνσταντάς ΠΝ
													ε. Πλωτάρχης (Ε) Φ. Αθανασόπουλος ΠΝ
