

Α-3
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ



	ΠΕΔ-Α-………					ΕΚΔΟΣΗ:1η











«Τηλεχειριζόμενο όχημα αναγνώρισης, χειρισμού και εξουδετέρωσης  
Εκρηκτικών Μηχανισμών, Πυρομαχικών και Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών (ROV[footnoteRef:1]) μεσαίου μεγέθους» [1:  Remote Operating Vehicle] 





















………………. 2026


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

	ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ                                


-3-


ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

	
	ΣΕΛΙΔΑ

	1.	ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
	3

	2.	ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
	3 - 4

	3.	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ
	4

	4.	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
	4-7

	5.	ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
	7-8

	6.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
	8-9

	7.	ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
	9

	8.	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
	10

	9.	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
	10

	10.      ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
	10

	11.	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
	11

	11. 	ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ
	11

		ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
	

	«Α»	Πίνακας Κριτηρίων Αξιολογήσεως
	






./.
1.		ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

	Σκοπός της παρούσας ΠΕΔ είναι η διατύπωση των επιχειρησιακών και τεχνικών χαρακτηριστικών που θα πρέπει να διαθέτει το προς προμήθεια τηλεχειριζόμενο όχημα αναγνώρισης, χειρισμού και εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, Πυρομαχικών και Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών μεσαίου μεγέθους, η οποία προορίζεται για στρατιωτική χρήση από τις ομάδες αντιμετώπισης - εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανημάτων - Μηχανισμών/ Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών των Μονάδων και Ανεξάρτητων Υπομονάδων Μηχανικού του Ελληνικού Στρατού (ΕΣ) ή Μονάδας ετέρου Κλάδου των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

2.		ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1		ΣΤΥΠ/STANAG 4107 περί διασφάλισης ποιότητας.

2.2		ΣΤΥΠ/STANAG 3150, 3151, 4177, 4199, 4438 περί ρήτρας κωδικοποίησης.

2.3		ΣΤΥΠ/STANAG 2897 Edition 6 “EOD equipment requirements and Equipment”.

2.4		ΣΤΥΠ/STANAG 4789 “Sensor integration standard for NATO ISR operations”.

2.5		MIL STD 810 F “Environmental engineering consideration and laboratory tests”.

2.6		ΙP 54 «Ingress protection»

2.7		ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

2.7.1		Νόμος 3433/06 (ΦΕΚ 20 Α'), «Προμήθειες Αμυντικού Υλικού των ΕΔ».

2.7.2		Νόμος 3978/11 (ΦΕΚ 137 Α'), « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών στους τομείς της Άμυνας και της Ασφάλειας – εναρμόνιση με την Οδηγία 2009/81/ΕΚ-Ρύθμιση Θεμάτων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας». 

2.7.3		Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, περί του κοινού λεξιλογίου για τις δημόσιες συμβάσεις (CPV) (όπως τροποποιηθεί και ισχύει).

2.7.4		Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2006, για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων (REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων, καθώς και για την τροποποίηση της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής, καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

2.7.5		Νόμος 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων προμηθειών» (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

2.8		ΠΡΟΤΥΠΑ

2.7.1		ISO 17025  “General requirements for the competence of testing and calibration laboratories”.

2.7.2		ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 «Σύστημα διαχείρισης της ποιότητας-απαιτήσεις» (της ισχύουσας έκδοσης)».

2.8		Τα σχετικά έγγραφα, στην έκδοση που αναφέρονται, αποτελούν μέρος της παρούσας προδιαγραφής. Για τα έγγραφα, για τα οποία δεν αναφέρεται έτος έκδοσης, εφαρμόζεται η τελευταία έκδοση, συμπεριλαμβανομένων των τροποποιήσεων. Σε περίπτωση αντίφασης της παρούσας προδιαγραφής με μνημονευόμενα πρότυπα, κατισχύει η προδιαγραφή, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας της Ελληνικής Δημοκρατίας.

3.		ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3.1		Το υλικό ανήκει στην κατηγορία υλικών συσκευές (ρομπότ) έρευνας – εξουδετέρωσης.

3.2		Κωδικός CPV (“Common Procurement Vocabulary”): 35000000-4 «εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης, αστυνομικός και αμυντικός εξοπλισμός».

3.3.		Κωδικοποίηση (κατά ACodP-2/3): 1385 “Surface Use Explosive Ordnance Disposal Tools and Equipment”.	

4.		ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 

4.1		Ορισμός Υλικού

[bookmark: _GoBack]		Με την έννοια «τηλεχειριζόμενο όχημα αναγνώρισης, χειρισμού και εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών, Πυρομαχικών και Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών μεσαίου μεγέθους», νοείται το σύνολο των επιμέρους υλικών και εξαρτημάτων που συνθέτουν το όχημα με τα επιμέρους τμήματά του, τον βραχίονα και το υδραυλικό σύστημά του με τα παρελκόμενά τους, το σύστημα χειρισμού, τις κάμερες πλοήγησης, τα ειδικά όπλα με τα παρελκόμενα τους, τα ηλεκτρονικά παρελκόμενα, αλλά και το σύνολο του αντίστοιχου εξοπλισμού (“standard” & “optional”).

4.2		Χαρακτηριστικά Επιδόσεων

4.2.1 		Ο γενικός χρωματισμός του ρομπότ μπορεί να είναι ελαιόχρωμο πράσινο ΜΑΤ (για λόγους ασφάλειας και επιχειρήσεων) με αριθμό ονομαστικού 8010-23-114-3567.
4.2.2 		Το όχημα θα πρέπει είναι καινούργιο, αμεταχείριστο και προσφάτου κατασκευής (εντός 18 μηνών από την υπογραφή σύμβασης). 

4.2.3 		Το όχημα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο, ώστε να αντέχει σε καθαρισμό με βιολογικό/χημικό παράγοντα. 

4.2.4 		Το όχημα θα πρέπει να είναι σχεδιασμένο κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αντέχει χαμηλής πίεσης δέσμες νερού από όλες τις κατευθύνσεις (IPX5 rating). Τα ηλεκτρολογικά συστήματά του πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο σφραγισμένα, ώστε να αντέχουν έντονη πίεση (προερχόμενη π.χ. βροχή) και επαναλαμβανόμενο πλύσιμο. 

4.2.5 		Το όχημα θα πρέπει να είναι κατασκευασμένο από ανοδιώμενο αλουμίνιο στο μεγαλύτερο μέρος του (τουλάχιστον 70%), προς αύξηση της υλικής του αντοχής (βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.2.6 		Το όχημα θα πρέπει να διαθέτει σύστημα πλοήγησης, βραχίονα με τα παρελκόμενα αυτού, παροχή ενέργειας, κονσόλα εντολών, ασύρματο σύστημα, (εφεδρικό) χειρωνακτικό σύστημα χειρισμού, οπτικοακουστικό σύστημα, σκοπευτικό όπλο λέιζερ, ειδικούς επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές και λοιπά ηλεκτρονικά και μη παρελκόμενα (βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.3		Χαρακτηριστικά Επιδόσεων

4.3.1		Έλεγχος Ευελιξίας: Άμεση ανταπόκριση και χειρισμός σε όλες τις ταχύτητες.

4.3.2 		Μήκος οχήματος:

4.3.2.1	Από 40 έως 50cm σε αναδιπλωμένη διαμόρφωση. 

4.3.2.2	Από 60 έως 75 cm με εκτεταμένους βοηθητικούς βραχίονες.

4.3.3 		Πλάτος οχήματος: από 30 έως 40 cm.

4.3.4 		Βάρος οχήματος να μην ξεπερνάει τα 20 kg με το σύνολο των παρελκομένων του (βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.3.5 		Ύψος οχήματος: Από 10 έως και 20 cm με τον βραχίονα σε διπλωμένη θέση (βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.3.6		Ταχύτητα οχήματος από 5 έως και 8 km/h (βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.3.7 	Ικανότητα ανόδου/καθόδου κλίσης: Από 25 έως και 40°. 

4.3.8	Ικανότητα αναρρίχησης σε κλίμακα: Από 45 έως και 50°. 

4.3.9		Ικανότητα βραχίονα:

4.3.9.1	Οριζόντια εμβέλεια βραχίονα: Από 60 έως και 75 cm (βαθμολογούμενο 
κριτήριο).

4.3.9.2	Κατακόρυφη εμβέλεια βραχίονα: Από 80 έως και 90 cm (βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.3.9.3	Κατακόρυφη εμβέλεια βραχίονα (με εκτεταμένους τους βοηθητικούς βραχίονες): Από 100 έως και 110cm (βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.3.10	Ικανότητα/δύναμη αρπάγης: Από 45 έως και 60 Nm.

4.3.11	Περιστροφή αρπάγης : 360ο (βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.3.12	Αυτονομία  (βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.3.12.1	Σε λειτουργία (ανάλογα της αποστολής): 3-5 ώρες.

4.3.12.2	Σε κατάσταση αναμονής: 6-8 ώρες.

4.3.13 	Ικανότητα διάβασης υδάτινου κωλύματος: Από 25 έως και 35 cm.

4.3.14	Επικοινωνίες:

4.3.14.1	Πλατφόρμα ασύρματης δικτύωσης κινητών ad-hoc δικτύων.

4.3.14.2	Ανθεκτικότητα σε παρεμβολές και σε υποκλοπή.

4.3.14.3	Δυνατότητα ελέγχου: Άνω των 900 m.

4.3.15	Δυνατότητες κάμερας:

4.3.15.1	Ύπαρξη τουλάχιστον τριών (3) εγχρώμων καμερών κατηγορίας “Pan-Tilt-Zoom (PTZ)” σε: αρπάγη, άρθρωση και εμπρόσθιο τμήμα.

4.3.15.2	Ανάλυση σταθερής κάμερας: Έως 1080p / 1920 × 1080.

4.3.15.3	Οπτική μεγέθυνση: Τουλάχιστον 30Χ.

4.3.15.4	Ψηφιακή μεγέθυνση: Τουλάχιστον 12Χ.

4.3.15.5	Συνδυασμένη οπτική και ψηφιακή μεγέθυνση: Τουλάχιστον 360Χ.

4.13.16	Δυνατότητες θερμικής κάμερας:

4.3.16.1	Ανάλυση θερμικής κάμερας: Έως 320 X 256.

4.3.16.2	Ψηφιακή μεγέθυνση θερμικής κάμερας: 8Χ “digital zoom”.

4.3.17	Πηγή ενέργειας να είναι τουλάχιστον 4 επαναφορτιζόμενες συσσωρευτές “Lithium-ion” 24V προδιαγραφών DCLL (βαθμολογούμενο κριτήριο)
4.3.18	Τα φώτα να αποτελούνται από τουλάχιστον τρία (3) ζεύγη προβολέων τεχνολογίας LED υψηλής έντασης με κάμερα (βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.3.19	Κονσόλα εντολών

4.3.19.1	Να βρίσκεται σε ειδική θήκη που να αντέχει κραδασμούς και να πληροί τις MILSTD 810 F «Environmental engineering consideration and laboratory tests» και IP 54 «Ingress protection», αντίστοιχα. 

4.3.19.2	Να διαθέτει σφραγισμένες θύρες και συνδέσμους καθώς και αφαιρούμενο σκληρό δίσκο. 

4.3.19.3	 Να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες λειτουργίες για καλωδιακή επικοινωνία, οπτική επικοινωνία καθώς και λειτουργία καταγραφής αποστολής. 

4.3.19.4	Η οθόνη αφής της κονσόλας εντολών να παρέχει την δυνατότητα λειτουργιών όπως επιλογή όπλου, έλεγχο βολής, έλεγχο λέιζερ, έλεγχο ενδοεπικοινωνίας με χρήση εσωτερικών ηχείων/μικροφώνου ή εξωτερικής κεφαλής, ειδικούς πίνακες ελέγχου και όλες τις εν γένει διαδικασίες και ελέγχους που συμβάλλουν στην ασφαλή και ορθή χρήση. 

4.3.19.5	Το ασύρματο σύστημα να διαθέτει κεραία, το εύρος του να είναι τουλάχιστον 1 km, ασύρματο LAN για ραδιοέλεγχο, ζώνη συχνοτήτων 2,412-2,484 GHz, λειτουργικά κανάλια κάλυψης περιοχής, φιλτράρισμα διευθύνσεων MAC (Λειτουργία ΑP), κρυπτογράφηση WEP και ελάχιστη μεταφορά δεδομένων 3mb/sec. 

4.3.19.6	Να παρέχεται καλώδιο ελέγχου και μετάδοσης εντολών, τουλάχιστον 150 m (βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.3.19.7	Να παρέχεται η δυνατότητα προσαρμογής ειδικών όπλων (προαιρετικό).

4.3.20	Δυνατότητα μεταφοράς εντός σακιδίου εφόδου κατηγορίας MOLLE II (βαθμολογούμενο κριτήριο).

4.4		Αξιοπιστία

		Τα παρεχόμενα υλικά πρέπει να είναι πρόσφατης κατασκευής (ο προμηθευτής υποχρεούται να προσφέρει όχημα προσφάτου κατασκευής, ήτοι, η κατασκευή του θα πρέπει να είναι εντός 18μήνου από υπογραφής της εκτελεστικής σύμβασης), αμεταχείριστα, αναγραφόμενου του έτους κατασκευής και κατασκευασμένα σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και στρατιωτικής τυποποίησης που ισχύουν κατά την χρονική περίοδο της παραγωγής τους. 

4.5		Δυνατότητα Συντήρησης

4.5.1		Ο κατασκευαστής απαιτείται να παρέχει πλήρη δυνατότητα συντήρησης για το σύνολο των συσκευών του τύπου που θα προμηθεύσει το χρήστη.
 
4.5.2		Περιοδική καθώς και Γενική Επιθεώρηση

4.5.2.1	Με ευθύνη του κατασκευαστή να αναλάβει την περιοδική επιθεώρηση (ανά εξάμηνο) του συνόλου των συσκευών για περίοδο 3 ετών από την οριστική παράδοση τους, στην έδρα των Μονάδων ή Ανεξ. Υπομονάδων Μηχανικού ή της Μονάδας ετέρου Κλάδου των ΕΔ. 

4.5.2.2 	Με ευθύνη του κατασκευαστή να αναλάβει την γενική επιθεώρηση σε όποιο όχημα για περίοδο 3 ετών από την οριστική παράδοση τους, στην έδρα των Μονάδων ή Ανεξ. Υπομονάδων Μηχανικού ή της Μονάδας ετέρου Κλάδου των ΕΔ, με την παροχή οδηγιών, την αναγραφή των σημείων επιθεώρησης όπως και των ενεργειών αποκατάστασης βλαβών ή τυχόν αντικαταστάσεων
		
4.6		Περιβάλλον 

4.6.1		Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του οχήματος καθώς και οι ιδιότητές του δεν πρέπει να αλλοιώνονται από επίδραση χαμηλών ή υψηλών θερμοκρασιών (-30οC έως +55οC), υγρασίας, κραδασμών, σκόνης, ακτινών ήλιου και τις συνηθισμένες τριβές του εξωτερικού μέρους.

4.6.2		Δυνατότητα να επιχειρεί σε περιβάλλον ΡΒΧΠ (Ραδιολογικού, Βιολογικού, Χημικού Πολέμου), χωρίς συνέπειες.

4.7		Σχεδίαση και Κατασκευή

		Όπως έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες παραγράφους της παρούσας.

4.7.1		Υλικά / Εξαρτήματα 

		Όπως έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες παραγράφους της παρούσας.

4.7.2		Διεργασίες

		Όπως έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες παραγράφους της παρούσας.

4.7.3		Καθαρότητα Περιβάλλοντος

		Δεν απαιτείται ανάλυση.

4.7.4		Απαιτήσεις Νομοθεσίας

		Απαιτήσεις σχεδίασης, κατασκευής και λειτουργίας σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία περί προμηθειών στρατιωτικού εξοπλισμού. 

4.8		Παρελκόμενα

		Όπως έχουν αναφερθεί σε προηγούμενες παραγράφους της παρούσας.

5.		ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

5.1		Συσκευασία

5.1.1		Τα προς προμήθεια υλικά θα παραδοθούν με μέριμνα του προμηθευτή, σε κατάλληλη ανθεκτική συσκευασία ώστε να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά (σύμφωνα με τους διεθνείς όρους μεταφοράς εμπορευμάτων), καθώς και την καλή συντήρησή τους σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης.

5.2		Επισημάνσεις

5.2.1		Σε κάθε συσκευασία, πρέπει να υπάρχει κατάλληλη επιγραφή στην οποία να αναγράφονται σε γραμματοσειρά (με μαύρα χρωματισμό) τα παρακάτω :

5.2.1.1	ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ

5.2.1.2	Ονομασία υλικού π.χ. ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΟ ΟΧΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ, ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡΩΣΗΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ, ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΩΝ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ (ΜΕΣΑΙΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ).

5.2.1.3	Στοιχεία κατασκευαστή

5.2.1.4	Αριθμός σύμβασης

5.2.1.5	Χρονολογία κατασκευής

5.2.1.6	Αριθμός αναγνώρισης (αριθμός κατασκευαστή, αριθμός ονομαστικού κλπ)

5.2.2		Όλες οι επισημάνσεις θα είναι γραμμένες στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

6.		ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ

6.1		Συνοδευτικά Έγγραφα/Πιστοποιητικά

6.1.1		Το καθορισμένο με το ΠΔ[footnoteRef:2] 57/2010 σήμα «CE». [2:  ΠΔ: Προεδρικό Διάταγμα] 


6.1.2		Κάθε όχημα να συνοδεύεται από ένα τεχνικό εγχειρίδιο με τις οδηγίες χρήσης, συντήρησης και εναποθήκευσης στην ελληνική και αγγλική γλώσσα. Παράδοση 6 πλήρων σειρών εγχειριδίων για κάθε όχημα. Επιπλέον να συνοδεύονται από:

6.1.2.1	Εικονογραφημένο κατάλογο ανταλλακτικών.

6.1.2.2	Κλίμακες ανταλλακτικών 1ου - 2ου κλιμακίου (NSN ή P/N συνοδευόμενο με NCAGE κατασκευαστή).

6.1.2.3	Συλλογές εργαλείων 1ου – 2ου κλιμακίου.
6.1.3		Τεχνικά φυλλάδια (“prospectus”) καθώς και παραπομπή στη διαδικτυακή τοποθεσία του κατασκευαστή, που περιέχουν τεχνική περιγραφή, φωτογραφίες ή και σχέδια για τΤο όχημα.

6.1.4		Πιστοποίηση “Factory Acceptance Test” (FAT) επί της καλής λειτουργίας του κατασκευαστή.

6.2		Επιθεωρήσεις/Δοκιμές

		Ο έλεγχος παραλαβής να γίνει ενώπιον της επιτροπής παραλαβής και παρουσία του προμηθευτή ή του νόμιμου εκπροσώπου του. Κατά τον έλεγχο παραλαβής θα περιλαμβάνονται οι παρακάτω έλεγχοι:

6.2.1		Μακροσκοπικός Έλεγχος

6.2.1.1	Ο έλεγχος αυτός έχει ως σκοπό να διαπιστωθεί η γενική εμφάνιση και κατάσταση του υλικού. Κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο θα ελεγχθεί:

6.2.1.1.1	Η άριστη κατάσταση κάθε οχήματος από πλευράς εμφάνισης, λειτουργικότητας (με έλεγχο των λειτουργιών) και εμφανών φθορών.

6.2.1.1.2	Η συμφωνία των χαρακτηριστικών στοιχείων με όσα προσδιορίζονται/ περιγράφονται στην παρούσα ΠΕΔ, σε συνδυασμό με τις συμφωνίες, οι οποίες συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση.

6.2.1.1.3	Η ύπαρξη εγγράφων – εντύπων – σχεδίων, με όσα προσδιορίζονται/ περιγράφονται στην παρούσα ΠΕΔ και τα οποία είναι υποχρεωμένος ο προμηθευτής να προσκομίσει.

6.2.1.2	Το υλικό και τα παρελκόμενα αυτού, το οποίο παρουσιάζει ελαττώματα και φθορές κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, θα απορρίπτεται. 

6.2.2		Λειτουργικός Έλεγχος

6.2.2.1	Κατά τον λειτουργικό έλεγχο, Το όχημα θα υποστεί δοκιμή σε εργασία «ρουτίνας», σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και για χρονικό διάστημα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει τις δέκα πέντε (15) ημέρες.

6.2.2.2	Με το πέρας του ελέγχου, εφόσον δεν έχουν παρατηρηθεί φθορές ή αστοχίες του υλικού και με την προϋπόθεση ότι και οι υπόλοιποι έλεγχοι δεν έχουν παρουσιάσει προβλήματα, θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή του υλικού με την σύνταξη του αντίστοιχου πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής για κάθε σύστημα.

6.2.3		Λοιποί Έλεγχοι 

		Η στρατιωτική υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει µέσω της επιτροπής παραλαβής οποιονδήποτε επιπλέον έλεγχο που κρίνεται σκόπιμος και απαραίτητος χωρίς να δεσμεύεται από το χρόνο ελέγχου, με τη συνδρομή ειδικευμένου προσωπικού (τεχνικός/-οι EOD με πρότερη εμπειρία στο χειρισμό ανάλογων συσκευών).

7.		ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ /ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

7.1		Εγκατάσταση

		Δεν απαιτείται

7.2		Υπηρεσίες Υποστήριξης :

7.2.1		Στη τεχνική προσφορά να δηλώνεται ότι παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας του οχήματος, για τουλάχιστον επτά (7) έτη, από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής (βαθμολογούμενο κριτήριο). Στο χρόνο εγγύησης θα περιλαμβάνεται και η αντιδιαβρωτική προστασία.

7.2.2		Όταν αποδεδειγμένα εξαιτίας βλαβών, το υλικό παραμένει για το χρόνο της εγγύησης εκτός λειτουργίας μεγαλύτερο του 20% του συμβατικού χρόνου εγγύησης, τότε αυτό θεωρείται από τη φύση του ελαττωματικό και ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να το αντικαταστήσει με καινούριο (με ανάλογη εγγύηση καλής λειτουργίας). Σε περίπτωση που ο προμηθευτής δεν το αντικαταστήσει η στρατιωτική υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να προσφύγει στη δικαιοσύνη.

7.2.3		Σε περίπτωση μη λειτουργίας του υλικού λόγω βλάβης, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής λειτουργίας να παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ημέρες εγγύησης προσμετρούνται  μόνο μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή για τη βλάβη.

7.3		Εκπαίδευση

		Ο προμηθευτής θα αναλάβει την εκπαίδευση του στρατιωτικού προσωπικού που πρόκειται να χειριστεί το όχημα για διάστημα τουλάχιστον δέκα εργάσιμων ημερών, σε χρονικό διάστημα (προ της έναρξης παραδόσεων) από εξιδικευμενο προσωπικό της κατασκευάστριας εταιρείας στο τεχνικό εγχειρίδιο αυτής της παραγράφου 6.1.2.

8.		ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

8.1		Τόπος και χρόνος παράδοσης: όπως ορίζεται στη διακήρυξη διαγωνισμού.

8.2		Το σύνολο των προς παράδοση συσκευών και των παρελκομένων αυτών, να είναι κωδικοποιημένα κατά ΝΑΤΟ ή ο προμηθευτής θα δεσμεύεται με τη σχετική ρήτρα κωδικοποίησης για τα υλικά που δεν είναι κωδικοποιημένα.

8.3		Ο χρόνος παράδοσης των συμβατικών υλικών να μην υπερβαίνει τους 3 μήνες από ενεργοποιήσεως της σχετικής συμβάσεως (βαθμολογούμενο κριτήριο) και στο σύνολο αυτών (βαθμολογούμενο κριτήριο). Αποτελεί επιθυμητό στοιχείο, ο μικρότερος δυνατός χρόνος παράδοσης και οι τμηματικές παραδόσεις θα γίνονται αποδεκτές μόνο όταν αφορούν το ½ της συνολικής (υπό προμήθεια) ποσότητας.

9.		ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

9.1		Υποβολή Εγγράφων για Αξιολόγηση 

9.1.1		Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά μαζί µε την προσφορά του: 

9.1.2		Διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο της εταιρείας (“prospectus”) για τη συγκεκριμένΤο όχημα, που να περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά της. 

9.1.3		Πλήρη περιγραφή µε ολοκληρωμενη εμφάνιση στα τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει ακριβώς-επεξηγεί το είδος και τον τρόπο λειτουργίας.

9.1.4		Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής. 

9.1.5		Πιστοποιητικό ISO 9001.

9.2		Έντυπο Συμμόρφωσης

9.2.1		Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του να επισυνάψει συμπληρωμένο αναλυτικό φυλλάδιο με τίτλο «ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ» υπόδειγμα του οποίου, με οδηγίες συμπλήρωσης, βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΔ» (http://prodiagrafes.army.gr), υπό το θέμα «Χρήσιμα Έντυπα». Διευκρινίζεται ότι η κατάθεση του εντύπου συμμόρφωσης δεν απαλλάσσει τους προμηθευτές από την υποχρέωση υποβολής των κατά περίπτωση δικαιολογητικών, που καθορίζονται με την παρούσα ΠΕΔ. 

9.2.2		Το έντυπο συμμόρφωσης είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις της προδιαγραφής αυτής, όπου στην αντίστοιχη στήλη αναγράφεται αν το προσφερόμενο υλικό είναι σύμφωνο με την παρούσα τεχνική προδιαγραφή. Σε περίπτωση μη συμφωνίας θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι αποκλίσεις (είτε αυτές αποτελούν πλεονέκτημα, είτε μειονέκτημα του προσφερόμενου υλικού σε σύγκριση με τα στοιχεία της προδιαγραφής (δηλ. ο προμηθευτής απαντά κατά αριθμητική σειρά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής προδιαγραφής παράγραφο προς παράγραφο). Επισημαίνεται η ορθή και σύμφωνα με την παραπάνω σύνταξη του φύλλου συμμόρφωσης, ώστε αυτό να αποτελεί χωριστό κομμάτι της προσφοράς για τη διευκόλυνση του έργου της επιτροπής αξιολόγησης.

9.2.3		Προσφορά χωρίς ή με ελλιπές έντυπο συμμόρφωσης θα απορρίπτεται.

9.3		Πιστοποιητικά, έντυπα κλπ

		Τεχνικά φυλλάδια (“prospectus”) καθώς και παραπομπή στη διαδικτυακή τοποθεσία του κατασκευαστή, που περιέχουν πληροφορίες, φωτογραφίες ή/και σχέδια για το όχημα.

10.		ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

10.1		Οτιδήποτε δεν αναφέρεται αναλυτικά στην παρούσα ΠΕΔ, σε σχέση με το εν λόγω υλικό, να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ισχύουν καθώς και με τις σύγχρονες εξελίξεις της τεχνολογίας, στη κατηγορία αυτή.

10.2		Ο πίνακας κριτηρίων αξιολογήσεως για την προμήθεια του οχήματος τυγχάνει όπως στο Παράρτημα «Α» της παρούσας ΠΕΔ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

	«Α»
	Πίνακας Κριτηρίων Αξιολογήσεως 
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ΣΥΝΤΑΞΗ                     ΓΕΣ/ΔΜΧ/2
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «A» ΣΤΗΝ ΠΕΔ-Α-ΧΧΧΧ

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 


	α/α
	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
	ΠΑΡ/ΣΕΙΣ

	ΟΜΑΔΑ Α΄

	1.1
	Το όχημα να είναι κατασκευασμένη από ανοδιώμενο αλουμίνιο στο μεγαλύτερο μέρος του (τουλάχιστον 70%), προς αύξηση της υλικής του αντοχής
	4.2.5
	9
	Η ελάχιστη βαθμολογία αποτελούν οι 3 βαθμοί και αφορούν το αναγραφόμενο ποσοστό  

	1.2
	Το όχημα να διαθέτει σύστημα πλοήγησης, βραχίονα με τα παρελκόμενα αυτού, παροχή ενέργειας, κονσόλα εντολών, ασύρματο σύστημα, (εφεδρικό) χειρωνακτικό σύστημα χειρισμού, οπτικοακουστικό σύστημα, σκοπευτικό όπλο laser, ειδικούς επαναφορτιζόμενους συσσωρευτές και λοιπά ηλεκτρονικά και μη παρελκόμενα 
	4.2.6
	14
	Αφαιρείται βαθμολογία για τη μη ύπαρξη κάποιου από τα αναγραφόμενα παρελκόμενα

	1.3
	Το βάρος του οχήματος να μην ξεπερνάει τα 20kg
	4.3.4
	4
	

	1.3
	Το	ύψος του οχήματος να κυμαίνεται από 10 έως και 20 cm.
	4.3.5
	5
	

	1.4
	Ταχύτητα του οχήματος να κυμαίνεται από 5 έως και 8 km/h. 
	4.3.6
	3
	

	1.5
	α. Οριζόντια εμβέλεια βραχίονα να κυμαίνεται από 60 έως και 75 cm.

β. Κατακόρυφη εμβέλεια βραχίονα να κυμαίνεται από 80 έως και 90 cm. 

	4.3.9.1
	
4.3.9.2
	8
	

	α/α
	ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
	ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ
	ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
	

	1.6
	Κατακόρυφη εμβέλεια βραχίονα (με εκτεταμένους βοηθητικούς βραχίονες): να κυμαίνεται από 100 έως και 110cm 
	4.3.9.3
	2
	

	1.7
	Ικανότητα/δύναμη αρπάγης να κυμαίνεται από 45 έως και 60 Nm.
	4.3.2.10
	4
	

	1.8
	Περιστροφή αρπάγης : 360ο
	4.3.11
	2
	

	1.9
	Αυτονομία  
	4.3.12
	8
	

	1.10
	Πηγή ενέργειας να είναι τουλάχιστον τέσσερις (4) επαναφορτιζόμενοι συσσωρευτές “Lithium-ion” 24V προδιαγραφών DCLL.
	4.3.15
	4
	

	1.11
	Φώτα να αποτελούνται από τουλάχιστον τρία (3) ζεύγη προβολέων τεχνολογίας LED υψηλής έντασης με κάμερα.
	4.3.16
	3
	

	1.12
	Καλώδιο ελέγχου και μετάδοσης εντολών, τουλάχιστον 150 m.
	4.3.19.6
	5
	

	1.13
	Δυνατότητα μεταφοράς εντός σακιδίου εφόδου κατηγορίας MOLLE II
	4.3.20
	2
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α΄
	75
	

	ΟΜΑΔΑ Β΄

	2.1
	Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον επτά (7) ετών.
	7.2.1
	15
	

	2.2
	Εκπαίδευση προσωπικού επί των συσκευών.
	7.3
	5
	

	2.3
	Χρόνος παράδοσης των συσκευών.
	8.3
	5
	

	ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β΄
	25
	

	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
	100



ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
	α.	Η βαθμολογία των επιμέρους στοιχείων των προσφορών είναι 100 βαθμοί για τις περιπτώσεις που καλύπτονται ακριβώς όλοι οι απαράβατοι όροι ενώ αυτή αυξάνεται έως 120 βαθμούς όταν υπερκαλύπτονται οι προδιαγραφές. Συγκεκριμένα προσφορά με ακριβώς την απαιτούμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό από την προδιαγραφή λαμβάνει βαθμολογία 100, ενώ η βέλτιστη προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό λαμβάνει βαθμολογία 120. Οι ενδιάμεσες προσφερόμενες τιμές λαμβάνουν αναλογικά βαθμολογία από 100 έως 120.

	Οι βαθμολογίες των επιμέρους στοιχείων των προσφορών προκύπτουν μαθηματικά με υλοποίηση, για τα επιπλέον προσφερόμενα μεγέθη, από τα απαιτούμενα, στην προδιαγραφή, της απλής μεθόδου των τριών για τους επιπλέον 20 βαθμούς από 100 έως 120 και συγκεκριμένα από την εφαρμογή του τύπου:
[image: ]

Όπου :
	Χ:	η βαθμολογία που λαμβάνει η κάθε προσφορά για κάθε κριτήριο ξεχωριστά
	Π:	η προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό
	Α:	η απαιτούμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό από την προδιαγραφή 
	Β:	η βέλτιστη προσφερόμενη τιμή για κάθε τεχνικό χαρακτηριστικό (διευκρινίζεται ότι για τις περιπτώσεις που έχουμε ελάχιστο απαιτούμενο όριο, βέλτιστη θεωρείται η μεγαλύτερη προσφορά, ενώ για τις περιπτώσεις που έχουμε μέγιστο απαιτούμενο όριο, βέλτιστη θεωρείται η μικρότερη προσφορά) 
	β.	Στις περιπτώσεις που για κάποιο χαρακτηριστικό δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η ελάχιστη ή η μέγιστη απαίτηση της Υπηρεσίας, τότε η δυσμενέστερη, αποδεκτή, τιμή από το σύνολο των προσφορών, αποτελεί την απαιτούμενη τιμή Α για την υλοποίηση του παραπάνω τύπου. 
	3γ.	Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν ποσοτικά τα επιπλέον προσφερόμενα μεγέθη τίθεται από την επιτροπή αξιολόγησης βαθμολογία από 100 έως 120 με βάση την ποιοτική διαφορά, τη χρηστικότητα, την αξία και λοιπών στοιχείων των επιπρόσθετων χαρακτηριστικών από τα απαιτούμενα στην προδιαγραφή. Η τελική βαθμολογία με βάση τα παραπάνω κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.
	δ.	Η συνολική βαθμολογία εξάγεται από το άθροισμα της σταθμισμένης βαθμολογίας όλων των κριτηρίων αξιολόγησης και κυμαίνεται από 100 έως 120 βαθμούς.
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