**ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΑΣ ΠΕΔ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ** | | |
| ΟΝΟΜΑ | **Σχης(ΠΒ) Μωραίτης Αλέξανδρος**  **Ανχης(ΠΒ) Σκαρμαλιωράκης Αντώνιος** | |
| ΕΠΩΝΥΜΟ |
| ΓΕ/ΦΟΡΕΑΣ/ΔΝΣΗ/ΤΜΗΜΑ | **ΓΕΣ/ΔΠΒ/ΠΑ/ΑΠ/2** | |
| ΤΗΛΕΦΩΝΟ | ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ | **210 655 2956** |
| ΚΙΝΗΤΟ (Προαιρετικό) |  |
| E-mail (Υπηρεσιακό) | **dpvpaap@army.gr** | |
| **ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ** | | |
| Σύνταξη Προδιαγραφής **\*** | «ΝΕΑ» | |
| Κωδικός Προδιαγραφής |  | |
| Τίτλος **\*** | «ΔΙΟΠΤΡΑ ΝΥΧΤΕΡΙΝΗΣ ΟΡΑΣΗΣ ΓΙΑ Ο/Σ STINGER MANPAD» | |
| Τύπος Προδιαγραφής **\*** | Α | |
| Κωδικός CPV **\*** | 38600000-1 «Οπτικά όργανα» ή 38631000-7 «Διόπτρες» | |
| Κωδικός Κλάσης | Κλάση του υλικού κατά ΝΑΤΟ (ΑCodP-2/3): 5855 (Thermal Imaging Device), ως STANAG 3150 και 3151. | |
| Συν Προτ Τεχν Προδιαγ. (ΣΠΤΠ) | «ΝΑΙ» | |
| Περιγραφή Χαρακτηριστικών ΠΕΔ **\*** | Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) καθορίζει τα απαιτούμενα επιχειρησιακά και τεχνικά χαρακτηριστικά των Διοπτρών Νυχτερινής Όρασης για το Ο/Σ STINGER MANPAD, τη διαδικασία αποδοχής τους κατά την παραλαβή καθώς και λοιπά θέματα συντήρησης και εν συνεχείας υποστήριξης (FOS) | |
| Ημερομηνία λήξης τεχνικού διαλόγου **\*** | 30 ημέρες (19 Οκτ 25) | |

**\* Υποχρεωτική Αναγραφή**

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

1. Ο Συντάκτης θα πρέπει να αποστέλλει στο e-mail που αναγράφεται στα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω, ταυτόχρονα με την αποστολή του αρχείου της ΠΕΔ **(σε word)**, πλήρως συμπληρωμένο τον ανωτέρω Πίνακα.

2. Σε περίπτωση τροποποίησης ΠΕΔ θα πρέπει να αποστέλλονται συγχρόνως η αρχική έκδοση της ΠΕΔ, καθώς και όλες οι μέχρι τότε υφιστάμενες τροποποιήσεις.

3. Τυχόν σχόλια, κατά τη διάρκεια του τεχνικού διαλόγου, θα αποστέλλονται από το σχολιαστή απευθείας στο e-mail του συντάκτη.