ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ**

**ΠΕΔ–Α–01274 ΕΚΔΟΣΗ 1η**

 **ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η**

ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΟ – ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ**

 Τροποποιείται το τεύχος της ΠΕΔ-**Α-01274** Έκδοση 1, Τροποποίηση 1η, για το είδος «ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΔΙΚΤΥΑ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ», όπως παρακάτω:

1. Τροποποιείται η παράγραφος **4.2.1.5.9 Ορθοστάτες** σε:

Οι ορθοστάτες θα είναι από αλουμίνιο, θα διαθέτουν επαρκή αντοχή σε καταπόνηση από αξονικά φορτία που προέρχονται τόσο από την ανάρτηση του δικτύου παραλλαγής όσο και από την επήρεια του ανέμου και του χιονιού. Θα είναι τηλεσκοπικός, αποτελούμενος από 3 τεμάχια του 1,20m έκαστος, τα οποία θα αναπτύσσονται ταχύτατα και θα στερεώνονται σε οποιοδήποτε ύψος με ασφάλεια.

2. Τροποποιείται η παράγραφος **4.2.1.5.10 Κυάθια** σε:

Τα κυάθια θα είναι από αλουμίνιο, οποιουδήποτε κανονικού σχήματος με μέγιστη διαγώνιο ή διάμετρο 35 εκατοστών και ελάχιστη 20 εκατοστών. Τα κυάθια θα πρέπει να παρέχουν ικανή επιφάνεια για την ομαλή έδραση των δικτύων παραλλαγής ώστε να τα προφυλάσσουν από διάτρηση από τους ορθοστάτες. Τα κυάθια θα είναι ενσωματωμένα στον τελευταίο πόλο των ορθοστατών.

|  |  |
| --- | --- |
| (Οι εγκριτικές υπογραφές περιλαμβάνονται στο τέλος μιας ΠΕΔ, μετά τις προσθήκες και αντιστοιχούν στην σύνταξη, τον έλεγχο και την θεώρηση από τον αρμόδιο τελικής έγκρισης). | ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣΠΕΔ-Α-01274ΕΚΔΟΣΗ 1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 1η ΣΥΝΤΑΞΗΣχης (ΜΧ) Παναγιώτης Ταγουζής |
| ΕΛΕΓΧΟΣ |
| ΘΕΩΡΗΣΗ |
| ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ |