11



ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΕΝΟΠΛΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΠΕΔ – A – 00001                                                                                                  ΕΚΔΟΣΗ 1η



ΑΝΑΚΛΙΝΟΜΕΝΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΚΑΡΕΚΛΑ ΩΡΛ











                                                                                           29 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2026

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ


                       ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ               	 ΣΕΛΙΔΑ

1. Πεδίο Εφαρμογής							            	   3
2. Σχετικά Έγγραφα                                                                                                    3
3. Ταξινόμηση                                                                                                             3
4. Τεχνικά Χαρακτηριστικά                                                                                          3
4.1 Ορισμός Υλικού								               3
4.2 Φυσικά Χαρακτηριστικά 	     3
4.3 Παρελκόμενα								               5
4.4 Δυνατότητα Συντήρησης                                                                                       5
4.5 Εγκατάσταση                                                                                                         5
4.6 Επισήμανση                                                                                                          5
4.7 Υπηρεσίες Υποστήριξης                                                                                        6
5. Απατήσεις Συμμόρφωσης Υλικού                                                                           6
5.1 Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά                                                                 6
5.2 Επιθεωρήσεις / Δοκιμές                                                                                        6
6. Λοιπές Απατήσεις                                                                                                   7
7. Περιεχόμενο Προσφοράς                                                                                        7
8. Προτάσεις Βελτίωσης                                                                                              7
ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι – Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης				              8
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ – Παρελκόμενα που δεν θα συνοδεύουν το είδος 			 10			
ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ					             11


1.    ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η παρούσα Προδιαγραφή Ενόπλων Δυνάμεων (ΠΕΔ) αφορά την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση (όπου απαιτείται) και θέση σε χρήση μίας (1) ανακλινόμενης εξεταστικής καρέκλας ΩΡΛ για τις ανάγκες του 219 ΚΙΧΝΕ.
2.	 ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

2.1 	Κανονισμός (ΕΕ) 2017/745 για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, εφόσον το προσφερόμενο είδος εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του.
2.2 	EN ISO 14971, εφαρμογή διαχείρισης κινδύνου σε ιατροτεχνολογικά προϊόντα, όπου εφαρμόζεται.
2.3	 EN 60601-1, βασική ασφάλεια και ουσιώδης επίδοση ιατρικού ηλεκτρικού εξοπλισμού, εφόσον πρόκειται για ηλεκτρικά ενεργό ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό.
2.4	 EN 60601-1-2, ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα ιατρικού ηλεκτρικού εξοπλισμού, όπου εφαρμόζεται.
2.5	 EN ISO 13485 για συστήματα διαχείρισης ποιότητας ιατροτεχνολογικών προϊόντων, όπου απαιτείται.
2.6	 Για τα πρότυπα χωρίς αναφορά έτους εφαρμόζεται η ισχύουσα έκδοση. Η συμμόρφωση αξιολογείται σε συνδυασμό με την ισχύουσα ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.
3. 	ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ

3.1 	CPV: 33192000-2 
4. 	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
4.1 	Ορισμός Υλικού

Η υπό προμήθεια καρέκλα θα είναι πλήρης, καινούργια και αμεταχείριστη, σχεδιασμένη για την ασφαλή τοποθέτηση και εξέταση ασθενών σε καθιστή ή/και ανακλινόμενη θέση.
4.2	 Φυσικά Χαρακτηριστικά

4.2.1 	Το είδος να είναι σύγχρονης κατασκευής, κατάλληλο για επαγγελματική ιατρική χρήση, χωρίς φθορές και με όλα τα εξαρτήματα που απαιτούνται για την ασφαλή λειτουργία.
4.2.2 	Να διαθέτει σταθερό μεταλλικό σκελετό και βάση βαρέως τύπου, με αντιδιαβρωτική/ανθεκτική επίστρωση ή ισοδύναμη προστασία.
4.2.3 	Η επένδυση να είναι ανθεκτική, χωρίς ραφές ή κοιλότητες που δυσχεραίνουν αδικαιολόγητα τον καθαρισμό, και να καθαρίζεται/απολυμαίνεται με συνήθη νοσοκομειακά απολυμαντικά σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
4.2.4	 Τα μαξιλάρια καθίσματος και πλάτης να παρέχουν επαρκή στήριξη και να είναι κατασκευασμένα από υλικό κατάλληλο για συχνή κλινική χρήση.
4.2.5 	Να διαθέτει ρυθμιζόμενη πλάτη με δυνατότητα ανάκλισης τουλάχιστον έως την οριζόντια θέση ή στην προβλεπόμενη από τον κατασκευαστή θέση εξέτασης.
4.2.6	 Να διαθέτει υποπόδιο ρυθμιζόμενο ή συγχρονισμένο με την πλάτη, ώστε να υποστηρίζονται με ασφάλεια τα κάτω άκρα κατά την ανάκλιση.
4.2.7	 Να διαθέτει υποστηρίγματα βραχιόνων/μπράτσα, κατά προτίμηση ανακλινόμενα ή αναδιπλούμενα, για διευκόλυνση της πρόσβασης και της μεταφοράς του ασθενούς.
4.2.8 	Να διαθέτει προσκέφαλο ρυθμιζόμενο ή/και αφαιρούμενο, εφόσον προβλέπεται από τον σχεδιασμό της καρέκλας.
4.2.9 	Το ασφαλές φορτίο λειτουργίας να είναι τουλάχιστον 150 kg. 
4.2.10 	Εφόσον είναι ηλεκτροκίνητη, να διαθέτει χειριστήριο χειρός ή/και ποδοδιακόπτη για τις προβλεπόμενες κινήσεις, με σαφή σήμανση λειτουργιών και προστασία από ακούσια ενεργοποίηση.
4.2.11 	Εφόσον διαθέτει ηλεκτρική ρύθμιση ύψους, το εύρος να καλύπτει κατ’ ελάχιστον περίπου 45–80 cm ή ευρύτερο, με τις ακριβείς τιμές να τεκμηριώνονται από το επίσημο τεχνικό 
φυλλάδιο.
4.2.12  Η πλάτη να ρυθμίζεται ομαλά και ελεγχόμενα. Η καρέκλα να διατηρεί σταθερότητα σε όλες τις επιτρεπόμενες θέσεις και να μην παρουσιάζει ανεπιθύμητη μετακίνηση ή ανατροπή κατά τη συνήθη χρήση.
4.2.13 	Εφόσον διαθέτει τροχούς, να περιλαμβάνει αποτελεσματικό σύστημα ακινητοποίησης/πέδησης. Η μετακίνηση με ασθενή επάνω στην καρέκλα να επιτρέπεται μόνο εφόσον προβλέπεται ρητά από τον κατασκευαστή.
4.2.14 	Εφόσον προβλέπεται περιστροφή της έδρας, να υπάρχει μηχανισμός ασφαλούς ασφάλισης στην επιθυμητή θέση.
4.2.15 	Για ηλεκτροκίνητο μοντέλο, να δηλωθούν η τάση και συχνότητα τροφοδοσίας, η ηλεκτρική κλάση προστασίας και ο βαθμός προστασίας IP, σύμφωνα με τα στοιχεία του κατασκευαστή.
4.2.16 	Να παρέχονται οδηγίες για τα επιτρεπόμενα απολυμαντικά, τη μέγιστη διάρκεια συνεχούς χρήσης των κινητήρων και τα όρια φορτίου.
4.2.17 	Πίνακας ελάχιστων τεχνικών απαιτήσεων:
	Α/Α
	Χαρακτηριστικό
	Ελάχιστη απαίτηση

	1
	Τύπος
	Ανακλινόμενη εξεταστική καρέκλα ασθενούς, ιατρικής χρήσης

	2
	Κατάσταση
	Καινούργια, αμεταχείριστη, πλήρης

	3
	Ρύθμιση πλάτης
	Ανακλινόμενη, με δυνατότητα οριζόντιας θέσης ή ισοδύναμης θέσης εξέτασης

	4
	Ρύθμιση κινήσεων
	Ηλεκτρική ή άλλη τεκμηριωμένη ασφαλής ρύθμιση· να δηλωθεί στην προσφορά

	5
	Υποπόδιο
	Ρυθμιζόμενο ή συγχρονισμένο με την πλάτη

	6
	Μπράτσα
	Υποστηρικτικά, κατά προτίμηση αναδιπλούμενα/ανακλινόμενα

	7
	Προσκέφαλο
	Ρυθμιζόμενο ή αφαιρούμενο, εφόσον προβλέπεται από τον τύπο

	8
	Ασφαλές φορτίο
	≥150 kg

	9
	Υγιεινή
	Επιφάνειες ανθεκτικές σε συνήθη νοσοκομειακό καθαρισμό και απολύμανση

	10
	Σταθερότητα
	Ασφαλής λειτουργία σε όλες τις προβλεπόμενες θέσεις

	11
	Χειρισμός
	Εύχρηστος χειρισμός και σαφής σήμανση λειτουργιών

	12
	Τεκμηρίωση
	Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο και εγχειρίδιο κατασκευαστή



4.3	 Παρελκόμενα

4.3.1 	Η προσφορά να περιλαμβάνει όλα τα παρελκόμενα που απαιτούνται για πλήρη και ασφαλή λειτουργία, όπως χειριστήριο, καλώδιο τροφοδοσίας, προσκέφαλο, υποπόδιο και λοιπά εξαρτήματα που προβλέπονται στην τυπική διαμόρφωση.
4.3.2 	Πρόσθετα προαιρετικά εξαρτήματα που δεν περιλαμβάνονται στην τιμή να καταγράφονται χωριστά, με κωδικό κατασκευαστή, περιγραφή, λειτουργία και κόστος.
4.4	 Δυνατότητα Συντήρησης

4.4.1 	Ο προμηθευτής να διαθέτει οργανωμένη τεχνική υποστήριξη στην Ελλάδα και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
4.4.2 	Να δηλωθούν τα στοιχεία επικοινωνίας του υπεύθυνου τεχνικής υποστήριξης και να προσκομιστεί, όπου απαιτείται, σχετική εξουσιοδότηση του κατασκευαστή.
4.4.3 	Να υποβληθεί πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
4.4.4 	Να κατατεθεί κατάλογος ανταλλακτικών και αναλωσίμων με κωδικούς και τιμές.
4.5 Εγκατάσταση

4.5.1	 Η μεταφορά και παράδοση στον χώρο που θα υποδείξει το 219 ΚΙΧΝΕ βαρύνει τον ανάδοχο. Εφόσον απαιτείται συναρμολόγηση, ρύθμιση ή ηλεκτρική σύνδεση, αυτή θα πραγματοποιηθεί από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.
4.5.2	 Πριν από την παράδοση θα γίνει έλεγχος καλής λειτουργίας όλων των κινήσεων, των χειριστηρίων, των μηχανισμών ασφάλισης και των τροχών/φρένων, εφόσον υπάρχουν.
4.6 Επισήμανση

4.6.1 	Η καρέκλα να φέρει την απαιτούμενη σήμανση και τεκμηρίωση συμμόρφωσης που αντιστοιχεί στη νομική κατηγορία και στην προβλεπόμενη χρήση της. Εφόσον διατίθεται ως ιατροτεχνολογικό προϊόν, να προσκομίζονται τα σχετικά έγγραφα συμμόρφωσης βάσει του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/745.
4.6.2 	Να υπάρχει ευανάγνωστη πινακίδα ή ετικέτα με κατασκευαστή, τύπο/μοντέλο, σειριακό αριθμό, έτος κατασκευής και ηλεκτρικά χαρακτηριστικά, όπου εφαρμόζεται.
4.7 Υπηρεσίες Υποστήριξης

4.7.1	 Να παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο (2) ετών από την οριστική παραλαβή, που να καλύπτει ανταλλακτικά, εργασία και μετακινήσεις τεχνικού, εκτός περιπτώσεων κακής χρήσης.
4.7.2	 Ο προμηθευτής να δηλώσει τον χρόνο ανταπόκρισης σε αναγγελία βλάβης και τον εκτιμώμενο χρόνο αποκατάστασης.
4.7.3 	Κατά τη διάρκεια της εγγύησης να εκτελείται η προβλεπόμενη προληπτική συντήρηση χωρίς πρόσθετη χρέωση.
4.7.4 	Να δηλωθεί η δυνατότητα διάθεσης γνήσιων ανταλλακτικών για τουλάχιστον δέκα (10) έτη, εφόσον αυτό είναι διαθέσιμο από τον κατασκευαστή.
4.7.5 	Ο ανάδοχος να εκπαιδεύσει το προσωπικό στη χρήση, στην ασφαλή τοποθέτηση του ασθενούς, στον καθαρισμό και στους βασικούς ελέγχους, χωρίς πρόσθετη αμοιβή.
5.	 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ
5.1	Συνοδευτικά Έγγραφα / Πιστοποιητικά

5.1.1 	Αναλυτική τεχνική προσφορά με σαφή αντιστοίχιση σε κάθε παράγραφο της παρούσας.
5.1.2 	Επίσημο τεχνικό φυλλάδιο (datasheet), κατάλογος και εγχειρίδιο χρήσης του κατασκευαστή, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
5.1.3 	Δήλωση συμμόρφωσης και πιστοποιητικά/σήμανση που απαιτούνται για το συγκεκριμένο προϊόν και τη χρήση του.
5.1.4 	Πιστοποιητικά συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή και του προμηθευτή, όπου απαιτούνται από τη νομοθεσία ή τη διακήρυξη.
5.1.5 	Πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης και στοιχεία τεχνικής υποστήριξης στην Ελλάδα.
5.1.6 	Κατάλογος ανταλλακτικών, παρελκομένων και αναλωσίμων με κωδικούς και τιμές.
[bookmark: _GoBack]5.1.7	Γραπτή δήλωση χρόνου εγγύησης, διαθεσιμότητας ανταλλακτικών και χρόνου παράδοσης.
5.2 	Επιθεωρήσεις / Δοκιμές

5.2.1	 Μακροσκοπικός έλεγχος: πληρότητα, κατάσταση, εμφάνιση, απουσία φθορών και συμφωνία με την προσφορά.
5.2.2 	Έλεγχος εγγράφων: τεχνικό φυλλάδιο, εγχειρίδια, δήλωση συμμόρφωσης και στοιχεία εγγύησης.
5.2.3 Λειτουργικός έλεγχος ενώπιον της επιτροπής παραλαβής: εκτέλεση όλων των κινήσεων, ανάκλιση πλάτης, λειτουργία υποποδίου, χειριστηρίων, μηχανισμών ασφάλισης και φρένων, όπου υπάρχουν.
5.2.4	 Έλεγχος σταθερότητας και ομαλής λειτουργίας χωρίς ασυνήθιστο θόρυβο, εμπλοκή ή ανεπιθύμητη μετακίνηση. Δεν θα διενεργείται δοκιμή υπερφόρτισης πέραν των προβλεπόμενων από τον κατασκευαστή.
5.2.5 	Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων συντάσσεται πρωτόκολλο παραλαβής.
6. 	ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

6.1 	Ο μέγιστος χρόνος παράδοσης να οριστεί στη διακήρυξη· ως αρχική πρόταση ορίζονται ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.
6.2 	Κατά την παράδοση να παραδοθούν δύο (2) σειρές εγχειριδίων λειτουργίας και συντήρησης, σε έντυπη ή/και ηλεκτρονική μορφή, στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα.
6.3 	Ο ανάδοχος να απομακρύνει τα υλικά συσκευασίας και να παραδώσει την καρέκλα έτοιμη προς χρήση.
7. 	ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

7.1	 Συμπληρωμένο φύλλο συμμόρφωσης με απάντηση σε κάθε απαίτηση και παραπομπή σε συγκεκριμένη σελίδα του τεχνικού φυλλαδίου ή του εγχειριδίου.
7.2 	Τα δικαιολογητικά της παραγράφου 5.1.
7.3	 Αναλυτική οικονομική προσφορά που να διακρίνει την καρέκλα, τα περιλαμβανόμενα παρελκόμενα, τα προαιρετικά εξαρτήματα, την παράδοση, την εγκατάσταση και την εκπαίδευση.
7.4 	Προσφορά χωρίς επαρκώς συμπληρωμένο φύλλο συμμόρφωσης δύναται να απορριφθεί σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης.
8. 	ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

Σχολιασμός της παρούσας Προδιαγραφής από κάθε ενδιαφερόμενο, για τη βελτίωσή της, μπορεί να γίνει στη διαδικτυακή τοποθεσία του ΓΕΕΘΑ, μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης ΠΕΔ, στη διαδικτυακή τοποθεσία https://prodiagrafes.army.gr.







ΠΡΟΣΘΗΚΗ Ι
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8,
παρ. 4 Ν. 1599/1986)


	ΠΡΟΣ(1):
	

	Ο – Η Όνομα:
	
	Επώνυμο:
	

	Όνομα και Επώνυμο Πατέρα: 
	

	Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
	

	Ημερομηνία γέννησης(2): 
	

	Τόπος Γέννησης:
	

	Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
	
	Τηλ:
	

	Τόπος Κατοικίας:
	
	Οδός:
	
	Αριθ:
	
	ΤΚ:
	

	Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):
	
	Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου
(Ε-mail):
	



Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22. του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της ………………(3)……………και εξουσιοδοτημένος σύμφωνα με το …………………. για υπογραφή σχετικών συμβάσεων και για το προσφερόμενο…………………………(4) ……………. : 
α. Ο χρόνος εγγύησης του προσφερόμενου υλικού………… είναι …(5)..… από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής και αποδέχομαι τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 4.7 της Τεχνικής Προδιαγραφής που αφορούν τις υπηρεσίες υποστήριξης του προσφερόμενου υλικού. 
β. Η δυνατότητα υποστήριξης του προσφερόμενου υλικού………………. σε ανταλλακτικά είναι για ……………(6)….. ………. 
γ. Η συχνότητα επανάληψης της περιοδικής-προληπτικής συντήρησης (SERVICE) του …………(για κάθε υλικό που απαρτίζει το προσφερόμενο είδος)…………………… πραγματοποιείται κάθε ……………… ……………(7)…………… 
δ. Το προσφερόμενο υλικό κατασκευάστηκε από το Εργοστάσιο στις ......(8)...... 
ε. Το Εργοστάσιο κατασκευής του …………………(4)…………… και των επί μέρους συγκροτημάτων του είναι τα παρακάτω και είναι πιστοποιημένα κατά ……………(9)…………… και συγκεκριμένα: …………………………………(9)…………….. 
στ. Αναλαμβάνεται (χωρίς καμία επιβάρυνση της Υπηρεσίας) η εκπαίδευση κατάλληλου τεχνικού και επιστημονικού προσωπικού της Υπηρεσίας σας, στη λειτουργία, στις επισκευές.
ζ. Κατά την παράδοση θα συνοδεύουν το υλικό τα τεχνικά εγχειρίδια λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής μαζί με όλα τα απαραίτητα σχεδιαγράμματα στην ελληνική και αγγλική γλώσσα, καθώς και κατάλογοι ανταλλακτικών και αναλωσίμων. 
η. Τα κατατιθέμενα PROSPECTUS είναι αληθή. 
θ. Το προσφερόμενο υλικό θα παραδοθεί σε………………………..ημερολογιακές ημέρες.

Ημερομηνία:      … /…/ 20…

Ο – Η Δηλών




(Υπογραφή)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ 
1. Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη η Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
2. Αναγράφεται ολογράφως. 
3. Αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας ή της επιχείρησης. 
4. Αναγράφεται η ονομασία του προσφερόμενου Υλικού, για το οποίο προκηρύσσεται ο διαγωνισμός. 
5. Αναγράφεται ο χρόνος εγγύησης σε μήνες ή χρόνια. 
6. Αναγράφεται ο χρόνος υποστήριξης σε ανταλλακτικά σε μήνες ή χρόνια. 
7. Αναγράφεται η περιοδικότητα της προληπτικής συντήρησης σε μήνες, δηλαδή κάθε πόσο χρονικό διάστημα πραγματοποιείται η περιοδική προληπτική συντήρηση (Service). 
8. Αναγράφεται η χρονολογία κατασκευής του υλικού. 
9. Αναγράφεται τι είδους πιστοποιητικό έχει πάρει, καθώς και ο Οργανισμός Πιστοποίησης ή ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση του Εργοστασίου, η ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η πιστοποίηση και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία που αφορούν τη πιστοποίηση.
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ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΙΙ
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ-ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΟΥΝ ΚΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΤΟΥΝ ΚΑΙ ΔΕ ΘΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ (υπόδειγμα)
 Η παρούσα προσθήκη δεν υποβάλλεται μαζί με το φύλλο συμμόρφωσης όταν για το προσφερόμενο υλικό δεν υπάρχουν πρόσθετα παρελκόμενα– εξαρτήματα.
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