ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΝΕΑΣ ΠΕΔ, ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΝΕΑΣ ΕΚΔΟΣΗΣ (ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ)

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΤΑΚΤΗ

	ΟΝΟΜΑ
	ΠΑΝΤΕΛΗΣ

	ΕΠΩΝΥΜΟ
	ΣΑΜΑΡΑΣ

	ΓΕ/ΦΟΡΕΑΣ/ΔΝΣΗ/ΤΜΗΜΑ
	ΓΕΣ/ΔΕΜ

	ΤΗΛΕΦΩΝΟ
	ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
	210-655-2968

	
	ΚΙΝΗΤΟ (Προαιρετικό)
	

	E-mail (Υπηρεσιακό)
	str-ges-dem2@army.gr

	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

	Σύνταξη Προδιαγραφής *
	

	Κωδικός Προδιαγραφής
	

	Τίτλος *
	ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΦΟΡΗΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 900-1000 ΛΙΤΡΩΝ

	Τύπος Προδιαγραφής *
	Α

	Κωδικός CPV *
	44611400-0 «Δεξαμενές αποθήκευσης»

	Κωδικός Κλάσης
	Τετραψήφιος κωδικός που μπορεί να ανευρεθεί στον ιστότοπο του ΝΑΤΟ https://www.nato.int/structur/AC/135/welcome.htm ,επιλογή (στο κάτω μέρος της σελίδας με μπλε φόντο) στις Online services το “NATO multilingual ACodP-2/3”.
NSC 4930 «Lubrication and Fuel Dispensing Equipment»

	Συν Προτ Τεχν Προδιαγ. (ΣΠΤΠ)
	OXI

	Περιγραφή Χαρακτηριστικών ΠΕΔ *
	Με την ονομασία «Συγκρότημα Φορητής Δεξαμενής Αεροπορικού Καυσίμου Χωρητικότητας 900-1000 Λίτρων» νοείται το πλήρες μεταφερόμενο συγκρότημα που αποτελείται από μεταλλική δεξαμενή χωρητικότητας 900 έως 1.000 λίτρων, τύπου «Εμπορευματοκιβώτιο Μεσαίας Χωρητικότητας για Χύδην Φορτία [Intermediate Bulk Container (IBC)]» κατά ADR, προσαρτημένη σε κατάλληλο πλαίσιο στήριξης και προστασίας, καθώς και από εξοπλισμό άντλησης, φίλτρανσης, μέτρησης και παροχής καυσίμου. Το συγκρότημα προορίζεται για την αποθήκευση και μεταφορά αεροπορικών καυσίμων JP-5 και JP-8 εντός της δεξαμενής, καθώς και για τον απευθείας ανεφοδιασμό αεροπορικών μέσων στο έδαφος.

	Ημερομηνία λήξης τεχνικού διαλόγου  *
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* Υποχρεωτική Αναγραφή
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1. Ο Συντάκτης θα πρέπει να αποστέλλει στο e-mail που αναγράφεται στα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω, ταυτόχρονα με την αποστολή του αρχείου της ΠΕΔ (σε word), πλήρως συμπληρωμένο τον ανωτέρω Πίνακα.
2. Σε περίπτωση τροποποίησης ΠΕΔ θα πρέπει να αποστέλλονται συγχρόνως η αρχική έκδοση της ΠΕΔ, καθώς και όλες οι μέχρι τότε υφιστάμενες τροποποιήσεις.
3. Τυχόν σχόλια, κατά τη διάρκεια του τεχνικού διαλόγου, θα αποστέλλονται από το σχολιαστή απευθείας στο e-mail του συντάκτη.

Στοιχεία Επικοινωνίας με ΓΕΕΘΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΠΑΠΑΓΟΥ
Λεωφόρος Μεσογείων 227-231
155 61 ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ: 210-6555911

ΓΕΕΘΑ/Δ2/4 (ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ)

ΜΥ (ΠΕ Α΄) ΠΑΠΠΑΚΟΥ ΣΟΦΙΑ-ΑΦΡΟΔΙΤΗ
Τηλ. 210-657-4164
E-mail: h.specifications@hndgs.mil.gr

